{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":10,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,8],[2,9,3,9],[80,0,80,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["卧牛山引水、灌溉工程专业分包招标清单"]
[]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","投标报价（含税，税率9%）",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":5},"人工+机械","材料","全费用单价","合价"]
[null,"一、引水工程"]
[1,"拆除路面","1、材质：混凝土路面20cm，基础40cm\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m2",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"拆除人行道","1、材质：6cm透水面砖，15cm混凝土基层","m2",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"拆除混凝土护坡","1、结构形式：素混凝土\n2、运距：施工单位自行考虑弃置场地及运距","m3","9.6",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"人工拆除"]
[4,"水泥稳定碎（砾）石","1、水泥含量：5%\n2、厚度：20cm\n3、结构：道路基层","m3",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"水泥混凝土路面","1、混凝土强度等级：C30\n2、厚度：20cm","m3",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"人行道碎石垫层","1、石料规格：天然级配碎石\n2、厚度：15cm","m3",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"人行道混凝土垫层","1、混凝土强度等级：C20","m3",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"人行道块料铺设","1、块料品种、规格：200×100×60透水砖\n2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm中粗砂","m2",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"石栏杆","1、石料种类、规格：花岗岩材质，栏杆高度不低于1.1m","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"自嵌式挡墙拆除恢复","1、含挡墙基础","m2",{"v":16,"d":"16.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"绿化拆除恢复","1、按现状恢复","m2",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"d800混凝土进水管","1、垫层、基础材质及厚度：180°C20素混凝土基础\n2、规格：d800二级钢筋混凝土管\n3、接口方式：承插橡胶圈接口\n4、铺设深度：3.5m以内                      5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","m",{"v":12,"d":"12.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"含管件"]
[13,"DN355PE管道敷设","1、材质及规格：DN355 PE管道 1.0MPa\n2、连接形式：热熔连接\n3、铺设深度：1.5m以内\n4、管道检验及试验要求：压力试验           5、沟槽土石方开挖、回填及管道包封的中粗砂回填自行考虑在报价中","m",{"v":804,"d":"804.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"含管件"]
[14,"DN355PE管道敷设（钢筋砼包封）","1、垫层、基础材质及厚度：C30钢筋砼包封\n2、材质及规格：DN355 PE管道 1.0MPa\n3、连接形式：热熔连接\n4、铺设深度：1.5m以内\n5、管道检验及试验要求：压力试验           5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","m",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"含管件"]
[15,"钢管购置敷设","1、垫层、基础材质及厚度：直埋\n2、材质及规格：D820×10mm钢管\n3、接口方式：焊接\n4、铺设深度：3.5m以内\n5、焊缝检测：二级焊缝，检测频率：100%超声波，5%X射线                                5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","m",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"管道防腐蚀","1、除锈级别：Sa2.5级\n2、涂刷（喷）品种：IPN8710-2A系列互穿网络防腐涂料，二底三面，漆膜总厚度≥200μm，做法详见“施工图工艺说明”","m2","7.72",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"管道防腐蚀","1、除锈级别：Sa2.5级\n2、涂刷（喷）品种：IPN8710-2A互穿网络防腐涂料及中碱无捻无了蜡玻璃纤维布（经纱×纬纱：10×10），加强级防腐，一布四油做法：底漆-底漆-玻璃布-，面漆-面漆，漆膜厚度≥250μm。做法详见“施工图工艺说明”","m2","7.72",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"D800砌筑井","1、垫层、基础材质及厚度：10cm C30素混凝土垫层，20cm C30钢筋混凝土底板\n2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砖\n3、勾缝、抹面要求：内M15防水水泥砂浆抹面\n4、砂浆强度等级、配合比：M15\n5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板\n6、井盖、井圈材质及规格：D80轻型球墨铸铁井盖\n7、踏步材质、规格：塑钢踏步\n8、含防坠网购置安装                       9、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","座",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"D1200砌筑井","1、垫层、基础材质及厚度：10cm C30素混凝土垫层，20cm C30钢筋混凝土底板\n2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砖\n3、勾缝、抹面要求：内M15防水水泥砂浆抹面\n4、砂浆强度等级、配合比：M15\n5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板\n6、井盖、井圈材质及规格：D80轻型球墨铸铁井盖\n7、踏步材质、规格：塑钢踏步\n8、含防坠网购置安装                       9、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","座",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"D1400砌筑井","1、垫层、基础材质及厚度：10cm C30素混凝土垫层，20cm C30钢筋混凝土底板\n2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砖\n3、勾缝、抹面要求：内M15防水水泥砂浆抹面\n4、砂浆强度等级、配合比：M15\n5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板\n6、井盖、井圈材质及规格：D80轻型球墨铸铁井盖\n7、踏步材质、规格：塑钢踏步\n8、含防坠网购置安装                       9、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","座","2",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"D1500砌筑井","1、垫层、基础材质及厚度：10cm C30素混凝土垫层，20cm C30钢筋混凝土底板\n2、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU15砖\n3、勾缝、抹面要求：内M15防水水泥砂浆抹面\n4、砂浆强度等级、配合比：M15\n5、盖板材质、规格：C30钢筋混凝土盖板\n6、井盖、井圈材质及规格：D80轻型球墨铸铁井盖\n7、踏步材质、规格：塑钢踏步\n8、含防坠网购置安装                       5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","座",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"管道混凝土支墩","1、混凝土强度等级：C20\n2、详见《柔性接口给水管道支墩》（10S505）\n3、含模板","m3",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"混凝土垫层","1、混凝土强度等级：C20","m3","7.34",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"砂石混合垫层","1、垫层材料种类、配合比、厚度：1:1\n2、部位：河道护坡下垫层","m3",{"v":8.3,"d":"8.30"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"主材甲供"]
[25,"现浇混凝土护坡","1、混凝土强度等级：C20","m3",{"v":8.3,"d":"8.30"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"现浇混凝土格梗","1、混凝土强度等级：C20\n","m3","6.23",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"进水口底板","1、混凝土强度等级：C30\n2、混凝土种类：商品砼\n","m3","5.01",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"进水口池壁","1、混凝土强度等级：C30\n2、混凝土种类：商品砼\n","m3","6.42",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"一体化泵站基础","1、混凝土强度等级：C30\n2、混凝土种类：商品砼\n","m3","15.13",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"1.1×1.1m钢筋混凝土检查井","1、垫层、基础材质及厚度：10cm  C20素混凝土垫层\n2、混凝土强度等级：底板及井墙C30\n3、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土1.5×1.5m盖板\n4、井壁及底板厚度：30cm\n5、井盖、井圈材质及规格：d70cm复合钢纤维铁井盖（承载等级：C250）\n6、踏步材质、规格：塑钢踏步\n7、含防坠网\n8、平均深度：2m\n9、适用于DN800、DN1000三通井","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"2×1.5m闸门井","1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素混凝土垫层\n2、混凝土强度等级：C30\n3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板\n4、井盖、井圈材质及规格：D70cm重型球墨铸铁井盖（承载等级：D400）\n5、踏步材质、规格：塑钢\n6、深度：5m","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"电力电缆","1、名称：高压电缆YJV-8.7/15  3X70\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"电力电缆","1、名称：低压电缆YJV-0.6/1.0-3×240+1×120\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"电力电缆","1、名称：低压电缆YJV-0.6/1.0-3×70+1×35\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"电力电缆","1、名称：低压电缆YJV-0.6/1  5X6\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"电缆保护管","1、名称：DN25 PE管                        2、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中。","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"电缆保护管","1、名称：DN32 PE管                        2、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"电缆保护管","1、名称：DN50 PE管                         2、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"防雷接地","1、名称：角钢接地极","t",{"v":0.1,"d":"0.10"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"垫层模板",null,"m2",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"基础模板",null,"m2",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"结构模板",null,"m2",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"小计：",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"二、灌溉工程"]
["1","混凝土垫层","1、混凝土强度等级：C20","m3","0.99",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","泵池底板","1、混凝土强度等级：C30\n2、混凝土种类：商品砼\n3、含模板","m3","2.59",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","泵池池壁","1、混凝土强度等级：C30\n2、混凝土种类：商品砼\n3、含模板","m3",3.47,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","现浇构件钢筋","1、钢筋种类：各种种类\n2、钢筋规格：各种规格","t",{"v":0.606,"d":"0.61"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","1.9×2.0m阀门井","1、垫层、基础材质及厚度：10cm C20素混凝土垫层\n2、混凝土强度等级：C30\n3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板\n4、井盖、井圈材质及规格：D70cm重型球墨铸铁井盖（承载等级：D400）\n5、踏步材质、规格：塑钢\n6、深度：1.8m","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","潜水泵安装及调试","1、名称：多级潜水泵\n2、规格：单泵流量Q=40m3/h,H=55m,N=11KW\n3、材质：不锈钢","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"主材甲供"]
["7","低压碳钢管","1、材质：钢\n2、规格：D108×6\n3、连接形式、焊接方法：焊接，电弧焊\n4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：含压力试验\n5、焊缝等级及检测要求：二级焊缝，检测频率：100%超声波，5%X射线                   6、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","低压碳钢管","1、材质：钢\n2、规格：D219×6\n3、连接形式、焊接方法：焊接，电弧焊\n4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：含压力试验\n5、焊缝等级及检测要求：二级焊缝，检测频率：100%超声波，5%X射线                   6、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","管道防腐蚀","1、除锈级别：Sa2.5级\n2、涂刷（喷）品种：IPN8710-2A系列互穿网络防腐涂料，二底三面，漆膜总厚度≥200μm，做法详见“施工图工艺说明”","m2",15.67,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","管道防腐蚀","1、除锈级别：Sa2.5级\n2、涂刷（喷）品种：IPN8710-2A互穿网络防腐涂料及中碱无捻无了蜡玻璃纤维布（经纱×纬纱：10×10），加强级防腐，一布四油做法：底漆-底漆-玻璃布-，面漆-面漆，漆膜厚度≥250μm。做法详见“施工图工艺说明”","m2","15.67",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","低压碳钢管件","1、材质：钢\n2、规格：D219×159 三通\n3、参考图集：02S403-36","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","电力电缆","1、名称：高压电缆YJV-8.7/15  3X70\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m","400",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","电力电缆","1、名称：低压电缆YJV-0.6/1  3X50+1X25\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","电力电缆","1、名称：低压电缆YJV-0.6/1  3X6+1X4\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","电力电缆","1、名称：低压电缆YJV-0.6/1  5X6\n2、含电缆头购置安装和与设备的连接\n3、防火封堵及标志牌等\n4、含电气设备交接试验","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","电缆保护管","1、名称：DN25 PE管                         2、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","电缆保护管","1、名称：DN32 PE管                        2、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","电缆保护管","1、名称：DN50 PE管                         2、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":800,"d":"800.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","De200PE管道敷设","1、材质及规格：De200 PE管道（1.0MPa） \n2、连接形式：热熔连接\n3、铺设深度：0.7m以内\n4、管道检验及试验要求：管道试压           5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":1596,"d":"1596.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","De90PE管道敷设","1、材质及规格：De90 PE管道（1.0MPa） \n2、连接形式：热熔连接\n3、铺设深度：0.7m以内\n4、管道检验及试验要求：管道试压及管道冲洗 5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":221,"d":"221.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","De50PE管道敷设","1、材质及规格：De50 PE管道（1.6MPa） \n2、连接形式：热熔连接\n3、铺设深度：0.7m以内\n4、管道检验及试验要求：管道试压及管道消毒冲洗                                      5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":782,"d":"782.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","De32PE管道敷设","1、材质及规格：De32 PE管道（1.6MPa） \n2、连接形式：热熔连接\n3、铺设深度：0.7m以内\n4、管道检验及试验要求：管道试压及管道消毒冲洗                                      5、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":1081,"d":"1081.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","DN250镀锌钢套管","1、材质及规格：DN250镀锌钢套管\n2、接口方式：焊接                         3、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":70,"d":"70.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","DN125镀锌钢套管","1、材质及规格：DN125镀锌钢套管\n2、接口方式：焊接                         3、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","DN80镀锌钢套管","1、材质及规格：DN80镀锌钢套管\n2、接口方式：焊接                         3、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","DN50镀锌钢套管","1、材质及规格：DN50镀锌钢套管\n2、接口方式：焊接                         3、沟槽土石方开挖、回填自行考虑在报价中","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","垫层模板",null,"m2",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","基础模板",null,"m2",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","结构模板",null,"m2",{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"小计：",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"总计（一+二）：",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1、全费用单价其组成包括人工费、材料费、机械使用费、机械进出场费、管理费、利润、风险（包含在利润中）、规费、税金、安全文明施工、施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用。\n2、报价单位现场管理及施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费等由投标人根据单位情况自行考虑在管理费中；\n3、结算量以甲方现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量按实际发生数量计算，最终结算以甲方审计监察部审计后金额为准。\n4、税金按9%计入为不可竞争费用，综合考虑在报价中。\n5、以上报价包工包料，已列明的潜水泵和砂石混合垫层甲供材除外。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}