{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一标段","二标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一标段","index":0,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,8],[3,1,3,2],[14,1,14,2],[19,1,19,8],[20,1,20,8],[21,1,21,8],[22,1,22,8],[23,4,23,6],[24,4,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市中国第四届绿化博览会博览园建设项目土方工程（一标段）"]
["序号","分项名称","项目特征","单位","工程量","全费用单价\n（元）","全费用合价\n（元）","备注1","备注2"]
["一","边坡及周边区域"]
[1,"土方刷坡平衡","1、场内最高上下30米高差，刷成1：2坡比的坡。水平100m以内土方平衡、堆土、甩土、顺坡，包含推土机、挖机场内运输费用；\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",30000,null,0,"刷坡只能用挖机刷1：2坡，坡面顺滑","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[2,"土方反压回填","1、场内100m以内松散土运输反压原状坡，分层压实后刷成1：2的顺坡。包含推土机、挖机场内运输费用；\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",1000,null,0,"分层压实，先压高，然后顺1：2坡型","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[3,"场内土方平衡及堆土","1、根据土方运输方案，自行安排挖机、运输车完成土方的挖、运、卸、填、堆土工作；                              2、含场内1km以内运输；                                   3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",30000,null,0,"有坡度，需用挖机先挖.然后推","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[4,"土方内运每增加1km","1、场内1km内运以上部分按实计量；","m3",5000,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[5,"西山土回填","1、工作内容包含卸土、甩土、填土、堆土工作\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",80000,null,0,"不含土源，完成面为粗面待回种植土,不需分层压实","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[6,"种植土覆盖造型","1、工作内容包含卸土、甩土、填土、堆土工作\n2、50cm以内覆土\n3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m2",30000,null,0,"面积较大的块状区块，不含土源","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[7,"种植土覆盖","1、工作内容包含卸土、甩土、填土、堆土工作\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",6000,null,0,"面积较小的条状区块，需先将土源堆在300m范围内用铲车倒入。不含土源","点车头虚方计量工程量"]
[8,"沙子外运","1、根据沙子运输方案，自行安排挖机、运输车完成沙子的挖、运、卸工作；                              2、含场内1km以内运输；                                   3、工程计量根据车辆平车头按虚方计量；\n","m3",1000,null,0,null,"点车头虚方计量工程量，场内道路有甲方修整"]
[9,"坚硬岩石石方破碎","机械破碎坚硬岩层，按天然密实体积计算","m3",500,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[10,"建筑拆迁","建筑类型：砖混结构。现场采用炮斗机进行破碎、建渣集中打堆.","m3",500,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
["二","小建筑及周边区域"]
[11,"挖基础土方及运输","1、根据设计图纸挖基础土方、装车运输、卸土、打堆等\n2、含场内1km以内运输；\n3、需满足设计标高","m3",5000,null,0,null,"以施工图纸及现场测量计算工程量"]
[12,"土方运输每增加1km","1、场内1km内运以上部分按实计量；","m3",5000,null,0,null,"以施工图纸及现场测量计算工程量"]
[13,"场内土方平衡及塑造地形","1、挖土方、甩土、刷坡或塑地形\n2、包含1-2次甩土\n3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",5000,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[null,null,"合计：",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"1.全费用单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、燃油费、机械使用费、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由乙方自行考虑计入全费用单价。合同执行中综合单价不调整。"]
[null,"2.实际运距以甲方项目部施工员、成本专员及乙方单位负责人共同确定为准。"]
[null,"3.工程量按压实方计。土方工程量按场地标高计算的，应在工程竣工验收至少三个月后进行测量确定，并以甲方审计部门审计结果为准。"]
[null,"4.报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[{"$nulls":4},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":4},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":4},"日    期：        年     月    日"]

{"sheet":"二标段","index":1,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,8],[3,1,3,2],[14,1,14,2],[19,1,19,8],[20,1,20,8],[21,1,21,8],[22,1,22,8],[23,4,23,6],[24,4,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["工程名称：贵州省都匀市中国第四届绿化博览会博览园建设项目土方工程（二标段）"]
["序号","分项名称","项目特征","单位","工程量","全费用单价\n（元）","全费用合价\n（元）","备注1","备注2"]
["一","边坡及周边区域"]
[1,"场内土方平衡及堆土","1、根据土方运输方案，自行安排挖机、运输车完成土方的挖、运、卸、填、堆土工作；                              2、含场内1km以内运输；                                   3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",5000,null,0,"有坡度，需用挖机先挖，完成面坡比<1:3","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[2,"土方刷坡平衡","1、场内最高上下30米高差，刷成1：2坡比的坡。水平100m以内土方平衡、堆土、甩土、顺坡，包含推土机、挖机场内运输费用；\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",1000,null,0,"刷坡只能用挖机刷1：2坡，坡面顺滑","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[3,"土方内运每增加1km","1、场内1km内运以上部分按实计量；","m3",1000,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[4,"西山土回填","1、工作内容包含卸土、甩土、填土、堆土，简易造型工作\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",40000,null,0,"不含土源，完成面为粗面待回种植土,不需分层压实","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[5,"土方反压回填","1、场内100m以内松散土运输反压原状坡，分层压实后刷成1：2的顺坡。包含推土机、挖机场内运输费用；\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",30000,null,0,"分层压实，先压高，然后顺1：2坡型","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[6,"种植土覆盖造型","1、工作内容包含卸土、甩土、填土、堆土工作\n2、50cm以内覆土\n3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m2",30000,null,0,"面积较大的块状区块，不含土源","从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[7,"种植土覆盖","1、工作内容包含卸土、甩土、填土、堆土工作\n2、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",6000,null,0,"面积较小的条状区块，需先将土源堆在300m范围内用铲车倒入。不含土源","点车头虚方计量工程量"]
[8,"沙子外运","1、根据沙子运输方案，自行安排挖机、运输车完成沙子的挖、运、卸工作；                              2、含场内1km以内运输；                                   3、工程计量根据车辆平车头按虚方计量；\n","m3",1000,null,0,null,"点车头虚方计量工程量，场内道路有甲方修整"]
[9,"坚硬岩石石方破碎","机械破碎坚硬岩层，按天然密实体积计算","m3",200,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[10,"建筑拆迁","建筑类型：砖混结构。现场采用炮斗机进行破碎、建渣集中打堆.","m3",200,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
["二","小建筑及周边区域"]
[11,"挖基础土方及运输","1、根据设计图纸挖基础土方、装车运输、卸土、打堆等\n2、含场内1km以内运输；\n3、需满足设计标高","m3",5000,null,0,null,"以施工图纸及现场测量计算工程量"]
[12,"土方运输每增加1km","1、场内1km内运以上部分按实计量；","m3",5000,null,0,null,"以施工图纸及现场测量计算工程量"]
[13,"场内土方平衡及塑造地形","1、挖土方、甩土、刷坡或塑地形\n2、包含1-2次甩土\n3、工程计量根据原地面、完成面标高测绘数据按实方计量；","m3",5000,null,0,null,"从原地貌、完成面地面数据测算工程量。"]
[null,null,"合计：",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"1.全费用单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、燃油费、机械使用费、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明费用。施工人员的食宿费、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在全费用单价里，由乙方自行考虑计入全费用单价。合同执行中综合单价不调整。"]
[null,"2.实际运距以甲方项目部施工员、成本专员及乙方单位负责人共同确定为准。"]
[null,"3.工程量按压实方计。土方工程量按场地标高计算的，应在工程竣工验收至少三个月后进行测量确定，并以甲方审计部门审计结果为准。"]
[null,"4.报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[{"$nulls":4},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":4},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":4},"日    期：        年     月    日"]