{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["工程量清单","综合单价分析表"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,2,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
[]
[]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","数量","全费用综合单价","合计","备注"]
[1,"大卵石","1、部位：旱溪\n2、石料种类、规格：自然色卵石\n3、卵石直径及比例：10cm-50%；15cm-30%；20cm-10%;30cm-10%（详见图纸要求）\n4、按进场施工过泵石料重量以吨计量","包含材料装车、运输、到场卸车、放线、基槽开挖整理及回填、垫层及基础施工、石头摆放等达到业主要求的所有工序所涉及的主材、辅材、机械及人工","吨",1800,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"大卵石","1、部位：点散\n2、颜色：自然色\n3、石料种类、规格：尺寸30-80cm（详见图纸要求）\n4、按进场施工过泵石料重量以吨计量","包含材料装车、运输、到场卸车、放线、基槽开挖整理及回填、垫层及基础施工、石头摆放等达到业主要求的所有工序所涉及的主材、辅材、机械及人工","吨",1800,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"莲花石（黄色）","1、部位：驳岸叠石及绿地内与植物组团造景\n2、石料种类、规格：莲花石\n3、砂浆要求：1：2.5水泥砂浆（详见图纸要求）\n4、造型美观、符合业主方要求\n5、按进场施工过泵石料重量以吨计量","包含材料装车、运输、到场卸车、放线、基槽开挖整理及回填、垫层及基础施工、石头摆放等达到业主要求的所有工序所涉及的主材、辅材、机械及人工","吨",1655,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"莲花石（黄色）","1、部位：护坡及绿地内与植物组团造景\n2、石料种类、规格：莲花石\n3、砂浆要求：1：2.5水泥砂浆（详见图纸要求）\n4、造型美观、符合业主方要求\n5、按进场施工过泵石料重量以吨计量","包含材料装车、运输、到场卸车、放线、基槽开挖整理及回填、垫层及基础施工、石头摆放等达到业主要求的所有工序所涉及的主材、辅材、机械及人工","吨",721,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"绵羊石","1、部位：护岸\n2、护岸平均宽度：500-1200mm\n3、叠石材质：山上原石\n4、砂浆要求：M5水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆勾凹缝\n5、叠石粒径：300-1000mm\n6、其它：详见施工图\n7、按进场施工过泵石料重量以吨计量","包含材料装车、运输、到场卸车、放线、基槽开挖整理及回填、垫层及基础施工、石头摆放等达到业主要求的所有工序所涉及的主材、辅材、机械及人工","吨",491,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"吕梁石","1、点风景石\n2、石料种类：吕梁石\n3、景石规格：6.3m*2.7m*1.0m\n4、按设计图示尺寸以数量计量","包含材料装车、运输、到场卸车、放线、基槽开挖整理及回填、垫层及基础施工、石头摆放等达到业主要求的所有工序所涉及的主材、辅材、机械及人工","块",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计：",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格（税金按9%不可竞争），其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4、验收规范：满足设计及相关现行规范要求，清单未尽事宜详见图纸以及规范要求。\n5、以上报价包工包料、包质量、包安全、包进度。"]

{"sheet":"综合单价分析表","index":1,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,2,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[12,0,12,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["综合单价分析表"]
[]
[]
["序号","项目名称","项目特征","单位","数量","报价",{"$nulls":4},"合计","备注"]
[{"$nulls":5},"机械+劳务安装费","主材","运费","税金（9%）","全费用单价"]
[1,"大卵石","1、部位：旱溪\n2、石料种类、规格：自然色卵石\n3、卵石直径及比例：10cm-50%；15cm-30%；20cm-10%;30cm-10%（详见图纸要求）\n4、按进场施工过泵石料重量以吨计量","吨",1800,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"大卵石","1、部位：点散\n2、颜色：自然色\n3、石料种类、规格：尺寸30-80cm（详见图纸要求）\n4、按进场施工过泵石料重量以吨计量","吨",1800,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"莲花石（黄色）","1、部位：驳岸叠石及绿地内与植物组团造景\n2、石料种类、规格：莲花石\n3、砂浆要求：1：2.5水泥砂浆（详见图纸要求）\n4、造型美观、符合业主方要求\n5、按进场施工过泵石料重量以吨计量","吨",1655,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"莲花石（黄色）","1、部位：护坡及绿地内与植物组团造景\n2、石料种类、规格：莲花石\n3、砂浆要求：1：2.5水泥砂浆（详见图纸要求）\n4、造型美观、符合业主方要求\n5、按进场施工过泵石料重量以吨计量","吨",721,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"绵羊石","1、部位：护岸\n2、护岸平均宽度：500-1200mm\n3、叠石材质：山上原石\n4、砂浆要求：M5水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆勾凹缝\n5、叠石粒径：300-1000mm\n6、其它：详见施工图\n7、按进场施工过泵石料重量以吨计量","吨",491,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"吕梁石","1、点风景石\n2、石料种类：吕梁石\n3、景石规格：6.3m*2.7m*1.0m\n4、按设计图示尺寸以数量计量","块",1,{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计：",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}]
["备注：以上组价明细分析表仅作为现场发生设计图纸变更或施工方案变更时调价参考依据。只调整变更图纸与招标图纸的差额部分。"]