{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["厕所管理用房汇总表","公共厕所、管理用房","地面桥汇总表","地面桥"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"厕所管理用房汇总表","index":0,"n_rows":6,"n_cols":4,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["厕所、管理用房投标总价表"]
["工程名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）-F区厕所、管理用房专业分包工程"]
["序号","项目名称","投标报价（元）","备注"]
[1,"公共厕所",null,"2座"]
[2,"管理用房",null,"1座"]
[null,"合计"]

{"sheet":"公共厕所、管理用房","index":1,"n_rows":184,"n_cols":9,"rows_kept":184,"merged":[[0,0,0,8],[183,0,183,8],[184,1,184,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["公共厕所、管理用房工程量清单"]
["项目名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）-F区厕所、管理用房专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","工程数量","全费用综合单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","公共厕所（2座）"]
[1.1,"厕所土建"]
[1,"场地平整","1.原状土密实度要求：≥0.93\n2.机械原土夯实         \n3.包含但不限于完成此项工作的人工、机械、油料等全部费用\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","原土夯实、场地平整清理等","m2",{"v":144.5,"d":"144.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"挖基础土方/独立基础等","1.土壤类别：三类土\n2.挖土深度：5米以内\n3.综合运距：就近放置\n4.须按照施工图设计要求标高进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示开挖面积乘以挖土深度以天然密实体积计量","放线、开挖、就近放置","m3",{"v":180.8,"d":"180.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"回填方","1.土壤来源：场内取土\n2.碾压系数：按施工图要求\n3.综合运距：就近取土\n4.回填土方须按照施工图设计标高及要求进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按回填的竣工天然密实体积计量","就近取土、分层回填、分层碾压","m3",142.98,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"基础垫层","1.尺寸：100mm厚\n2.强度标号：C15\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":3.872,"d":"3.87"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"垫层模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":7.040000000000001,"d":"7.04"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"独立基础","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":10.6,"d":"10.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"独立基础模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"矩形柱","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",7.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"矩形柱模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",69.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"基础梁","1.尺寸：梁底标高-0.05，详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",20.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"基础梁模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":195,"d":"195.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"有梁板","1.尺寸：板厚120mm，详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",27.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"有梁板模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":61.6,"d":"61.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"矩形梁","1.尺寸：300*600(250*550)mm，详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":13.965900000000001,"d":"13.97"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"矩形梁模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":67.63499999999999,"d":"67.64"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"女儿墙","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C25\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",7.08,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"女儿墙模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"填充墙/外墙","1.尺寸：200mm\n2.砖品种：烧结煤矸石空心砖\n3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆调制、砖砌筑、养护、清扫现场、成品保护等","m3",{"v":30.3,"d":"30.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"填充墙/内墙","1.尺寸：200mm\n2.砖品种：轻质加气混凝土砌块\n3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆调制、砖砌筑、养护、清扫现场、成品保护等","m3",32.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"外墙装饰","1.砖品种：240*60*10厚灰色仿古砖\n2.砂浆强度等级、配合比:20厚1:3水泥砂浆           \n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆调制、砖粘贴、勾缝、养护、清扫现场、成品保护等","m2",313.66,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"散水","1、50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥沙子，压实赶光  \n2、100厚碎石灌M2.5混合砂浆\n3、素土夯实，向外坡3%~5%\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","场地平整、素土夯实、场内材料运输、碎石回填、砂浆拌合灌缝、混凝土浇筑、压实赶光、养护、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":40.5,"d":"40.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:φ10以内 \n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",0.356,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"现浇混凝土钢筋","1.钢筋种类、规格:φ10以内 \n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",{"v":6.16,"d":"6.160"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"现浇混凝土钢筋","1.钢筋种类、规格:φ10以上\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",{"v":5.14,"d":"5.140"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"墙面一般抹灰|大厅、辅助用房、公共走道、、  \n其他普通房间内墙/乳胶漆墙面  ","1.刷乳胶漆\n2.5厚1：0.3:3水泥石膏砂浆粉面\n3.12厚1:6水泥石膏砂浆打底  \n4.墙面基层刷界面处理剂一道\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层处理、砂浆制作、运输、底层抹灰、抹面层、抹装饰面、清扫现场、成品保护等","m2",148.04,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"墙面一般抹灰/用于卫生间、厨房内墙/瓷砖墙面","1.1.5厚釉面砖白水泥擦缝 \n2.6厚1：0.1：2.5水泥石膏砂浆结合层 \n3.12厚1:3水泥砂浆打底 \n4.2厚聚合物水泥防水涂料 \n5.15厚1:3水泥砂浆找平层 \n6.墙面基层刷界面处理剂一道\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层处理、砂浆制作、运输、抹灰找平、防水涂料、底层抹灰瓷砖粘贴、擦缝 、清扫现场、成品保护等","m2",356.62,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"块料楼地面|一层大厅，走道、无水地面等","1.10厚防滑地砖，干水泥擦缝  \n2.20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉  \n3.刷素水泥浆一道  \n4.60厚C15混凝土垫层  \n5.100厚碎石或碎砖夯实  \n6.素土夯实\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","场地清理、素土夯实、场内材料运输、垫层施工、砂浆制作、地砖粘贴、清扫现场、成品保护等","m2",18.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"块料楼地面|卫生间地面部位：一层卫生间等有水地面","1.8厚防滑地砖，干水泥擦缝 \n2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉 \n3.2厚聚合物水泥基防水涂料\n4.刷素水泥浆一道 \n5.60厚C15混凝土，随捣随抹平，以1%坡度坡向地漏、排水沟或集水坑 \n6.150厚碎石或碎砖夯实 \n7.素土夯实 \n8.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","场地清理、素土夯实、场内材料运输、垫层施工、防水涂料施工、砂浆制作、地砖粘贴、清扫现场、成品保护等","m2",98.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"块料踢脚线，详见05J909-TJ9","1.踢脚线高度:100mm \n2.底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 \n3.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 100*600灰色瓷砖 \n4.勾缝材料种类: 面层缝隙灰色勾缝剂勾缝\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆制作、砖粘贴、清扫现场、成品保护等","m2",2.47,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"金属平开门","1.门类型: 金属平开门（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸: 700*2400 \n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以樘计量","门制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","樘",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"全玻门（带扇框）","1.门类型:地弹门（含五金材料）\n2.门窗洞口尺寸:900*2400 \n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以樘计量","门制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","樘",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"金属平开窗","1.窗类型: 上悬金属型材窗（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸: 2700*900\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以扇计量","窗制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","扇",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"金属平开窗","1.窗类型: 上悬金属型材窗（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸:3000*900\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以扇计量","窗制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","扇",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"金属平开窗","1.窗类型: 上悬金属型材窗（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸:900*900\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以扇计量","窗制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","扇",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"吊顶天棚","1.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） \n2.与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500），用吊件与钢筋吊杆联结后找平 \n3.10号低碳镀锌钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 \n4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（1500），（预留混凝土板可在板缝内预留吊环） \n5.铝合金方板600*600（575*575）与配套专用龙骨固定\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴等","m2",{"v":121.6,"d":"121.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"无障碍坡道  \n金属扶手带栏杆","1.材质：不锈钢 \n2.竖杆间距为110，高度900 \n3.做法详见图集12J926-F7 \n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","预埋件制作、安装；栏杆安装等","m",{"v":9.6,"d":"9.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"台阶坡道/烧毛花岗条石","1.50厚台阶石，30厚坡道石花岗岩面层 \n2.撒素水泥面（洒适量清水） \n3.30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 \n4.刷素水泥浆一道 \n5.100厚C15混凝土垫层 \n6.200厚碎石或碎砖，灌1:5水泥砂浆 \n7.优质素土分层夯实\n8.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","人工挖填基槽、场地平整夯实、垫层施工、石材铺贴、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":19.6,"d":"19.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"不上人屋面","1.40厚C20细石混凝土刚性防水层压光  \n2.10厚低标砂浆隔离层  \n3.1.5厚高分子防水卷材防水层  \n4.20厚1：3水泥砂浆抹面找平  \n5.挤塑聚苯板厚度40  \n6.2厚聚合物水泥防水涂料  \n7.20厚1：3水泥砂浆找平层  \n8.1：8轻骨料混凝土找坡层 最薄处30厚 坡度2%  \n9.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、找坡，砂浆拌合找平，刷防水涂料，保温板安装、防水卷材铺贴、混凝土防水层压光等","m2",102.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"洗漱台","1.材料品种、规格、品牌、颜色: 550mm厚花岗岩 \n2.支架、配件品种、规格、品牌: 600*750花岗岩支架 \n3.具体做法详见图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、支架及台面安装、调试等","m2",10.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"其他构件","1.构件的类型:大便蹲台 \n2.混凝土强度等级:15厚C20混凝土","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",3.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"厕所隔断","1.材料品种：柚木色防火板 \n2.具体做法详见图集\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示尺寸以面积计量","材料运输、安装等","m2",78.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1.2,"厕所给排水",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2.1","雨水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 屋面\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 \n3.材质:UPVC \n4.型号、规格:DN100\n5.连接方式:胶粘连接\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道及管件（含雨水斗）安装、调直、试压等","m",{"v":21.2,"d":"21.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2.2","排水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水\n3.材质:聚丙烯静音排水管\n4.型号、规格:DN150\n5.连接方式:橡胶圈接口\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":19.6,"d":"19.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水\n3.材质:聚丙烯静音排水管\n4.型号、规格:DN100\n5.连接方式:橡胶圈接口\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":68.2,"d":"68.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水\n3、材质:聚丙烯静音排水管\n4、型号、规格:DN75\n5、连接方式:橡胶圈接口\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":9.8,"d":"9.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 屋面\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 \n3.材质:UPVC \n4.型号、规格:DN100\n5.连接方式:胶粘连接\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":29.6,"d":"29.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 屋面\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 \n3.材质:UPVC \n4.型号、规格:DN50\n5.连接方式:胶粘连接\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":17.4,"d":"17.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"圆形地漏","1.型号、规格:DN50\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","地漏安装、调整等","个",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"地面扫除口","1.型号、规格:DN100\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","清扫口安装、调整等","个",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2.3","给水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN15\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":19.8,"d":"19.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN20\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":6.8,"d":"6.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN25\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":35.4,"d":"35.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN32\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":6.2,"d":"6.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN50\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":17.6,"d":"17.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN65\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":41.8,"d":"41.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"螺纹阀门","1.类型:截止阀 \n2.材质:铜质 \n3.型号、规格:DN65\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","阀门安装、调整等","个",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"螺纹阀门","1.类型:截止阀 \n2.材质:铜质 \n3.型号、规格:DN25\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","阀门安装、调整等","个",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"洗漱台","1.材料种类、规格: 大理石\n2.具体参照图集09S304-P45\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","台柜制作、运输、安装（安放）","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"无障碍洗漱台","1.材料种类、规格: 大理石\n2。具体参照图集09S304-P43\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","台柜制作、运输、安装（安放）","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"洗脸盆","1.材质:陶瓷 \n2.组装形式:台上式洗面盆 \n3.型号:详见09S304-43图集 \n4.开关:普通立式水嘴\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","组",{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"大便器","1.材质:陶瓷 \n2.组装方式:坐式大便器 \n3.型号、规格:详见09S304-68图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"大便器","1.材质:陶瓷 \n2.组装方式:蹲式大便器 \n3.型号、规格:详见09S304-87图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"小便器","1.材质:陶瓷 \n2.组装方式:挂斗式小便器 \n3.型号、规格:详见09S304-99图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","套",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"拖把池 ","1.材质:陶瓷 \n2.组装形式:成品拖把池 \n3.型号:详见09S304-160图集 \n4.开关:普通龙头\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","组",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1.2.4","污水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管道铺设","1.输送介质:污水\n2.管材材质:高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管\n3.管材规格:DN200\n4.接口形式:承插胶圈接口                   5.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、砂垫层、场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":84.2,"d":"84.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"化粪池","1.井的尺寸、深度:详国标02S701\n2.定型井名称、图号、尺寸及井深:玻璃钢成品化粪池，详见Z5-12SF\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","土方开挖与回填、垫层铺筑、成品化粪池安装、井盖制作与安装等","座",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1.3,"厕所电气",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"配电箱","1.名称:ALX1 \n2.类型:非标箱 \n3.安装方式:壁挂/嵌入安装 \n4.配电箱安装、调试、封堵 \n5.具体以图纸为准\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","开箱、清扫、检查、测位、划线、钻孔、装螺栓、本体安装、盘内整理、接线、接地、补漆等","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"电气配管","1.名称:穿线管 \n2.材质:PVC \n3.规格:DN20 \n4.配置形式及部位:暗配\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","测位、断管、配管、固定、连接管件等","m",{"v":286.2,"d":"286.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"电气配管","1.名称:穿线管 \n2.材质:焊接钢管 \n3.规格:DN40 \n4.配置形式及部位:暗配\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","测位、断管、配管、固定、连接管件等","m",{"v":12.8,"d":"12.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"电气配线","1、配线形式:管内穿线 \n2、导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 \n3、敷设部位或线制:暗配\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等","m",{"v":815.6,"d":"815.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"装饰灯","1.名称:筒灯 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:LED 13W \n4.安装高度:吸顶\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","灯具安装、调试等","套",{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"装饰灯","1.名称:红外感应筒灯 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:LED 13W \n4.安装高度:吸顶\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","灯具安装、调试等","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"小电器","1.名称:插座 \n2.型号:T426/10US \n3.规格:10A/220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"小电器","1.名称:带光线感应开关 \n2.型号:T31/1/2A\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"小电器","1.名称:感应式换气扇 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:22W/220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"小电器","1.名称:防水式警铃 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"小电器","1.名称:报警按钮\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸3.以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"接地系统","1.接地母线材质、规格:40*4热镀锌扁钢 \n2.接地极材质、规格:热镀锌角钢 L50*50*4*2500 ，以图纸为准\n3.其他:配电箱下口设总等电位箱\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图纸以系统计量","接地极（板）制作、安装，接地母线敷设等","系统",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","管理用房（1座）",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.1,"管理用房土建",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"场地平整","1.原状土密实度要求：≥0.93\n2.机械原土夯实         \n3.包含但不限于完成此项工作的人工、机械、油料等全部费用\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","原土夯实、场地平整清理等","m2",156.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"挖基础土方/独立基础等","1.土壤类别：三类土\n2.挖土深度：5米以内\n3.综合运距：就近放置\n4.须按照施工图设计要求标高进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示开挖面积乘以挖土深度以天然密实体积计量","放线、开挖、就近放置","m3",136.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"回填方","1.土壤来源：场内取土\n2.碾压系数：按施工图要求\n3.综合运距：就近取土\n4.回填土方须按照施工图设计标高及要求进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按回填的竣工天然密实体积计量","就近取土、分层回填、分层碾压","m3",121.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"基础垫层","1.尺寸：100mm厚\n2.强度标号：C15\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",3.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"垫层模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",5.76,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"独立基础","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",9.67,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"独立基础模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":26.4,"d":"26.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"矩形柱","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",6.81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"矩形柱模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",51.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"基础梁","1.尺寸：梁底标高-0.05，详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",12.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"基础梁模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":123.181,"d":"123.18"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"有梁板","1.尺寸：板厚120mm，详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",19.97,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"有梁板模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",82.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"矩形梁","1.尺寸：300*600(250*550)mm，详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",11.71,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"矩形梁模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":110.13000000000002,"d":"110.13"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"女儿墙","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C25\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",4.33,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"女儿墙模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":70.5,"d":"70.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"填充墙/外墙","1.尺寸：200mm\n2.砖品种：烧结煤矸石空心砖\n3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆调制、砖砌筑、养护、清扫现场、成品保护等","m3",15.99,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"填充墙/内墙","1.尺寸：200mm\n2.砖品种：轻质加气混凝土砌块\n3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆调制、砖砌筑、养护、清扫现场、成品保护等","m3",24.67,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"外墙装饰","1.砖品种：240*60*10厚灰色仿古砖\n2.砂浆强度等级、配合比:20厚1:3水泥砂浆           \n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆调制、砖粘贴、养护、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":190.4,"d":"190.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"散水","1、50厚c20细石混凝土面层，撒1:1水泥沙子，压实赶光  \n2、100厚碎石灌M2.5混合砂浆\n3、素土夯实，向外坡3%~5%\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","场地平整、素土夯实、场内材料运输、碎石回填、砂浆拌合灌缝、混凝土浇筑、压实赶光、养护、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":10.5,"d":"10.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:φ10以内 \n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",{"v":0.68,"d":"0.680"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"现浇混凝土钢筋","1.钢筋种类、规格:φ10以内 \n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",4.868,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"现浇混凝土钢筋","1.钢筋种类、规格:φ10以上\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",3.636,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"墙面一般抹灰|大厅、辅助用房、公共走道、、  \n其他普通房间内墙/乳胶漆墙面  ","1.刷乳胶漆\n2.5厚1：0.3:3水泥石膏砂浆粉面\n3.12厚1:6水泥石膏砂浆打底  \n4.墙面基层刷界面处理剂一道\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层处理、砂浆制作、运输、底层抹灰、抹面层、抹装饰面、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":135,"d":"135.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"墙面一般抹灰/用于卫生间、厨房内墙/瓷砖墙面","1.1.5厚釉面砖白水泥擦缝 \n2.6厚1：0.1：2.5水泥石膏砂浆结合层 \n3.12厚1:3水泥砂浆打底 \n4.2厚聚合物水泥防水涂料 \n5.15厚1:3水泥砂浆找平层 \n6.墙面基层刷界面处理剂一道\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层处理、砂浆制作、运输、抹灰找平、防水涂料、底层抹灰瓷砖粘贴、擦缝 、清扫现场、成品保护等","m2",158.23,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"块料楼地面|一层大厅，走道、无水地面等","1.10厚防滑地砖，干水泥擦缝  \n2.20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉  \n3.刷素水泥浆一道  \n4.60厚C15混凝土垫层  \n5.100厚碎石或碎砖夯实  \n6.素土夯实\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","场地清理、素土夯实、场内材料运输、垫层施工、砂浆制作、地砖粘贴、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":38,"d":"38.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"块料楼地面|卫生间地面部位：一层卫生间等有水地面","1.8厚防滑地砖，干水泥擦缝 \n2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒素水泥粉 \n3.2厚聚合物水泥基防水涂料\n4.刷素水泥浆一道 \n5.60厚C15混凝土，随捣随抹平，以1%坡度坡向地漏、排水沟或集水坑 \n6.150厚碎石或碎砖夯实 \n7.素土夯实 \n8.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","场地清理、素土夯实、场内材料运输、垫层施工、防水涂料施工、砂浆制作、地砖粘贴、清扫现场、成品保护等","m2",45.21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"块料踢脚线，详见05J909-TJ9","1.踢脚线高度:100mm \n2.底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 \n3.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 100*600灰色瓷砖 \n4.勾缝材料种类: 面层缝隙灰色勾缝剂勾缝\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、场内材料运输、砂浆制作、砖粘贴、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":7.5,"d":"7.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"金属平开门","1.门类型: 金属平开门（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸: 700*2400 \n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以樘计量","门制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","樘",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"全玻门（带扇框）","1.门类型:地弹门（含五金材料）\n2.门窗洞口尺寸:900*2400 \n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以樘计量","门制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","樘",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"全玻门（带扇框）","1.门类型:地弹门（含五金材料）\n2.门窗洞口尺寸:900*2100 \n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以樘计量","门制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","樘",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"金属平开窗","1.窗类型: 上悬金属型材窗（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸: 2700*900\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以扇计量","窗制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","扇",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"金属平开窗","1.窗类型: 上悬金属型材窗（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸:3000*900\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以扇计量","窗制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","扇",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"金属平开窗","1.窗类型: 上悬金属型材窗（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸:900*900\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以扇计量","窗制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","扇",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"金属平开窗","1.窗类型: 上悬金属型材窗（含五金材料）\n2.框材质、外围尺寸:900*1800\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以扇计量","窗制作、运输、安装，五金、玻璃安装，成品保护等","扇",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"吊顶天棚","1.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） \n2.与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500），用吊件与钢筋吊杆联结后找平 \n3.10号低碳镀锌钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 \n4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（1500），（预留混凝土板可在板缝内预留吊环） \n5.铝合金方板600*600（575*575）与配套专用龙骨固定\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴等","m2",89.97,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"无障碍坡道  \n金属扶手带栏杆","1.材质：不锈钢 \n2.竖杆间距为110，高度900 \n3.做法详见图集12J926-F7 \n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","预埋件制作、安装；栏杆安装等","m",{"v":4.8,"d":"4.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"台阶坡道/烧毛花岗条石","1.50厚台阶石，30厚坡道石花岗岩面层 \n2.撒素水泥面（洒适量清水） \n3.30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层 \n4.刷素水泥浆一道 \n5.100厚c15混凝土垫层 \n6.200厚碎石或碎砖，灌1:5水泥砂浆 \n7.优质素土分层夯实\n8.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","人工挖填基槽、场地平整夯实、垫层施工、石材铺贴、清扫现场、成品保护等","m2",{"v":9.8,"d":"9.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"不上人屋面","1.40厚C20细石混凝土刚性防水层压光  \n2.10厚低标砂浆隔离层  \n3.1.5厚高分子防水卷材防水层  \n4.20厚1：3水泥砂浆抹面找平  \n5.挤塑聚苯板厚度40  \n6.2厚聚合物水泥防水涂料  \n7.20厚1：3水泥砂浆找平层  \n8.1：8轻骨料混凝土找坡层 最薄处30厚 坡度2%  \n9.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、找坡，砂浆拌合找平，刷防水涂料，保温板安装、防水卷材铺贴、混凝土防水层压光等","m2",87.27,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"洗漱台","1.材料品种、规格、品牌、颜色: 550mm厚花岗岩 \n2.支架、配件品种、规格、品牌: 600*750花岗岩支架 \n3.具体做法详见图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、支架及台面安装、调试等","m2",5.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"其他构件","1.构件的类型:大便蹲台 \n2.混凝土强度等级:15厚C20混凝土","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",1.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"厕所隔断","1.材料品种：柚木色防火板 \n2.具体做法详见图集\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示尺寸以面积计量","材料运输、安装等","m2",39.06,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.2,"管理用房给排水",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.2.1","雨水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 屋面\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 \n3.材质:UPVC \n4.型号、规格:DN100\n5.连接方式:胶粘连接\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":10.6,"d":"10.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.2.2","排水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水\n3.材质:聚丙烯静音排水管\n4.型号、规格:DN150\n5.连接方式:橡胶圈接口\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":10.1,"d":"10.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水\n3.材质:聚丙烯静音排水管\n4.型号、规格:DN100\n5.连接方式:橡胶圈接口\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":28.4,"d":"28.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水\n3、材质:聚丙烯静音排水管\n4、型号、规格:DN75\n5、连接方式:橡胶圈接口\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":4.9,"d":"4.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 屋面\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 \n3.材质:UPVC \n4.型号、规格:DN100\n5.连接方式:胶粘连接\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":12.4,"d":"12.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"塑料管","1.安装部位（室内外）: 屋面\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 \n3.材质:UPVC \n4.型号、规格:DN50\n5.连接方式:胶粘连接\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压等","m",{"v":11.4,"d":"11.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"圆形地漏","1.型号、规格:DN50\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","地漏安装、调整等","个",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"地面扫除口","1.型号、规格:DN100\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","清扫口安装、调整等","个",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.2.3","给水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN15\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN20\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":4.5,"d":"4.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN25\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":17.7,"d":"17.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN32\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":2.3,"d":"2.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN50\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":11.9,"d":"11.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"塑料管","1.安装部位（室内外）:室内\n2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水\n3.材质:PP-R\n4.型号、规格:DN65\n5.连接方式:热熔连接  \n6.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、场内搬运、外观检查、切管、热熔、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":16.3,"d":"16.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"螺纹阀门","1.类型:截止阀 \n2.材质:铜质 \n3.型号、规格:DN50\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","阀门安装、调整等","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"螺纹阀门","1.类型:截止阀 \n2.材质:铜质 \n3.型号、规格:DN25\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","阀门安装、调整等","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"洗漱台","1.材料种类、规格: 大理石\n2.具体参照图集09S304-P45\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","台柜制作、运输、安装（安放）","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"无障碍洗漱台","1.材料种类、规格: 大理石\n2。具体参照图集09S304-P43\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","台柜制作、运输、安装（安放）","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"洗脸盆","1.材质:陶瓷 \n2.组装形式:台上式洗面盆 \n3.型号:详见09S304-43图集 \n4.开关:普通立式水嘴\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","组",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"大便器","1.材质:陶瓷 \n2.组装方式:坐式大便器 \n3.型号、规格:详见09S304-68图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"大便器","1.材质:陶瓷 \n2.组装方式:蹲式大便器 \n3.型号、规格:详见09S304-87图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","套",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"小便器","1.材质:陶瓷 \n2.组装方式:挂斗式小便器 \n3.型号、规格:详见09S304-99图集\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"拖把池 ","1.材质:陶瓷 \n2.组装形式:成品拖把池 \n3.型号:详见09S304-160图集 \n4.开关:普通龙头\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","器具及附件安装、调整等","组",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.2.4","污水系统",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"塑料管道铺设","1.输送介质:污水\n2.管材材质:高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管\n3.管材规格:DN200\n4.接口形式:承插胶圈接口                   5.管沟挖填土\n7.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","管沟开挖与回填、砂垫层、场内搬运、外观检查、切管、管道安装、调直、试压与冲洗等","m",{"v":50.4,"d":"50.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"化粪池","1.井的尺寸、深度:详国标02S701\n2.定型井名称、图号、尺寸及井深:玻璃钢成品化粪池，详见Z5-12SF\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","土方开挖与回填、垫层铺筑、成品化粪池安装、井盖制作与安装等","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2.3,"管理用房电气",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"配电箱","1.名称:ALX1 \n2.类型:非标箱 \n3.安装方式:壁挂/嵌入安装 \n4.配电箱安装、调试、封堵 \n5.具体以图纸为准\n6.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","开箱、清扫、检查、测位、划线、钻孔、装螺栓、本体安装、盘内整理、接线、接地、补漆等","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"电气配管","1.名称:穿线管 \n2.材质:PVC \n3.规格:DN20 \n4.配置形式及部位:暗配\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","测位、断管、配管、固定、连接管件等","m",{"v":227.9,"d":"227.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"电气配管","1.名称:穿线管 \n2.材质:焊接钢管 \n3.规格:DN40 \n4.配置形式及部位:暗配\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","测位、断管、配管、固定、连接管件等","m",{"v":3.8,"d":"3.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"电气配线","1、配线形式:管内穿线 \n2、导线型号、材质、规格:BV-2.5mm2 \n3、敷设部位或线制:暗配\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等","m",{"v":580.6,"d":"580.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"电气配线","1、配线形式:管内穿线 \n2、导线型号、材质、规格:BV-4.0mm2 \n3、敷设部位或线制:暗配\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","架线盘、敷设、锯断、收线盘、测量绝缘电阻、临时封头、挂标牌等","m",{"v":80.5,"d":"80.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"装饰灯","1.名称:筒灯 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:LED 13W \n4.安装高度:吸顶\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","灯具安装、调试等","套",{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"装饰灯","1.名称:红外感应筒灯 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:LED 13W \n4.安装高度:吸顶\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","灯具安装、调试等","套",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"装饰灯","1.名称:双管荧光灯 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:LED 2*28W\n4.安装高度:吸顶\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","灯具安装、调试等","套",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"小电器","1.名称:插座 \n2.型号:T426/10US \n3.规格:10A/220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"小电器","1、名称:暗装单联开关\n2、型号:T31/1/2A\n3、规格:10A/220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"小电器","1、名称:暗装双联开关\n2、型号:T31/1/2A\n3、规格:10A/220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"小电器","1.名称:带光线感应开关 \n2.型号:T31/1/2A\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"小电器","1、名称:空调插座\n2、型号:T426/16US\n3、规格:16A/220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"小电器","1.名称:感应式换气扇 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:22W/220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"小电器","1.名称:防水式警铃 \n2.型号:详见设计图纸 \n3.规格:220V\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"小电器","1.名称:报警按钮\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸3.以个数计量","电器安装、调试等","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"接地系统","1.接地母线材质、规格:40*4热镀锌扁钢 \n2.接地极材质、规格:热镀锌角钢 L50*50*4*2500 ，以图纸为准\n3.其他:配电箱下口设总等电位箱\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图纸以系统计量","接地极（板）制作、安装，接地母线敷设等","系统",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格（税金按9%考虑），其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：满足设计及相关现行规范要求"]

{"sheet":"地面桥汇总表","index":2,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["地面桥投标总价表"]
["工程名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）-F区地面桥专业分包工程"]
["序号","项目名称","投标报价（元）","备注"]
[1,"地面桥",null,"10座"]
[null,"合计"]

{"sheet":"地面桥","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,8],[30,0,30,8],[31,1,31,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["地面桥工程量清单"]
["项目名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）-F区地面桥专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","工程数量","全费用综合单价（元）","合价（元）","备注"]
["一","地面桥（10座）"]
[1,"挖基础土方","1.土壤类别：三类土\n2.挖土深度：5米以内\n3.综合运距：就近放置\n4.须按照施工图设计要求标高进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示开挖面积乘以挖土深度以天然密实体积计量","放线、开挖、就近放置","m3",{"v":3633,"d":"3633.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"回填方","1.土壤来源：场内取土\n2.碾压系数：按施工图要求\n3.综合运距：就近取土\n4.回填土方须按照施工图设计标高及要求进行\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，按回填的竣工天然密实体积计量","就近取土、分层回填、分层碾压","m3",{"v":1652,"d":"1652.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"级配碎石垫层","1.垫层材料种类：级配碎石（台背）\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","拌合、回填、找平、压实等","m3",{"v":560,"d":"560.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"碎石垫层","1.垫层材料种类：100mm碎石\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","拌合、回填、找平、压实等","m3",{"v":86.89999999999999,"d":"86.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"基础垫层","1.尺寸：100mm厚\n2.强度标号：C15\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":43.5,"d":"43.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"垫层模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":43.2,"d":"43.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"混凝土承台\n（扩大基础）","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C40抗渗\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":522,"d":"522.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"承台模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":612,"d":"612.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"混凝土桥台","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C35抗渗\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":321.4,"d":"321.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"桥台模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",864.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"混凝土桥墩","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C30抗渗\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":11.6,"d":"11.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"桥墩模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":86.644,"d":"86.64"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"混凝土桥板","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C40\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":214.3,"d":"214.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"桥板模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":297,"d":"297.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"护栏混凝土基础","1.尺寸：30*18cm,详见图纸\n2.强度标号：C30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",20.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"护栏基础模板","1.尺寸：按照实际施工需要切割\n2.按与混凝土贴合面计量模板面积","模板制作、安拆等","m2",{"v":136.8,"d":"136.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"桥面铺装垫层","1.尺寸：详见图纸\n2.强度标号：C40\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以体积计量","模板制作、安拆，商品混凝土振捣、浇筑、养护等","m3",{"v":22.5,"d":"22.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"桥面防水层","1.品种:双丙聚氨酯2厚\n2.部位:桥面防水层\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以面积计量","基层清理、防水层铺涂等","m2",{"v":540,"d":"540.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"现浇混凝土钢筋","1.钢筋种类、规格:D10@10钢筋网片\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",{"v":5.9865,"d":"5.987"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"现浇混凝土钢筋","1.钢筋种类、规格:HPB300钢筋\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",{"v":0.7540000000000001,"d":"0.754"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"现浇混凝土钢筋","1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","场内运输、调直、折弯、制作、安装等，包含钢筋调直机、切断机等机械费用。","T",{"v":172.09867200000002,"d":"172.099"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"桥台支座","1.材质:四氟板式橡胶支座\n2.规格:GJZF4 150x200x30\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个计量","支座制作、安装、调试等","个",{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"桥墩支座","1.材质:板式橡胶支座\n2.规格:GJZ 200x250x42\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以个计量","支座制作、安装、调试等","个",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"预埋件","1.材质:楔形钢板\n2.部位:桥墩、桥台支座\n3.规格:28*28*1.5cm\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以吨计量","制作、安装、除锈、刷油等","T",{"v":0.5539999999999999,"d":"0.554"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"桥梁伸缩装置","1.材料品种:40型F型钢伸缩缝\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，按图示尺寸以长度计量","制作、安装、嵌缝等","m",{"v":78,"d":"78.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格（税金按9%考虑），其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、脚手架、支架、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、施工排水、赶工等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4.验收规范：满足设计及相关现行规范要求"]