{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":103,"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":170,"n_cols":14,"rows_kept":170,"merged":[[0,0,0,13],[1,10,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,11,4,12],[164,1,164,5],[164,6,164,13],[165,0,168,0],[165,1,165,2],[165,3,165,13],[166,1,166,2],[166,3,166,13],[167,1,167,2],[167,3,167,13],[168,1,168,2],[168,3,168,13],[169,0,174,6],[169,7,174,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目花园餐厅厨房用具采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：DQST-ZC-006"]
["项目名称：  贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目花园餐厅厨房用具采购                                                    项目编号：2019001"]
["供方： （公司名称）            联系人：               联系方式：                 报价日期："]
["序号","材料子类","品种名称","规格型号","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","备注"]
[null,"01号餐厅",{"$nulls":9},"产品图片","技术参数、功能特点"]
[1,null,"方形豪华烟罩","8500*1200*500",null,"平方",10.2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯\n  ","花园餐厅厨房"]
[2,null,"复合式防火板滤网","500*500",null,"块",17,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[3,null,"烟罩上下封板","L*1000*20",null,"米",{"v":20,"d":"20.00"},{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板厚度1.0MM."]
[4,null,"双星工作台","1800*700*950",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[5,null,"双通暖碟工作柜","1800*800*800",null,"台",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.2mm; 柜内层板、侧板、趟门用1.0mm不锈钢; φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，配交流接触器及暖风机。"]
[6,null,"双门平台雪柜","1800*800*800",null,"台",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[7,null,"六门高身雪柜","1800*700*1950",null,"台",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。"]
[8,null,"三星盆水池","1800*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[9,null,"单温水龙头",null,null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[10,null,"上下水组件",null,null,"套",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[11,null,"双门蒸饭柜","24盘",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S201锈钢浮球，黄铜水阀，不锈钢发热管。配24张食品级S201加厚不锈钢饭盘"]
[12,null,"炉拼台","500*1000*1250",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质201#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高450mm不锈钢后挡炉背板；横通采用¢25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用38*1.2mm不锈钢方管连可调节高度子弹脚。"]
[13,null,"双头单尾小炒灶","1800*1000*1250",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"材料：sus201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛。"]
[14,null,"八头煲仔炉","1200*750*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质SUS201-2B不锈钢板制造，面板1.2mm前板、侧板1.0m，φ38*1.0mm不锈钢脚。燃气旺火型；强力炉炉芯，配厚扁钢炉栅."]
[15,null,"单门双盘烤箱","1200*650*600",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"本品外壳采用优质磨砂不锈钢制作，适用于烤制面点糕饼类食品，炉温在50度—400度内任意调节，操作方便，性能稳定；托盘、底板双重结构，使用范围广；拉簧式半自动炉门，开启灵活，封闭严密，经久耐用。指针式温控，照明灯，上下层独立燃烧系统，定时定温，上下散热均与。该机配备脉冲点火、风机送风、电磁阀通断、熄火保炉、蜂鸣报警、自动控温、控时等全部由微电脑程序控制监护，确保燃烧质量和安全。操作方便，性能可靠。"]
[16,null,"单星盆水池","700*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[17,null,"单温水龙头",null,null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[18,null,"上下水组件",null,null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[19,null,"双层平板工作台","1500*700*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.2mm；脚通采用38*1.0mm201不锈钢方管，配不绣钢可调子弹脚。"]
[20,null,"台式绞肉机","250*530*440",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢送料盘；马达功率：1/2 h.p；加工能力：3.6~4.5 公斤/分钟；机座12C/E- 镀锡绞肉机头；12/22PN-不锈钢送料盘；不配备刀具及网孔板"]
[21,null,"双动双速和面机","B30",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。 造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(2kg面粉)也可以搅拌。"]
[22,null,"木案工作台","1800*700*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质不锈钢制造；台面50mm高质无疤痕柳桉木板；台面下加不锈钢加强筋1.2mm；下置0.8mm矩形管围梁加强；配二层底隔板；立柱Φ38×1.0mm，配子弹调节脚。"]
[23,null,"四层平板货架","1200*500*1550",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"层板厚度1.0MM最后一道压死边。底部加称，支架采用38*38不锈钢方管，层板与腿之间横面竖面满焊。"]
[24,null,"四门碗柜","1200*500*1800",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.2mm；移1.0mm；轨道1.2mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.2mm，配重力调节脚。"]
[25,null,"洗手星","400*300*500",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板制作，面板1.2mm,侧板1.0mm"]
[26,null,"双层平板工作台","900*800*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.2mm；脚通采用38*1.0mm201不锈钢方管，配不绣钢可调子弹脚。"]
[27,null,"四层平板货架","1500*700*1550",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"层板厚度1.0MM最后一道压死边。底部加称，支架采用38*38不锈钢方管，层板与腿之间横面竖面满焊。"]
[28,null,"碎冰机","210*380*300",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"碎冰快，S201可换刀片设计，机体采用高硬度材质制作，用途广泛，可碎多种冰块。参数：转速1400转/分钟，碎冰量65KG/"]
[29,null,"台下制冰机","500*570*790",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"1.散热方式：风冷\n2.冰型：方冰\n3.日产冰量：60KG\n4.储冰量：20KG"]
[30,null,"单星盆水池","700*800*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[31,null,"单温水龙头",null,null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[32,null,"上下水组件",null,null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[33,null,"左右双门展示柜","1200*700*1950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用电融霜技术，功率220v/0.25kw\n温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L\n内外柜体:1.2㎜，S/S 201不锈钢板材质\n柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚\n"]
[34,"02号餐厅"]
[35,null,"方形豪华烟罩","8900*1200*500",null,"米",10.68,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯\n  "]
[36,null,"复合式防火板滤网","500*500",null,"块",18,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[37,null,"烟罩上下封板","L*1000*20",null,"米",20,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板厚度1.0MM."]
[38,null,"碎冰机","210*380*300",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"碎冰快，S201可换刀片设计，机体采用高硬度材质制作，用途广泛，可碎多种冰块。参数：转速1400转/分钟，碎冰量65KG/"]
[39,null,"台下制冰机","500*570*790",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"1.散热方式：风冷\n2.冰型：方冰\n3.日产冰量：60KG\n4.储冰量：20KG"]
[40,null,"微波炉","630*410*390",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"产品操作面板采用按键+弹出式旋钮设计，美观大方，操控自如。产品支持不同微波功率选择，共5档可调，烹饪时更加节能。除此之外，这款产品还带有专业的烧烤功能，微波+烧烤组合操作，尽享烹饪乐趣。独有循环风道设计完美解决了嵌入式家电的散热问题，使用更安全"]
[41,null,"双层平板工作台","1000*800*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.2mm；脚通采用38*1.0mm201不锈钢方管，配不绣钢可调子弹脚。"]
[42,null,"左右双门展示柜","1200*700*1950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用电融霜技术，功率220v/0.25kw\n温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L\n内外柜体:1.2㎜，S/S 201不锈钢板材质\n柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚\n"]
[43,null,"洗手星","400*300*400",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[44,null,"台式绞肉机","250*530*440",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢送料盘；马达功率：1/2 h.p；加工能力：3.6~4.5 公斤/分钟；机座12C/E- 镀锡绞肉机头；12/22PN-不锈钢送料盘；不配备刀具及网孔板"]
[45,null,"单星盆水池","700*800*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[46,null,"单温水龙头",null,null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[47,null,"上下水组件",null,null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[48,null,"双门平台雪柜","1800*800*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[49,null,"四层平板货架","1200*700*1550",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"层板厚度1.0MM最后一道压死边。底部加称，支架采用38*38不锈钢方管，层板与腿之间横面竖面满焊。"]
[50,null,"四层平板货架","1500*500*1550",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"层板厚度1.0MM最后一道压死边。底部加称，支架采用38*38不锈钢方管，层板与腿之间横面竖面满焊。"]
[51,null,"四门碗柜","1200*500*1800",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.0mm；移1.0mm；轨道1.0mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.2mm，配重力调节脚。"]
[52,null,"双星工作台","1800*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[53,null,"单温水龙头",null,null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[54,null,"上下水组件",null,null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[55,null,"六门高身雪柜","1820*760*1950",null,"台",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。"]
[56,null,"双门平台雪柜","1800*760*800",null,"台",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[57,null,"三星盆水池","1800*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[58,null,"单温水龙头",null,null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[59,null,"上下水组件",null,null,"套",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[60,null,"双通暖碟工作台","1800*800*800",null,"台",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201#不锈钢板，台面用厚1.2mm; 柜内层板、侧板、趟门用1.0mm不锈钢; φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，德国进口风扇。"]
[61,null,"双门蒸饭柜","24盘",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S201锈钢浮球，黄铜水阀，不锈钢发热管。配24张食品级S201加厚不锈钢饭盘"]
[62,null,"八头煲仔炉","1300*1000*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质SUS201-2B不锈钢板制造，面板1.2mm前板、侧板0.8m，φ38*1.0mm不锈钢脚。燃气旺火型；强力炉炉芯，配厚扁钢炉栅."]
[63,null,"炉拼台","500*1000*1250",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质201#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高410mm不锈钢后挡炉背板；横通采用¢25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用¢38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。"]
[64,null,"双头单尾小炒灶","1800*1000*1250",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"材料：sus201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛。"]
[65,null,"单门烤箱","600*450*600",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"本品外壳采用优质磨砂不锈钢制作，适用于烤制面点糕饼类食品，炉温在50度—400度内任意调节，操作方便，性能稳定；托盘、底板双重结构，使用范围广；拉簧式半自动炉门，开启灵活，封闭严密，经久耐用。指针式温控，照明灯，上下层独立燃烧系统，定时定温，上下散热均与。该机配备脉冲点火、风机送风、电磁阀通断、熄火保炉、蜂鸣报警、自动控温、控时等全部由微电脑程序控制监护，确保燃烧质量和安全。操作方便，性能可靠。"]
[66,null,"双层平板工作台","1000*700*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.2mm；脚通采用38*1.0mm201不锈钢方管，配不绣钢可调子弹脚。"]
[67,null,"双动双速和面机","Ｂ３０",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。 造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(2kg面粉)也可以搅拌。"]
[68,null,"木案工作台","1800*700*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质不锈钢制造；台面50mm高质无疤痕柳桉木板；台面下加不锈钢加强筋1.2mm；下置0.8mm矩形管围梁加强；配二层底隔板；立柱Φ38×1.0mm，配子弹调节脚。"]
[69,null,"四层平板货架","1200*500*1550",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"层板厚度1.0MM最后一道压死边。底部加称，支架采用38*38不锈钢方管，层板与腿之间横面竖面满焊。"]
[70,"03号餐厅"]
[71,null,"微波炉","630*410*390",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"产品操作面板采用按键+弹出式旋钮设计，美观大方，操控自如。产品支持不同微波功率选择，共5档可调，烹饪时更加节能。除此之外，这款产品还带有专业的烧烤功能，微波+烧烤组合操作，尽享烹饪乐趣。独有循环风道设计完美解决了嵌入式家电的散热问题，使用更安全"]
[72,null,"洗手星","400*300*400",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[73,null,"三格保温售饭柜","1300*700*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质不锈钢板制作,台面板为δ1.0mm，侧板、围板底板厚度1.0MM，配可调子弹脚，配食品级1/1份数盘5只。配圆弧玻璃及支架。"]
[74,null,"五格保温售饭柜","1800*700*800",null,"台",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质不锈钢板制作,台面板为δ1.2mm，侧板、围板底板厚度1.0MM，配可调子弹脚，配食品级1/1份数盘5只。配圆弧玻璃及支架。"]
[75,null,"电热煮面炉","700*800*910",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"炉面：SUS201油磨板，板厚1.2mm；\n炉体：不锈钢 板厚1.0mm；\n炉架：采用国标40mm*40mm*4mm角钢；\n炉脚：不锈钢管可调子弹脚；\n来水：每个炉头装有摇摆水笼头，前置来水控制阀；"]
[76,null,"方形豪华烟罩","5000*1200*500",null,"平方",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯\n  "]
[77,null,"复合式防火板滤网","500*500",null,"块",9,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[78,null,"烟罩上下封板","L*1000*20",null,"米",13,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板厚度1.0MM."]
[79,null,"双层平板工作台","1500*800*800",null,"台",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.2mm；脚通采用38*1.0mm201不锈钢方管，配不绣钢可调子弹脚。"]
[80,null,"双门平台雪柜","1500*800*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[81,null,"双门平台雪柜","1800*800*800",null,"台",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[82,null,"单星盆水池","600*800*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[83,null,"单温水龙头",null,null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[84,null,"上下水组件",null,null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[85,null,"台下制冰机","500*570*790",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"1.散热方式：风冷\n2.冰型：方冰\n3.日产冰量：60KG\n4.储冰量：20KG"]
[86,null,"左右双门展示柜","1200*700*1950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用电融霜技术，功率220v/0.25kw\n温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L\n内外柜体:1.2㎜，S/S 201不锈钢板材质\n柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚\n"]
[87,null,"单门蒸饭柜","10盘",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S201锈钢浮球，黄铜水阀，不锈钢发热管。配12张食品级S201加厚不锈钢饭盘"]
[88,null,"八头煲仔炉","1300*1000*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质SUS201-2B不锈钢板制造，面板1.2mm前板、侧板0.8m，φ38*1.0mm不锈钢脚。燃气旺火型；强力炉炉芯，配厚扁钢炉栅."]
[89,null,"双头单尾小炒灶","1800*1000*1250",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"材料：sus201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛。"]
[90,null,"六门高身雪柜","1800*700*1950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。"]
[91,null,"四门碗柜","1200*500*1800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.2mm；移1.0mm；轨道1.2mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.2mm，配重力调节脚。"]
[92,null,"双星工作台","1800*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[93,null,"单温水龙头",null,null,"个",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[94,null,"上下水组件",null,null,"套",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[95,null,"三星盆水池","1800*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[96,"04号餐厅"]
[97,null,"单星盆水池","600*500*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[98,null,"单温水龙头",null,null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[99,null,"上下水组件",null,null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[100,null,"方形豪华烟罩","5000*1200*500",null,"平方",6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯\n  "]
[101,null,"复合式防火板滤网","500*500",null,"块",9,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[102,null,"烟罩上下封板","L*1000*20",null,"米",13,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板厚度1.0MM."]
[103,null,"洗手星","400*300*400",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[104,null,"微波炉","630*410*390",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"产品操作面板采用按键+弹出式旋钮设计，美观大方，操控自如。产品支持不同微波功率选择，共5档可调，烹饪时更加节能。除此之外，这款产品还带有专业的烧烤功能，微波+烧烤组合操作，尽享烹饪乐趣。独有循环风道设计完美解决了嵌入式家电的散热问题，使用更安全"]
[105,null,"台下制冰机","500*570*790",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"1.散热方式：风冷\n2.冰型：方冰\n3.日产冰量：60KG\n4.储冰量：20KG"]
[106,null,"双门平台雪柜","1800*800*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[107,null,"左右双门展示柜","1200*700*1950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用电融霜技术，功率220v/0.25kw\n温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L\n内外柜体:1.2㎜，S/S 201不锈钢板材质\n柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚\n"]
[108,null,"五格保温售饭柜","1800*700*800",null,"台",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质不锈钢板制作,台面板为δ1.2mm，侧板、围板底板厚度1.0MM，配可调子弹脚，配食品级1/1份数盘5只。配圆弧玻璃及支架。"]
[109,null,"双门平台雪柜","1800*800*800",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[110,null,"双门平台雪柜","1500*800*800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"按国际标准GN1/1与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机，噪音低，耗电小；整体高密度发泡技术，保温性能更佳，采用R-134a无氟环保制冷剂，微电脑智能控温技术，柜内温度一目了然；可抽式机组，便于维护，保养，冷凝水自动蒸发。可拆式门封条，清洗更方便。"]
[111,null,"电热双门蒸饭柜","24盘",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S201锈钢浮球，黄铜水阀，不锈钢发热管。配24张食品级S201加厚不锈钢饭盘"]
[112,null,"八头煲仔炉","1300*750*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质SUS201-2B不锈钢板制造，面板1.2mm前板、侧板0.8m，φ38*1.0mm不锈钢脚。燃气旺火型；强力炉炉芯，配厚扁钢炉栅."]
[113,null,"双头单尾小炒灶","1800*1000*1250",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"材料：sus201不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛。"]
[114,null,"台式煮面炉","600*600*350",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"外壳及内胆采用SUS201不锈钢板，国产优质发热管，耐用安全，机械温控，操作简单节能，桶壁及桶盖加厚保温.直接加热，水包火设计，有效的利用热能，更环保节能；优质不锈钢制造汤桶，整体不易变，美观卫生,符合食品卫生标准,环保无毒；打破传统汤粥炉内胆清洗的缺点，内胆光滑设计，容易清洗。立体设计，外形美观，使用方便。保温盖内置胶圈，保温更持久；配带隔渣篮，隔渣透气,永不堵塞、使用更方便，清洁更容易。"]
[115,null,"双层平板工作台","1500*800*800",null,"台",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"整体采用201#不锈钢制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.2mm；脚通采用38*1.0mm201不锈钢方管，配不绣钢可调子弹脚。"]
[116,null,"六门高身雪柜","1820*700*1900",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃～-5℃，冷冻温度-6℃～-18℃，环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热。底部装轮子。"]
[117,null,"四门碗柜","1200*500*1800",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.0mm；移1.0mm；轨道1.2mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.2mm，配重力调节脚。"]
[118,null,"三星盆水池","1800*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为38×1.0mm不锈钢方管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[119,null,"单温水龙头",null,null,"个",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[120,null,"上下水组件",null,null,"套",5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[121,null,"双星工作台","1800*700*950",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"采用优质201不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[122,"排烟系统\n01号餐厅"]
[123,null,"镀锌管道","450*550",null,"米",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[124,null,"变径弯头","450*550变700*900",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[125,null,"变径","450*550变700*900",null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[126,null,"出风口管道","700*700",null,"米",0.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[127,"排烟系统\n02号餐厅"]
[128,null,"变径","450*550变700*900",null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[129,null,"变径弯头","450*550变700*900",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[130,null,"出风口管道","700*700",null,"米",0.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[131,null,"出风口管道","450*500",null,"米",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[132,"排烟系统\n03号餐厅"]
[133,null,"镀锌管道","450*550",null,"米",2.3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[134,null,"镀锌管道","450*600",null,"米",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[135,null,"镀锌弯头","450*500",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[136,null,"三通","450*550变450*600",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[137,null,"三通","450*550变450*500",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[138,null,"变径","450*550变700*900",null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[139,null,"出风口管道","600*600",null,"米",0.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[140,null,"弯头（大变小）","450*550变450*500",null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[141,null,"S弯","450*600",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[142,null,"S弯","450*500",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[143,"排烟系统\n04号餐厅"]
[144,null,"镀锌管道","450*550",null,"米",2.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[145,null,"镀锌管道","450*500",null,"米",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[146,null,"镀锌管道","450*600",null,"米",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[147,null,"出风口管道","600*600",null,"米",0.5,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[148,null,"三通","450*550变450*600",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[149,null,"三通","450*550变450*500",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[150,null,"变径",null,null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[151,null,"弯头（大变小）",null,null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[152,null,"弯头","450*500",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[153,null,"S弯","450*600",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[154,null,"S弯","450*500",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"镀锌板厚度1.0MM"]
[155,null,"低空油烟净化器","16000风量","上海/速八","台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"静电吸附，净化率90%以上"]
[156,null,"低空油烟净化器","20000风量","上海/速八","台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"静电吸附，净化率90%以上"]
[157,null,"静音排风柜","20寸5.5KW",null,null,2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"高压风机，双层静音，上进下出，\n电机放置底部槽钢"]
[158,null,"静音排风柜","22寸7.5KW",null,null,2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},null,"高压风机，双层静音，上进下出，\n电机放置底部槽钢"]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A）货物运至指定地点，经验收合格后次月支付已供货物价款的 80 %;\nB）剩余货款的 20 %在需方验收合格之日起半年后一次性无息支付"]
[null,"2、交货地点",null,"都匀绿博园大千施工现场"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他",null,"1、支付方式：电汇、转账         \n2、所供产品质量要求：中、高端及以上品质"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}