{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":161,"n_cols":14,"rows_kept":161,"merged":[[0,0,0,13],[1,10,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[85,2,85,3],[86,2,86,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[99,2,99,3],[100,2,100,3],[101,2,101,3],[102,2,102,3],[103,2,103,3],[104,2,104,3],[105,2,105,3],[106,2,106,3],[107,2,107,3],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[110,2,110,3],[111,2,111,3],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[114,2,114,3],[115,2,115,3],[116,2,116,3],[117,2,117,3],[118,2,118,3],[119,2,119,3],[120,2,120,3],[121,2,121,3],[122,2,122,3],[123,2,123,3],[124,2,124,3],[125,2,125,3],[126,2,126,3],[127,2,127,3],[128,2,128,3],[129,2,129,3],[130,2,130,3],[131,2,131,3],[132,2,132,3],[133,2,133,3],[134,2,134,3],[135,2,135,3],[136,2,136,3],[137,2,137,3],[138,2,138,3],[139,2,139,3],[140,2,140,3],[141,2,141,3],[142,2,142,3],[143,2,143,3],[144,2,144,3],[145,2,145,3],[146,2,146,3],[147,1,147,5],[147,6,147,13],[148,0,151,0],[148,1,148,2],[148,3,148,13],[149,1,149,2],[149,3,149,13],[150,1,150,2],[150,3,150,13],[151,1,151,2],[151,3,151,13],[152,0,157,6],[152,7,157,13],[158,1,158,13],[159,1,159,13],[160,1,160,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目都匀台酒店厨具采购清单"]
[{"$nulls":10},"表格编码：DQST-ZC-006"]
["项目名称：  贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目都匀台酒店厨具采购                                                     项目编号：2019001"]
["供方： （公司名称）               联系人：               联系方式：                 报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号",null,"质量等级","品牌","单位","数量","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","使用区域","备注"]
[1,"四层平板货架","1500*500*1550",null,"优",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","层板厚度1.0MM ,压死边，38*38方腿，层板与退之间横竖面满焊。"]
[2,"四层平板货架","1000*500*1550","1000*500*1550","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","层板厚度1.0MM ,压死边，38*38方腿，层板与退之间横竖面满焊。"]
[3,"四层平板货架","1200*500*1550","1200*500*1550","优",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","层板厚度1.0MM ,压死边，38*38方腿，层板与退之间横竖面满焊。"]
[4,"速冻冷柜柜","1150*600*800","1150*600*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","速冻温度-60°"]
[5,"304不锈钢冷藏库","1820*2020*2500","1820*2020*2500","优",null,"座",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","库板采用聚胺脂100mm保温板,地台板采用不锈钢板制作;冷库门为标准冷库平门,配谷轮全封闭风冷机组5HP及国产DD冷风机"]
[6,"304不锈钢速冻冷库","2520*1770*2500","2520*1770*2500","优",null,"座",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","库板采用聚胺脂100mm保温板,地台板采用不锈钢板制作;冷库门为标准冷库平门,配谷轮全封闭风冷机组5HP及国产DD冷风机"]
[7,"304不锈钢冷冻库","（1300*3620*2500）+（1800*500*2500）","（1300*3620*2500）+（1800*500*2500）","优",null,"座",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","库板采用聚胺脂100mm保温板,地台板采用不锈钢板制作;冷库门为标准冷库平门,配谷轮全封闭风冷机组5HP及国产DD冷风机"]
[8,"四层平板货架","800*500*1550","800*500*1550","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","层板厚度1.0MM ,压死边，38*38方腿，层板与退之间横竖面满焊。"]
[9,"四层平板货架","1500*500*1550","1500*500*1550","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","层板厚度1.0MM ,压死边，38*38方腿，层板与退之间横竖面满焊。"]
[10,"四层平板货架","1200*500*1550","1200*500*1550","优",null,"台",8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","层板厚度1.0MM ,压死边，38*38方腿，层板与退之间横竖面满焊。"]
[11,"双层靠背工作台","800*700*800+150","800*700*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，层板厚度1.0MM,方腿，层板同台面对齐，层板与腿之间横竖面满焊。"]
[12,"双星盆水池","1200*700*800+150","1200*700*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，其它1.0MM，方腿。水斗底部加撑。"]
[13,"水龙头",null,null,"优",null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","出水管标配长度145mm  也可选配其他中心距"]
[14,"上下水组件",null,null,"优",null,"套",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[15,"刨肉机","530*450*520","530*450*520","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用全封闭式齿轮传动，结构紧凑，性能可靠，美观大方，操作方便。接触食品的零件均采用高级不锈钢材料或铝合金制造，易于清洁，整机采用304不锈钢材质。"]
[16,"洗地龙头","10米","10米","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭\n开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀\n喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10米\n适用于墙壁、天花板或台面下安装\n"]
[17,"刀具消毒柜",null,null,"优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","消毒时间，45分钟，消毒温度75-80度，材质：冷轧钢，不锈钢，钢化玻璃，功率1200W,内置臭氧发生器，远红外发热管"]
[18,"分体片冰机","560*830*1780","560*830*1780","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1.散热方式：风冷\n2.冰型：片冰\n3.日产冰量：300KG\n4.储冰量：125KG"]
[19,"锯骨机","550*570*1150","550*570*1150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","适用于各类动物骨头、冷冻肉等切割。适合餐厅、工厂、中央厨房等使用。特性：整机不锈钢制造，清洗容易。切割尺寸：245（H）×260（W）"]
[20,"靠背双层工作台","500*700*800+150","500*700*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，层板厚度1.0MM,方腿，层板同台面对齐，层板与腿之间横竖面满焊。"]
[21,"工程款杀鱼台","1500*700*800+150","1500*700*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，其它1.0MM，方腿。水斗底部加撑。配刀架，尼龙菜板，垃圾口。"]
[22,"弥散新风烟罩","3700*1300*500","3700*1300*500","优",null,"米",4.81,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯,前面新风桶与烟罩一体，底部、四周、前面吹风，防止烟雾乱跑，岗位送风，厨房补风。\n  "]
[23,"复合式防火板滤网","500*500","500*500","优",null,"块",7,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、可以有效阻挡UV-C强紫外线透光，防止强紫外线光线外泄导致的人身事故； 2、不锈钢边框，铝合金过滤型材高效除油烟，分离9油脂，无需任何辅助材料（如水、电、药剂等）；3、压损不大于227Pa；4、采用旋风分离技术，可拆洗结构。"]
[24,"上下封板","3700*1000*20","3700*1000*20","优",null,"米",10,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质不锈钢板材制作：厚度为1.0mm。"]
[25,"二层台面立架","1800*350*700","1800*350*700","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用1.2MM厚不锈钢板制作;"]
[26,"双门平台雪柜","1800*760*800","1800*760*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：175W/220V   \n工作温度：+10℃～-5℃ 制冷方式：风冷\n产品特点：优质不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板为一次拉伸成型，自动回归门，欧式结构。"]
[27,"四门风冷藏柜","1200*760*1950","1200*760*1950","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","外箱304油膜护层不锈钢（背、顶、底板镀锌板）,内箱304不锈钢,柜体整体发泡,CS环保发泡材料,PVC直落门体拉手,门体自动回归装置,自由活动加锁装置,ABS吸塑门内板,内藏式铜管蒸发器,丝管式冷凝器,134A/404环保制冷剂,珂纳-扎怒西/ASPERA压缩机,单/双压缩机独立系统,单/双温控（可独立调节）防油烟冷凝风机,电子温度显示器,高强度浸塑储物层架,加强重载万向脚轮,不锈钢子弹脚。"]
[28,"双头单尾小炒灶","1800*900*800+400","1800*900*800+400","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质201不锈钢制作，拉伸炉面、边框厚度1.5MM，背板、侧板、前板1.0MM，炉膛、炉面衬板A3钢板，厚度1.5MM。采用联众炉头，热负荷48KW，额定燃气压力2000Pa;风机电量250W*2，一键式电子点火，配长明火；联动独立风机，噪音70≤dB.(57\"炮台锅围，14\"深沟生铁圈，15\"尾围，入气口：DN25，入水口：DN15，排水口：DN40；整体炉膛；随机配件：（汤锅1个、不锈钢摇摆龙头1个，锅架2个）"]
[29,"单门工作台","400*800*800+400","400*800*800+400","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","材料：SUS304不锈钢板，台面1.2mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.6mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚"]
[30,"蒸汽发生器",null,null,"优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","水箱全部采用优质δ=1.5mm不锈钢,无燥声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4分钟易维护保养。1、火排侧式燃烧优点：可使水垢受重力作用而不沉积，在换热器的受热部位避免干烧而破裂。\n2、换热水箱内加置掏垢窗口--可人工简单掏垢\n3、换热水箱排污口漏斗斜面 设计更容易排除污垢"]
[31,"节能三门蒸柜","1200*900*1900","1200*900*1900","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","蒸柜箱体选用优质304不锈钢板制造，水箱全部采用优质δ=1.5mm不锈钢,无燥声操作方便，加热时间快，蒸汽上汽（常温水）4分钟易维护保养。"]
[32,"面粉车","500*500*500","500*500*500","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用SUS304/2B优质不锈钢板材制作；要求台面及箱体304/1.0mm不锈钢板，抽拉式盖板304/1.0mm；\n配4寸聚胺脂耐磨万向脚轮"]
[33,"云石工作台","1000*700*800","1000*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造；台面50mm高质无疤痕柳桉木板；台面下加不锈钢加强筋1.2mm；下置0.8mm矩形管围梁加强；配二层底隔板；立柱Φ38×1.0mm，配子弹调节脚。"]
[34,"压面机","650*645*1000","650*645*1000","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、生产能力：25-30Kg/h；\n2、全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。"]
[35,"单星盆水池","600*700*800+150","600*700*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，其它1.0MM，方腿。水斗底部加撑。"]
[36,"水龙头",null,null,"优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","出水管标配长度145mm  也可选配其他中心距"]
[37,"上下水组件",null,null,"优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[38,"四门风冷冻柜","1200*760*1950","1200*760*1950","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","外箱304油膜护层不锈钢（背、顶、底板镀锌板）,内箱304不锈钢,柜体整体发泡,CS环保发泡材料,PVC直落门体拉手,门体自动回归装置,自由活动加锁装置,ABS吸塑门内板,内藏式铜管蒸发器,丝管式冷凝器,134A/404环保制冷剂,珂纳-扎怒西/ASPERA压缩机,单/双压缩机独立系统,单/双温控（可独立调节）防油烟冷凝风机,电子温度显示器,高强度浸塑储物层架,加强重载万向脚轮,不锈钢子弹脚。"]
[39,"搅拌机","B30","B30","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、最大搅拌量20KG；料桶容积60L；\n2、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。\n3.造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，齿轮油进口意大利AGIP。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。"]
[40,"双速双动和面机","12.5KG","12.5KG","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、最大搅拌量20KG；料桶容积60L；\n2、机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。\n3.造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，齿轮油进口意大利AGIP。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。"]
[41,"弥散新风烟罩","2000*1300*500","2000*1300*500","优",null,"平方",2.6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯,前面新风桶与烟罩一体，底部、四周、前面吹风，防止烟雾乱跑，岗位送风，厨房补风。\n  "]
[42,"复合式防火板滤网","500*500","500*500","优",null,"块",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、可以有效阻挡UV-C强紫外线透光，防止强紫外线光线外泄导致的人身事故； 2、不锈钢边框，铝合金过滤型材高效除油烟，分离9油脂，无需任何辅助材料（如水、电、药剂等）；3、压损不大于227Pa；4、采用旋风分离技术，可拆洗结构。"]
[43,"上下封板",null,null,"优",null,"米",6.6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质不锈钢板材制作：厚度为1.0mm。"]
[44,"三门烤箱","1200*800*1600","1200*800*1600","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","本品外壳采用优质磨砂不锈钢制作，适用于烤制面点糕饼类食品，炉温在50度—400度内任意调节，操作方便，性能稳定；托盘、底板双重结构，使用范围广；拉簧式半自动炉门，开启灵活，封闭严密，经久耐用。指针式温控，照明灯，上下层独立燃烧系统，定时定温，上下散热均与。该机配备脉冲点火、风机送风、电磁阀通断、熄火保炉、蜂鸣报警、自动控温、控时等全部由微电脑程序控制监护，确保燃烧质量和安全。操作方便，性能可靠。"]
[45,"十三盆醒发箱","700*790*1720","700*790*1720","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架，"]
[46,"膝推洗手星","400*300*400","400*300*400","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；\n2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；\n3、星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作；\n4、立柱采用∅38*1.0mm圆通，配可调式子弹脚；\n5、横撑采用∅25*1.0mm圆通；\n6、不锈钢下水器；\n7、不锈钢水龙头、开孔∅22mm。"]
[47,"拉门吊柜","1200*350*500","1200*350*500","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","面板采用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm;层板下一竖向U型加强筋;底板板厚0.8mm;活动门外层厚0.8mm。"]
[48,"双门平台雪柜","1200*700*800","1200*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：175W/220V   \n工作温度：+10℃～-5℃    制冷方式：风冷\n产品特点：优质不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板为一次拉伸成型，自动回归门，欧式结构。"]
[49,"起酥机","1780*900*650(sds-520)","1780*900*650(sds-520)","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","轧辊范围1-35MM，工作宽度360MM，"]
[50,"单星盆水池","600*600*800+150","600*600*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，其它1.0MM，方腿。水斗底部加撑。"]
[51,"水龙头",null,null,"优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","出水管标配长度145mm  也可选配其他中心距"]
[52,"上下水组件",null,null,"优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[53,"双层工作柜","1800*600*800","1800*600*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质201不锈钢制作，台面1.0MM,下附150MM减震板，围板、底板、层板厚度1.0MM，门板厚度1.0MM，加强筋及支架厚度1.0MM，厚度1.0MM，全钢可拆卸式调节脚。"]
[54,"真空包装机",null,null,"优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","电源:AC220V/2-PH5060H 马力：2HP"]
[55,"四门风冷藏柜","1200*760*1950","1200*760*1950","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","外箱304油膜护层不锈钢（背、顶、底板镀锌板）,内箱304不锈钢,柜体整体发泡,CS环保发泡材料,PVC直落门体拉手,门体自动回归装置,自由活动加锁装置,ABS吸塑门内板,内藏式铜管蒸发器,丝管式冷凝器,134A/404环保制冷剂,珂纳-扎怒西/ASPERA压缩机,单/双压缩机独立系统,单/双温控（可独立调节）防油烟冷凝风机,电子温度显示器,高强度浸塑储物层架,加强重载万向脚轮,不锈钢子弹脚。"]
[56,"电热开水器连支架","6KW","6KW","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生\"阴阳水\"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管；保温节能好，整机故障少，有防触电功能。"]
[57,"风冷挂鸭柜","1200*760*1950","1200*760*1950","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用电融霜技术，功率220v/0.25kw\n温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L\n内外柜体:1.2㎜，S/S 304不锈钢板材质\n柱脚:D50*1.2㎜不锈钢管加可调子弹脚\n"]
[58,"油网烟罩","1800*800*500","1800*800*500","优",null,"米",1.8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm\n配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；\n配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。"]
[59,"烧腊吊架连油盆","1000*400*1200","1000*400*1200","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","不锈钢板,用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固"]
[60,"烧猪炉","650*1000*600","650*1000*600","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","sus304不锈钢板制作，边框厚度1.2mm侧板厚度1.0mm。采用重质耐火砖、泥制作。"]
[61,"烤鸭炉","φ800MM","φ800MM","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","sus304不锈钢板制作；内胆φ50mm透气式耐火砖结火位；配置温度显示器；顶部装φ3/4不锈钢挂鸭管及底部洁油口组成"]
[62,"单眼水池","600*700*800+150","600*700*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，其它1.0MM，方腿。水斗底部加撑。"]
[63,"四翻门碗柜","1500*500*1800","1500*500*1800","优",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.2mm；移1.0mm；轨道1.2mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.2mm，配重力调节脚。"]
[64,"L型单星污碟台","（800+1000）*800*800+150","（800+1000）*800*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，其它1.0MM，方腿。水斗底部加撑。"]
[65,"花洒水龙头",null,null,"优",null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","出水管标配长度145mm  也可选配其他中心距"]
[66,"上下水组件",null,null,"优",null,"套",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[67,"通道式洗碗机","1100*800*1500","1100*800*1500","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","整机不锈钢制作；漂洗用水量（350-400升/小时）;洗涤能力每小时3000碟;多重安全保护设置;\n洗涤温度52-85°水箱容积920L"]
[68,"弥散新风烟罩","2000*1200*500","2000*1200*500","优",null,"平方",2.4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯,前面新风桶与烟罩一体，底部、四周、前面吹风，防止烟雾乱跑，岗位送风，厨房补风。\n  "]
[69,"复合式防火板滤网","500*500","500*500","优",null,"块",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、可以有效阻挡UV-C强紫外线透光，防止强紫外线光线外泄导致的人身事故； 2、不锈钢边框，铝合金过滤型材高效除油烟，分离9油脂，无需任何辅助材料（如水、电、药剂等）；3、压损不大于227Pa；4、采用旋风分离技术，可拆洗结构。"]
[70,"洁碟台带架子","1000*800*800+150","1000*800*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM，层板厚度1.0MM,方腿，层板同台面对齐，层板与腿之间横竖面满焊。"]
[71,"干湿分离收残台","900*800*800+150","900*800*800+150","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","不锈钢板制作，干湿分离，油水分离。紫外线去味。"]
[72,"洗地龙头","10米","10米","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","流量14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭\n开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀\n喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长10米\n适用于墙壁、天花板或台面下安装\n"]
[73,"制冰机","500*590*850","500*590*850","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1.散热方式：风冷\n2.冰型：方冰\n3.日产冰量：55KG\n4.储冰量：18KG"]
[74,"双门平台雪柜","1800*760*800","1800*760*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：175W/220V   \n工作温度：+10℃～-5℃    制冷方式：风冷\n产品特点：优质不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板为一次拉伸成型，自动回归门，欧式结构。"]
[75,"膝推洗手星","400*300*400","400*300*400","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材；\n2、台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；\n3、星盆斗采用1.2mm厚不锈钢板制作；\n4、立柱采用∅38*1.0mm圆通，配可调式子弹脚；\n5、横撑采用∅25*1.0mm圆通；\n6、不锈钢下水器；\n7、不锈钢水龙头、开孔∅22mm。"]
[76,"刀具消毒柜",null,null,"优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","消毒时间，45分钟，消毒温度75-80度，材质：冷轧钢，不锈钢，钢化玻璃，功率1200W,内置臭氧发生器，远红外发热管"]
[77,"烧腊吊架连油盆","1200*450*1200","1200*450*1200","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","不锈钢板,用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固"]
[78,"单星盆水池柜","700*700*800","700*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[79,"水龙头",null,null,"优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","出水管标配长度145mm  也可选配其他中心距"]
[80,"上下水组件",null,null,"优",null,"套",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[81,"双门平台雪柜","1200*700*800","1200*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：175W/220V   \n工作温度：+10℃～-5℃    制冷方式：风冷\n产品特点：优质不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板为一次拉伸成型，自动回归门，欧式结构。"]
[82,"单通工作台","630*700*800","630*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM其它1.0MM，台面两头同侧板对齐，两侧柜体进1-2CM。一面翻门一面拉门。"]
[83,"单星盆水池柜","700*700*800","700*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚； "]
[84,"弥散新风烟罩","4800*1200*500","4800*1200*500","优",null,"米",4.8,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造；\n壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.0mm；\n滴油杯及防潮灯,前面新风桶与烟罩一体，底部、四周、前面吹风，防止烟雾乱跑，岗位送风，厨房补风。\n  "]
[85,"复合式防火板滤网","500*500","500*500","优",null,"块",9,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、可以有效阻挡UV-C强紫外线透光，防止强紫外线光线外泄导致的人身事故； 2、不锈钢边框，铝合金过滤型材高效除油烟，分离9油脂，无需任何辅助材料（如水、电、药剂等）；3、压损不大于227Pa；4、采用旋风分离技术，可拆洗结构。"]
[86,"电磁矮汤炉","700*850*500+350","700*850*500+350","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果  \n2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。\n3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。\n4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。\n5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。\n6、采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实\n7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。\n8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。\n10、所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址，否则视为负偏离.\n11、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。》在投标文件文件中须提供检测报告复印件，并随带原件核实。"]
[87,"单通暖碟柜","1800*700*800","1800*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","采用优质304#不锈钢板，台面用厚1.5mm; 柜内层板、侧板、趟门用1.0mm不锈钢; φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，德国进口风扇。"]
[88,"六头煮食炉连柜","1200*900*850+70","1200*900*850+70","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","1、可控硅智能调控功率，满足各种烹调的要求；\n2、开关电源技术，可在160~265V范围内宽电压正常工作；\n3、高压限功技术，确保炉盘在高压时工作在安全的范围；\n4、超灵敏保护系统，确保客户安全使用；\n5、旋钮火力调节，操作更加简单、人性化；\n6、高档不锈钢立体三防保护，防屏蔽机壳设计；\n7、智能节能型保护装置：将炉面温度控制在一定范围，起到保护和节能的作用；\n8、不挑锅具：开放式加热，铁锅、铝锅、紫砂锅、陶瓷锅、玻璃锅、不锈钢锅等各种材质的平底锅都适合；\n9、寿命长：进口高效镍铬丝发热盘，均匀加热；电热丝寿命极长。"]
[89,"升降面火炉","600*450*500","600*450*500","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：220V/4KW"]
[90,"双门平台雪柜","1500*760*800","1500*760*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：175W/220V   \n工作温度：+10℃～-5℃    制冷方式：风冷\n产品特点：优质不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板为一次拉伸成型，自动回归门，欧式结构。"]
[91,"双门平台雪柜","1800*760*800","1800*760*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：175W/220V   \n工作温度：+10℃～-5℃    制冷方式：风冷\n产品特点：优质不锈钢板，整体发泡，底板、门衬板为一次拉伸成型，自动回归门，欧式结构。"]
[92,"扒炉连柜","700*700*850+70","700*700*850+70","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","0~300℃，单温控，不锈钢炉身，美观耐用"]
[93,"双缸炸炉连柜","700*700*850+70","700*700*850+70","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","油缸12.5L*2，425*280*190mm，50~190℃，限温230℃，不锈钢炉身，美观耐用，内配炸网2个，炸篮2个"]
[94,"万能蒸烤箱","1000*875*1000","1000*875*1000","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","万能蒸烤炉采用电脑板控制，集烘焙、烧烤、蒸煮、加热、煲于一身，能够烹制各种各样的菜式，并且使用能够探测食品中心温度的探针，可以随时掌握食品的中心温度，保证烹制的食品色、香、味俱全。配有手动喷雾功能"]
[95,"万能蒸烤箱底柜","1000*900*800","1000*900*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","管架SUS201 1.0㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS201 1.0㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.0㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。"]
[96,"意粉炉连柜","700*700*850","700*700*850","优",null,"台",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","功率：380V/12KW"]
[97,"明档玻璃烟罩","2000*1000*500","2000*1000*500","优",null,"平方",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，下配钢化玻璃，四角不锈钢圆角。"]
[98,"敞门工作柜","1100*700*800","1100*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM其它1.0MM，台面两头同侧板对齐，两侧柜体进1-2CM。敞门。"]
[99,"工作柜","400*700*800","400*700*800","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","台面厚度1.2MM其它1.0MM，台面两头同侧板对齐，两侧柜体进1-2CM。"]
[100,"镀锌直管","400*500","400*500","优",null,"米",13,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[101,"镀锌直管","300*200","300*200","优",null,"米",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[102,"镀锌直管","400*400","400*400","优",null,"米",5.6,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[103,"镀锌直管","400*700","400*700","优",null,"米",12,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[104,"镀锌堵头","300*500","300*500","优",null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[105,"镀锌堵头","400*550","400*550","优",null,"个",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[106,"镀锌法兰","400*700","400*700","优",null,"对",12,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","4号镀锌角钢制作"]
[107,"镀锌三通","400*550变400*700","400*550变400*700","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[108,"镀锌三通","300*500变400*300","300*500变400*300","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[109,"镀锌弯头","400*700","400*700","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[110,"镀锌弯头","400*400","400*400","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[111,"镀锌弯头","1000*600变400*700","1000*600变400*700","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[112,"镀锌变径","400*300变400*400","400*300变400*400","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[113,"镀锌直管","300*500","300*500","优",null,"米",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[114,"镀锌直管","400*400","400*400","优",null,"米",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[115,"镀锌直管","400*550","400*550","优",null,"米",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[116,"镀锌直管","400*600","400*600","优",null,"米",15,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[117,"镀锌堵头","350*500","350*500","优",null,"个",4,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[118,"镀锌堵头","400*550","400*550","优",null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[119,"镀锌法兰","400*600","400*600","优",null,"对",16,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","4号镀锌角钢制作"]
[120,"镀锌法兰","600*1000","600*1000","优",null,"对",22,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","4号镀锌角钢制作"]
[121,"镀锌三通","300*500变400*300","300*500变400*300","优",null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[122,"镀锌三通","400*400变400*400","400*400变400*400","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[123,"镀锌三通","400*550变400*550","400*550变400*550","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[124,"镀锌三通","400*600变550*400变400*400","400*600变550*400变400*400","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[125,"镀锌三通","600*1000变400*600","600*1000变400*600","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[126,"镀锌S弯","300*400变400*400","300*400变400*400","优",null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[127,"镀锌S弯","400*550","400*550","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[128,"镀锌弯头","400*600","400*600","优",null,"个",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[129,"镀锌弯头","600*1000","600*1000","优",null,"个",2,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[130,"镀锌S弯","600*1000","600*1000","优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[131,"净化器变径",null,null,"优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[132,"风机变径",null,null,"优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[133,"镀锌直管","600*1000","600*1000","优",null,"米",20,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[134,"消音管道",null,null,"优",null,"节",3,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","镀锌板厚度1.0MM ."]
[135,"净化器支架",null,null,"优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","8号槽钢、制作"]
[136,"风机支架",null,null,"优",null,"个",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","8号槽钢、制作"]
[137,"角铁、槽钢、扦条",null,null,"优",null,"项",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[138,"排烟王风机","3.3#15KW","3.3#15KW","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","3.3#15Kw,转速1120R/min风量42750M3/H"]
[139,"油烟净化器","40000m³","40000m³","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店","低空排放，符合环保要求。"]
[140,"变频控制柜","15KW","15KW","优",null,"台",1,{"$nulls":3},{"v":0.13,"d":"13%"},"都匀台酒店"]
[]
[]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"货物运至指定地点、安装完经验收合格次月支付已供货物价款的80%；剩余20%自验收合格半年后一次性无息支付。"]
[null,"2、交货地点",null,"贵州省都匀市绿博园大千项目施工现场（含卸货、含安装等）"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他",null,"1、支付方式：电汇、转账、承兑等\n2、所供产品牌要求：中等级以上品牌"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}