{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":70},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":90,"n_cols":15,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,14],[1,11,1,14],[2,0,2,14],[3,0,3,14],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,1,76,5],[76,6,76,14],[77,0,80,0],[77,1,77,2],[77,3,77,14],[78,1,78,2],[78,3,78,14],[79,1,79,2],[79,3,79,14],[80,1,80,2],[80,3,80,14],[81,0,86,6],[81,7,86,14],[87,1,87,14],[88,1,88,14],[89,1,89,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["非苗采购报价单（供应商填写）"]
[{"$nulls":11},"表格编码：DQST-ZC-006"]
["项目名称：  第四届中国绿化博览园                                                         项目编号：2019001"]
["供方： （公司名称）            联系人：               联系方式：                 报价日期："]
["序号","品种名称","规格型号",null,"质量等级","品牌","单位","数量","参考图片","含税单价（元）","合价（元）","货源地","税率","使用区域","备注"]
[1,"休息区双人沙发","2000*1000*850",null,"优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","\n1、面材：采用优质布绒饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，甲醛含量≤20mg/kg；\n2、海棉：采用优质高回弹海绵，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能A级≥40%，压缩永久变形≤4%；\n3、框架：内框架采用白蜡木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%；环保油漆；"]
[2,"玄关柜","2100*450*900","2100*450*900","优等",null,"件",2,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、纯胡桃实木\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；"]
[3,"茶几","1400*550*400","1400*550*400","优等",null,"件",2,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、台面白蜡木实木，杂木实木基座贴白蜡木皮0.45mm\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n"]
[4,"吧台椅","480*500*750","480*500*750","优等",null,"件",6,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、按图片市场选样\n3、实芯钢脚架，同图片色；\n"]
[5,"扶手椅","750*650*850","750*650*850","优等",null,"件",8,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","\n1、面材：采用优质布绒饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，甲醛含量≤20mg/kg；\n2、海棉：采用优质高回弹海绵，座面表面密度≥40kg/m³，泡沫回弹性能A级≥40%，压缩永久变形≤4%；\n3、实木白蜡木框架"]
[6,"椭圆茶几","1200*600*400","1200*600*400","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、台面：多层板实木，2.5厚，造型，封闭白色漆亚光，桌腿白蜡木实木\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n\n"]
[7,"沙发背几","1500*450*900","1500*450*900","优等",null,"件",3,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","                                                                                                                                                                                                        1、白蜡木实木框架，衬板实木多层板，贴直纹胡桃木木皮0.5mm\n2、钢脚：钢制支撑脚架，表面静电喷涂。\n"]
[8,"双人沙发","1950*960*850","1950*960*850","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、白蜡木实木框架，黑色钢脚"]
[9,"圆几","直径500*600","直径500*600","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、胡桃木木实木脚，铸铁台面，深咖色"]
[10,"玄关柜","2100*450*900","2100*450*900","优等",null,"件",1,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、纯胡桃实木\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n"]
[11,"办公桌","1500*650*750","1500*650*750","优等",null,"件",2,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","                                                                                                                                                                                                        按照图片市场选样"]
[12,"办公椅","500*550*800","500*550*800","优等",null,"件",2,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","按照图片市场选样"]
[13,"茶桌","4500*1400*450","4500*1400*450","优等",null,"件",1,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、面材：台面白蜡木实木，厚度≥100MM。经过防虫、防腐及阻燃处理；\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n3、桌脚：白蜡木实木 尺寸按照比例调整"]
[14,"坐垫","直径600*60","直径600*60","优等",null,"件",15,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、面材：采用进口优质麻布饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”。\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；"]
[15,"弧形茶几","1200*600*450","1200*600*450","优等",null,"件",5,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店公共区域","1、面材：台面白蜡木实木，厚度≥60MM。经过防虫、防腐及阻燃处理；\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n3、纯实木\n"]
[16,"大床（床箱）","2000*2000*300","2000*2000*300","优等",null,"件",29,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店单间","1、侧板用纯实木白蜡木≥45mm，立板≥25mm 铺板松木板≥15mm\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n        "]
[17,"床垫","2000*2000*280","2000*2000*280","优等",null,"件",29,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店单间","深圳“钻石人生”床垫"]
[18,"床头柜","600*450*550","600*450*550","优等",null,"件",58,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店单间","1：纯实白蜡木实木 厚度25mm\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n       "]
[19,"写字椅","550*600*850","550*600*850","优等",null,"件",29,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店单间","1、面材：采用进口优质麻布饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、 白蜡纯实木\n"]
[20,"双床（床箱）","1350*2000*300","1350*2000*300","优等",null,"件",26,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店单间","1、侧板用实白蜡木≥45mm，立板≥25mm 铺板松木板≥15mm\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n      "]
[21,"床垫","1350*2000*280","1350*2000*280","优等",null,"件",26,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店双人间","深圳“钻石人生”床垫"]
[22,"床头柜","500*450*550","500*450*550","优等",null,"件",26,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店双人间","1、纯实白蜡木实木 厚度25mm\n3、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n"]
[23,"写字椅","550*600*850","550*600*850","优等",null,"件",13,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店双人间","1、面材：采用进口优质麻布饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、 白蜡纯实木"]
[24,"观景圆桌","直径1000*750","直径1000*750","优等",null,"件",3,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店双人间","1、钢化玻璃面。\n2、全铝合金骨架。\n3、PVC藤条。"]
[25,"观景椅","650*650*850","650*650*850","优等",null,"件",12,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店户外阳台","1、全铝合金骨架。\n2、PVC藤条。"]
[26,"户外休闲椅","650*650*850","650*650*850","优等",null,"件",86,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店户外阳台","1、全铝合金骨架。\n2、PVC藤条。"]
[27,"户外圆茶几","直径600*600","直径600*600","优等",null,"件",44,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店户外阳台","1、钢化玻璃面。\n2、全铝合金骨架。\n3、PVC藤条。"]
[28,"户外双人沙发","2000*1000*850","2000*1000*850","优等",null,"件",24,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店户外阳台","1、面材：采用进口优质麻布饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”。\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、PVC藤条，钢制脚架；"]
[29,"户外长茶几","1400*550*400","1400*550*400","优等",null,"件",12,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店户外阳台","1、钢化玻璃面。\n2、全铝合金骨架。\n3、PVC藤条。"]
[30,"户外玄关台","1600*450*900","1600*450*900","优等",null,"件",12,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店户外阳台","1、纯胡桃实木\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n"]
[31,"套房床（床箱）","1800*2000*300","1800*2000*300","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"酒店户外阳台","1、侧板用实白蜡木≥45mm，立板≥25mm 铺板松木板≥15mm\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n       "]
[32,"床垫","1800*2000*280","1800*2000*280","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","深圳“钻石人生”床垫"]
[33,"写字椅","800*650*850","800*650*850","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：白腊木实木"]
[34,"躺椅沙发","1460*650*750","1460*650*750","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用纯优质西南华木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[35,"角几","500*500*600","500*500*600","优等",null,"件",8,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","\n1、面材：白蜡木皮，木皮厚度≥0.5mm。经过防虫、防腐及阻燃处理；\n2、基材：选用多层板≥1.2mm\n3、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量≤210g/L，苯系物含量≤120mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg,可溶性重金属含量≤50mg/kg。封闭式和开放式涂装皆可。\n4、封边：采用优质进口实木木皮精修封边，隐蔽部分均有涂饰处理；\n5、胶粘剂：选用“汉高”、“胶王”、“雅乔”等同级或以上品牌，绿色环保胶水,苯含量≤0.1g/kg，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤50g/L；"]
[36,"茶几","900*900*400","900*900*400","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","（一）材质要求：\n1、面材：采用进口西皮饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、纯白蜡实木≥100mm，桌角尺寸按照比例调整\n3、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量≤210g/L，苯系物含量≤120mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg,可溶性重金属含量≤50mg/kg。封闭式和开放式涂装皆可。\n"]
[37,"矮凳","600*600*380","600*600*380","优等",null,"件",8,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[38,"贵妃椅","1650*750*750","1650*750*750","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[39,"三人沙发","2200*800*850","2200*800*850","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[40,"行李架","1000*550*500","1000*550*500","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、采用实木框白蜡木差色                          "]
[41,"餐桌","直径900*750","直径900*750","优等",null,"件",7,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、大理石台面                                                                 2、钢制圆盘脚架"]
[42,"餐椅","550*650*750","550*650*750","优等",null,"件",28,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：实心不锈钢角架镀金色"]
[43,"双人沙发","1800*800*850","1800*800*850","优等",null,"件",12,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"套房","1、面料：优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，撕裂力≥40N，手工精心缝制，透气性好、柔软且富于韧性；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：内框架采用实木胡桃木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%；\n4、符合人体工程学原理的要求，坐、靠舒适。               "]
[44,"茶几","1200*800*400","1200*800*400","优等",null,"件",6,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"水吧厅","1、台面：纯实木的蜡木。桌腿白蜡木实木\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n\n"]
[45,"沙发背几","1200*400*850","1200*400*850","优等",null,"件",9,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"水吧厅","                                                                                                                                                                                                        1、白蜡木实木框架，衬板实木多层板，贴直纹胡桃木木皮0.5mm\n2、钢脚：钢制支撑脚架，表面静电喷涂"]
[46,"吧凳","450*450*750","450*450*750","优等",null,"件",12,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"水吧厅","根据图片市场选样"]
[47,"餐桌","900*900*750","900*900*750","优等",null,"件",30,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"水吧厅","\n1、台面：选用“露水河”、“高林”、“大亚”等同级或以上品牌，优质环保三聚氢胺板，含水率3%-13%之间，握螺钉力:板面≥1100N、板边≥700N。表面胶合强度≥1.2Mpa,甲醛释放量≤0.124mg/m3；\n2、封边：优质2MM厚PVC封边条，耐龟裂≥2级；\n3、脚架：钢制方形底盘；"]
[48,"餐桌","900*750*750","900*750*750","优等",null,"件",40,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"水吧厅","\n1、台面：选用“露水河”、“高林”、“大亚”等同级或以上品牌，优质环保三聚氢胺板，含水率3%-13%之间，握螺钉力:板面≥1100N、板边≥700N。表面胶合强度≥1.2Mpa,甲醛释放量≤0.124mg/m3；\n2、封边：优质2MM厚PVC封边条，耐龟裂≥2级；\n3、脚架：钢制方形底盘；"]
[49,"餐椅","550*600*850","550*600*850","优等",null,"件",200,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"水吧厅","1、面材：采用进口西皮饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、实木脚架材料白蜡木纯实木；\n4、符合人体工程学原理的要求，坐、靠舒适。 "]
[50,"包间餐桌","直径3200*750","直径3200*750","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","\n1、面材：优质木皮≥0.5mm；\n2、基材：多层实木；\n3、油漆：封闭亚光水性环保油漆，挥发性有机化合物含量≤210g/L，苯系物含量≤120mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg,可溶性重金属含量≤50mg/kg。封闭式和开放式涂装皆可。\n4、封边：采用优质进口实木木皮精修封边，隐蔽部分均有涂饰处理；\n5、胶粘剂：选用“汉高”、“胶王”“雅乔”等同级或以上品牌，绿色环保胶水,苯含量≤0.1g/kg，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤50g/L；\n（二）功能结构：\n1）桌面采用轻质工法，可采用轻质板或中空压合，避免桌面过重下垂，\n2）为方便运输，桌面可做成分割，接缝线需平整平行，缝隙应小于1mm\n3）电动转盘，桌面圆型转盘采用实木，设置至少6个以上触控点，可在触控点上控制转盘转动或停止，方便用餐。\n"]
[51,"包间餐椅","550*600*850","550*600*850","优等",null,"件",80,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口西皮饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、实木脚架材料白蜡木纯实木；\n4、符合人体工程学原理的要求，坐、靠舒适。 "]
[52,"包间装饰柜","1500*350*1000","1500*350*1000","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","                                                                                                                                                                                                        1、白蜡木实木框架，衬板实木多层板，贴直纹胡桃木木皮0.5mm\n2、钢脚：钢制支撑脚架，表面静电喷涂，粉末选用品牌“阿克苏” 硬度≥3H，附着力≤1级；"]
[53,"包间玄关柜","1200*350*1000","1200*350*1000","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、纯胡桃实木\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；\n"]
[54,"包间麻将桌","900*900*750","900*900*750","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、纯实木白蜡木；\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；                                                      3、含机芯；"]
[55,"麻将椅","600*600*850","600*600*850","优等",null,"件",16,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用西南华木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； \n"]
[56,"长沙发","2500*950*850","2500*950*850","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[57,"双人沙发","1700*9500*85","1700*9500*85","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用西南华木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[58,"单人沙发","700*700*850","700*700*850","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用西南华木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[59,"茶几","1260*1260*400","1260*1260*400","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","\n1、面材：黑色纹理大理石；\n2、基材：纯实木西南华木；\n3、油漆：水性环保油漆，挥发性有机化合物含量≤210g/L，苯系物含量≤120mg/kg，游离甲醛含量≤50mg/kg,可溶性重金属含量≤50mg/kg。封闭式和开放式涂装皆可。\n"]
[60,"角几","直径600*600","直径600*600","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、黑色玻璃台面，不锈钢支撑架"]
[61,"休闲椅","600*600*750","600*600*750","优等",null,"件",52,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口西皮饰面，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、实木西南华木脚架，表面环保油漆；\n4、符合人体工程学原理的要求，坐、靠舒适。 "]
[62,"茶桌","900*750*750","900*750*750","优等",null,"件",26,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","\n纯实木西南华木"]
[63,"双人沙发","2000*1000*850","2000*1000*850","优等",null,"件",8,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用西南华木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[64,"茶几","1400*550*400","1400*550*400","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、大理石台面，不锈钢制支撑架"]
[65,"背几","1500*450*900","1500*450*900","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","                                                                                                                                                                                                        1、白蜡木实木框架，衬板实木多层板，贴直纹胡桃木木皮0.5mm\n2、钢脚：钢制支撑脚架，表面静电喷涂，粉末选用品牌“阿克苏” 硬度≥3H，附着力≤1级；"]
[66,"包间麻将桌","900*900*750","900*900*750","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、纯实木白蜡木；\n2、油漆：采用环保“UV漆”喷涂工艺，选用品牌≥“大宝”，耐黄变性优良，硬度好，透明度高，挥发性有机化合物（VOC)含量≤670g/L,苯含量≤0.3%；                                                     3、含机芯；"]
[67,"麻将椅","600*600*850","600*600*850","优等",null,"件",16,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[68,"双人沙发","2100*850*850","2100*850*850","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[69,"茶几","直径700*450+450*400","直径700*450+450*400","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","大理石台面，不锈钢制支撑架"]
[70,"单人沙发","1050*750","1050*750","优等",null,"件",4,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","1、面材：采用进口优质布绒，手工精心缝制，透气性好、色泽亮丽，柔软且富于韧性，选用品牌≥“颐达”；\n2、海棉：采用高密度回弹海绵。回弹性能≥45%、座面泡沫塑料表观密度≥25kg/m3；胶粘剂：绿色环保胶水，选用品牌≥“汉高”,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份，游离甲醛≤0.5g/kg,总挥发性有机物≤650g/L；\n3、框架：采用西南华木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≥8%； "]
[71,"吧凳","450*450*750","450*450*750","优等",null,"件",10,{"$nulls":4},{"v":0.13,"d":"13%"},"休闲餐厅","根据图片市场选样"]
["总计","小写：",{"$nulls":4},"大写："]
["备注","1、付款方式",null,"A）合同签订后，预付30%定金，货物运至指定地点，经验收合格后次月支付至已供货物价款的 80 %；  \nB) 剩余货款 20 %在验收合格半年后一次性无息支付"]
[null,"2、交货地点",null,"贵州省都匀市第四届中国绿化博览园建设项目都匀台酒店现场，交货时间为11月15日（含卸车、安装摆放等、工完场清）。"]
[null,"3、供方承诺",null,"以上报价真实有效，实际到货以项目现场验收为准"]
[null,"4、其他",null,"电汇、转账、承兑等"]
["供方签字：",{"$nulls":6},"供方盖章："]
[]
[]
[]
[]
[]
["备注：","1、此表为非苗采购比价单附件，比价单上传需附供方签字盖章报价单（无效报价单不计入有效询价单位）；"]
[null,"2、报价需附相应材料小样（无法提供小样附实景参数照片）。如遇报价照片与实际到货照片不符，需方有权退货并追究其责任。"]
[null,"3、材料价为到项目工地全费用价，工地全费用价含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费（验收前）、供应商利润、增值税发票等。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}