{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":9,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,8],[56,0,56,8],[57,0,57,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["钢木结构工程量清单"]
["项目名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）项目F区钢木结构专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","工程量","全费用综合单价","合计","备注"]
["一","合同内"]
["一","凉亭（4座）"]
[1,"钢框架柱(GZ1)","1.规格材质：：200*200*10矩形钢柱(Q235B),高频焊接；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","预埋件安装，钢柱材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":4.402908,"d":"4.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"钢框架梁（GL1)","1.规格材质：200*150*10矩形梁（Q235B),高频焊接；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","钢柱材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":1.7719019999999999,"d":"1.77"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"钢框架梁（GL2)","1.规格材质：150*100*6*9工字钢梁（Q235B）,高频焊接；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","钢梁材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":1.0902239999999999,"d":"1.09"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"龙骨一","1.规格材质：30*30*3轻钢龙骨；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":0.7521448,"d":"0.75"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"龙骨二","1.规格材质：50*50*3轻钢龙骨；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":1.3992598,"d":"1.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"预埋件","1.规格材质：440*440*20钢板，螺栓M20，锚固长度500mm，250*300*20钢板；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","预埋件制作安装，清理已完基层，已完预埋件除锈等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":0.827704,"d":"0.83"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"防腐木面层","1.规格材质：截面190X50栗色巴劳木防腐木，缝宽5，栗色漆；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",{"v":28.483,"d":"28.48"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"碳化木面层","1.规格材质：碳化木120*20；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","材料下料、加工、运输、安装等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",{"v":165.52952,"d":"165.53"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"封边异型\n碳化木","1.防腐木规格及做法：封边异形碳化木140*65；\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以延长米计量","材料下料、加工、运输、安装等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",{"v":17.400000000000002,"d":"17.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["二","西入口广场木坐（24个）"]
[1,"木凳面","1.规格材质：450*50*50厚菠萝格木，留缝5，外刷栗色漆；\n2.龙骨材料：50*50*5厚方钢龙骨固定，间距详见图纸；\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",14.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"木贴面","1.规格材质：300*50*30厚菠萝格木，留缝5，外刷栗色漆；\n2.龙骨材料：50*50*5厚方钢龙骨固定，间距详见图纸；\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",19.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["三","西入口木平台"]
[1,"木平台铺装","1.防腐木规格：2400*120*50厚樟子松防腐木，留缝5；\n2.龙骨材料：50*50*4方钢龙骨，中心间距≤600；\n3.垫块材料：50*50*20厚防腐木垫块@600；\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",{"v":19.2,"d":"19.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"木凳面","1.防腐木规格：600*50*50厚菠萝格木，留缝5，外刷栗色漆；\n2.龙骨材料：Φ50*5厚方钢龙骨固定，中心间距≤500；\n3.垫块材料：50*4镀锌角钢，中心间距≤600\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",{"v":4.8,"d":"4.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"木贴面","1.防腐木规格：480/300*50*30厚菠萝格木，留缝5，外刷栗色漆；\n2.龙骨材料：50*50*5厚方钢龙骨固定，间距详见图纸；\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",6.24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["四","亲水平台"]
[1,"木平台","1.防腐木规格：L*125*50厚樟子松防腐木，留缝5；\n2.龙骨材料：50*50*4方钢龙骨，中心间距≤600；\n3.垫块材料：50*50*20厚防腐木垫块@600；\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",416.37,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"木平台侧板","1.防腐木规格：L*125*20厚樟子松防腐木，留缝5；\n2.龙骨材料：50*50*4方钢龙骨两道\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",63.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"栏杆","1.栏杆高度：1.2m，详见图纸\n2.材质规格：10厚不锈钢银灰色定制栏杆，中心宽度100mm，间距100mm，详见图纸\n3.防锈处理：除锈，涂环氧富锌防锈底漆\n4.喷漆处理：喷彩色氟碳漆两遍\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以延长米计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",{"v":134.53000000000003,"d":"134.53"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["五","桥、管涵护栏"]
[1,"管涵栏杆","1.栏杆高度：1.2m，详见图纸\n2.材料规格：栗色防腐木扶手，Φ30*4圆钢管（喷白色氟碳漆），10mm钢板（喷白色氟碳漆）间距1.8m，20厚栗色防腐木装饰板。\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以延长米计量","预埋件制作、安装，清理已完基层，桥侧钢板包封，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",{"v":146,"d":"146.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"桥栏杆一","1.栏杆高度：1.2m，详见图纸\n2.材质规格：10厚银灰色定制钢板栏杆，中心宽度100mm，间距100mm，详见图纸\n3.防锈处理：除锈，涂环氧富锌防锈底漆\n4.喷漆处理：喷彩色氟碳漆两遍\n5.按符合图纸要求的合格施工内容，以延长米计量","预埋件制作、安装，清理已完基层，桥侧钢板包封，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",76.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"桥栏杆二","1.栏杆高度：地面以上1.1m，详见图纸\n2.材料规格：Φ50*2.5钢管，Φ30*3钢管(每260mm一道)，60*30*2.5(6063-T6)装饰铝条，50*50*5角铝，50*50*2.5镀锌钢管，M8*80连接螺栓\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以投影面积计量","预埋件安装，清理已完基层，桥侧钢板包封，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",{"v":200,"d":"200.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["六","南广场logo墙"]
[1,"装饰飘带","1.材质规格：3厚锈钢板，防锈处理，造型详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",3.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"金属字","1.材质规格：3厚锈钢板，华文琥珀,高600mm\n2.内容：革命历史纪念广场，详见图纸\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"金属字","1.材质规格：3厚锈钢板，华文琥珀,高250mm\n2.内容：SQUARE OF REVOLUTIONARY HISTORY，详见图纸\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":28,"d":"28.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["七","无障碍坡道"]
[1,"栏杆","1.材质规格：80*50厚菠萝格木扶手，木色漆，30*60*4厚不锈钢矩形钢管\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以延长米计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",{"v":92,"d":"92.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["八","五四风云广场"]
[1,"金属装饰线","1.材质规格：L*200*5厚锈钢板收边\n2.安装方式：底部与镀锌角钢焊接 50*50*4厚镀锌角钢，M12膨胀螺栓固定于混凝土基础上\n3.按符合图纸要求的合格施工内容，以延长米计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",{"v":840,"d":"840.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"导视牌","1.材质规格：5厚锈钢板，局部镂空刻字，详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"地雕","1.材质规格：10厚钢板镂空雕刻字体，静电喷涂白色氟碳漆，10厚锈钢板底板与上层钢板焊接\n2、按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"精神标语\n金属字","1.材质规格：5厚锈钢板字体，厚度10mm\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","焊接底部钢板，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":401,"d":"401.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"精神标语\n金属字底板","1.材质规格：10厚锈钢板\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",39.37,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["九","阳光普惠"]
[1,"座凳","1.防腐木规格：1650*100*50厚菠萝格防腐木板留缝5mm，自攻螺丝固定，涂刷木蜡油；\n2.龙骨材料：5厚镀锌钢板檩条龙骨，静电喷涂白色氟碳漆；\n3.50*200*5厚镀锌矩形钢管，静电喷涂白色氟碳漆；\n4.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","龙骨材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等，木材面清理、打磨、刷栗色漆二遍等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"钢管架","1.规格材质：300*150*8厚矩形钢管(Q235B)，白色静电喷涂，详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","钢管架材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":12.6103434,"d":"12.61"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"钢管架","1.规格材质：200*150*8厚矩形钢管(Q235B)，白色静电喷涂，详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以重量计量","钢管架材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","t",{"v":5.002453600000001,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"灯带钢板","1.规格材质：3厚钢板(Q235B)，白色静电喷涂\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","钢板材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",27.76,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"灯带钢板","1.规格材质：5厚钢板(Q235B)，白色静电喷涂\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","钢板材料下料、加工、运输、安装、防腐处理等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",14.07,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"钢管架预埋件","1.规格材质：350*350*20钢板，白色静电喷涂\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件制作安装，清理已完基层，已完预埋件除锈等按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"种植池装饰面","1.材质规格：5厚锈钢板装饰面，钢板底部预留Φ50排水洞@2000，30*30*4厚镀锌角钢龙骨，双向@500，M12膨胀螺栓固定钢板与混凝土基础@500，详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m2",{"v":107,"d":"107.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"园路钢板收边","1.规格尺寸：L*300*5厚锈钢板收边,100*100*5成品预埋件@1000，详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",{"v":48,"d":"48.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"种植池收边一","1.规格尺寸：L*200*5厚锈钢板收边,镀锌角钢固定，详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",360.04,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"种植池收边二","1.规格尺寸：L*300*5厚锈钢板收边,110*110*8厚钢板，Φ10锚筋@1000\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以面积计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","m",{"v":164,"d":"164.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"地雕","1.规格材质：20厚钢板阴刻字体，阴刻厚度5mm，静电喷涂白色氟碳漆,详见图纸\n2、按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"精神标语\n金属字","1.材质规格：5厚锈钢板字体，厚度100mm\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"导视牌","1.材质规格：5厚锈钢板，局部镂空刻字，详见图纸\n2.按符合图纸要求的合格施工内容，以个数计量","预埋件安装，清理已完基层，已完预埋件除锈后，按图纸以及技术规范要求完成制作、安装、喷刷等一切工作","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["1、综合单价包含人工费（包括人员加班工资及差旅费)、材料费、模板费、材料卸车及二次搬运费、机械使用费、耗材费、赶工措施费、技术使用费（测量等)、通管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道等措施费用以及施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费；\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准；\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》；\n4、验收规范,以设计说明中验收规范为准；\n5、以上报价按9%的增值税税金报价，签订合同时按实际税点调整合同单价；"]
["    \n    报价单位（公章）:                                                 \n       \n                                   法定代表人或委托代理人：              联系电话：                  \n\n            日期:      年    月    日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}