{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["水上舞台","苇波秋苑","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"水上舞台","index":0,"n_rows":201,"n_cols":9,"rows_kept":201,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,3,8],[6,0,6,8],[7,0,7,2],[15,1,16,1],[18,1,19,1],[24,1,25,1],[27,1,28,1],[30,1,31,1],[35,1,36,1],[38,0,38,2],[46,1,47,1],[49,1,50,1],[55,1,56,1],[58,1,59,1],[61,1,62,1],[66,1,67,1],[69,0,69,2],[70,2,108,2],[70,3,108,3],[112,1,113,1],[115,1,116,1],[118,1,119,1],[123,1,124,1],[126,1,127,1],[129,1,130,1],[131,0,131,2],[132,2,165,2],[132,3,165,3],[169,1,170,1],[172,1,173,1],[175,1,176,1],[180,1,181,1],[183,1,184,1],[186,0,186,2],[190,1,191,1],[196,8,198,8],[200,0,203,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["水上舞台区域石材采购清单（附CAD加工图）"]
["项目名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目"]
["序号","区域","品名  ","说明","规格：长*宽*厚（mm）","工程量（ｍ２）","送货块数","损耗","加工图"]
["一、建筑物及周边平台"]
["1.5","种植池坐凳","黄锈石","坐凳面为光面，端头和立面做自然面处理，外半径4150。","2335×400×500",5.604,6,0,"详加工图1.5"]
["1.6","种植池收边","芝麻黑弹石","梯形板、自然面","100×97×100",15.6,1640,"5%"]
["二、观众台：地面、台阶、坐凳均用梯形板对缝补贴，故规格多，从标高最低一阶开始，详加工图。"]
["(一)、圆A区域的梯形板:"]
["A1","第1级台阶A","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(645×621)×350×150",3.3862499999999995,15,0,"详加工图"]
["A2","第2级台阶A","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(666×642)×350×150",3.4965,15,0,"详加工图"]
["A3","第3级台阶A","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(687×663)×350×150",3.405675,15,0,"详加工图"]
["A4","第4级台阶A","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(707×683)×350×150",3.7117499999999994,15,0,"详加工图"]
["A5","第13级台阶A","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(538×518)×300×150",2.4210000000000003,15,0,"详加工图"]
["A6","第26级台阶A","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(891×870)×300×150",4.0095,15,0,"详加工图"]
["A7","第39级台阶A","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(1243×1222)×300×150",5.593500000000001,15,0,"详加工图"]
["A8","第1级脚面A","烧面芝麻灰","梯形","(735×704)×450×30",4.96125,15,0,"详加工图"]
["A9",null,"烧面芝麻灰","/","704×120×30",1.2671999999999999,15,0,"详加工图"]
["A10","第1级坐凳A","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(787×745)×600×500",7.083,15,0,"详加工图"]
["A11","第2级脚面A","烧面芝麻灰","梯形","(818×787)×450×30",5.5215,15,0,"详加工图"]
["A12",null,"烧面芝麻灰","/","787×120×30",1.4165999999999999,15,0,"详加工图"]
["A13","第2级坐凳A","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(870×828)×600×500",7.83,15,0,"详加工图"]
["A14","下部平台A1","烧面芝麻灰","/","(580×538)×600×150",5.22,15,0,"详加工图"]
["A15","下部平台A2","烧面芝麻灰","/","(621×580)×600×150",5.5889999999999995,15,0,"详加工图"]
["A16","第3级坐凳A","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(663×621)×600×500",5.967,15,0,"详加工图"]
["A17","第3级脚面A","烧面芝麻灰","梯形","(694×663)×450×30",4.6845,15,0,"详加工图"]
["A18",null,"烧面芝麻灰","/","663×120×30",1.1934,15,0,"详加工图"]
["A19","第4级坐凳A","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(746×704)×600×500",6.714,15,0,"详加工图"]
["A20","第4级脚面A","烧面芝麻灰","梯形","(746×777)×450×30",5.24475,15,0,"详加工图"]
["A21",null,"烧面芝麻灰","/","746×120×30",1.3428,15,0,"详加工图"]
["A22","第5级坐凳A","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(787×745)×600×500",7.0874999999999995,15,0,"详加工图"]
["A23","第5级脚面A","烧面芝麻灰","梯形","(787×828)×450×30",5.5889999999999995,15,0,"详加工图"]
["A24",null,"烧面芝麻灰","/","828×120×30",1.4904,15,0,"详加工图"]
["A25","上部平台A1","烧面芝麻灰","/","(932×891)×600×150",8.388,15,0,"详加工图"]
["A26","上部平台A2","烧面芝麻灰","/","(973×932)×600×150",8.757,15,0,"详加工图"]
["A27","第6级坐凳A","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1015×973)×600×500",9.134999999999998,15,0,"详加工图"]
["A28","第6级脚面A","烧面芝麻灰","梯形","(1046×1015)×450×30",7.0605,15,0,"详加工图"]
["A29",null,"烧面芝麻灰","/","1015×120×30",1.8269999999999997,15,0,"详加工图"]
["A30","第7级坐凳A","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1098×1056)×600×500",9.882000000000001,15,0,"详加工图"]
["(二)、圆B区域的梯形板:"]
["B1","第1级台阶B","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(619×591)×350×150",2.5997999999999997,12,null,"详加工图"]
["B2","第2级台阶B","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(652×619)×350×150",2.7384,12,null,"详加工图"]
["B3","第3级台阶B","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(680×647)×350×150",2.856,12,null,"详加工图"]
["B4","第4级台阶B","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(708×675)×350×150",2.9735999999999994,12,null,"详加工图"]
["B5","第13级台阶B","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(956×928)×300×150",3.4416,12,null,"详加工图"]
["B6","第26级台阶B","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(622×604)×300×150",3.7319999999999998,20,null,"详加工图"]
["B7","第39级台阶B","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(933×915)×300×150",5.598,20,null,"详加工图"]
["B8","第1级脚面B","烧面芝麻灰","梯形","(745×703)×450×30",4.023,12,null,"详加工图"]
["B9",null,"烧面芝麻灰","/","703×120×30",1.0123199999999999,12,null,"详加工图"]
["B10","第1级坐凳B","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(816×759)×600×500",5.8751999999999995,12,null,"详加工图"]
["B11","第2级脚面B","烧面芝麻灰","梯形","(858×816)×450×30",4.6332,12,null,"详加工图"]
["B12",null,"烧面芝麻灰","/","816×120×30",1.1750399999999999,12,null,"详加工图"]
["B13","第2级坐凳B","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(928×872)×600×500",6.6815999999999995,12,null,"详加工图"]
["B14","下部平台B1","烧面芝麻灰","/","(1012×956)×600×150",7.2863999999999995,12,null,"详加工图"]
["B15","下部平台B2","烧面芝麻灰","/","(1012×1069)×600×150",7.6968,12,null,"详加工图"]
["B16","第3级坐凳B","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1069×1125)×600×500",7.6968,12,null,"详加工图"]
["B17","第3级脚面B","烧面芝麻灰","梯形","(1125×1167)×450×30",6.3018,12,null,"详加工图"]
["B18",null,"烧面芝麻灰","/","1125×120×30",1.62,12,null,"详加工图"]
["B19","第4级坐凳B","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1181×1237)×600×500",8.5032,12,null,"详加工图"]
["B20","第4级脚面B","烧面芝麻灰","梯形","(1280×1237)×450×30",6.912000000000001,12,null,"详加工图"]
["B21",null,"烧面芝麻灰","/","1237×120×30",1.7812800000000002,12,null,"详加工图"]
["B22","第5级坐凳B","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1350×1294)×600×500",9.72,12,null,"详加工图"]
["B23","第5级脚面B","烧面芝麻灰","梯形","(1392×1350)×450×30",7.5168,12,null,"详加工图"]
["B24",null,"烧面芝麻灰","/","828×120×30",1.1923199999999998,12,null,"详加工图"]
["B25","上部平台B1","烧面芝麻灰","/","(659×622)×600×150",7.908,20,null,"详加工图"]
["B26","上部平台B2","烧面芝麻灰","/","(695×659)×600×150",8.34,20,null,"详加工图"]
["B27","第6级坐凳B","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(732×695)×600×500",8.783999999999999,20,null,"详加工图"]
["B28","第6级脚面B","烧面芝麻灰","梯形","(759×732)×450×30",6.831,20,null,"详加工图"]
["B29",null,"烧面芝麻灰","/","732×120×30",1.7568000000000001,20,null,"详加工图"]
["B30","第7级坐凳B","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(805×769)×600×500",9.66,20,null,"详加工图"]
["(三)、圆C区域的梯形板:"]
["C1","第1级台阶C","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(749×745)×350×150",2.6215,10,null,"详加工图"]
["C2","第2级台阶C",null,null,"(745×742)×350×150",3.91125,15,null,"详加工图"]
["C3","第3级台阶C",null,null,"(742×738)×350×150",4.6746,18,null,"详加工图"]
["C4","第4级台阶C",null,null,"(739×735)×350×150",5.431649999999999,21,null,"详加工图"]
["C5","第5级台阶C",null,null,"(735×732)×350×150",6.945749999999999,27,null,"详加工图"]
["C6","第6级台阶C",null,null,"(732×728)×350×150",9.9918,39,null,"详加工图"]
["C7","第7级台阶C",null,null,"(729×725)×350×150",9.950849999999999,39,null,"详加工图"]
["C8","第8级台阶C",null,null,"(726×723)×350×150",9.9099,39,null,"详加工图"]
["C9","第9级台阶C",null,null,"(722×719)×350×150",9.8553,39,null,"详加工图"]
["C10","第10级台阶C",null,null,"(718×715)×350×150",9.800699999999999,39,null,"详加工图"]
["C11","第11级台阶C",null,null,"(716×712)×350×150",9.773399999999999,39,null,"详加工图"]
["C12","第12级台阶C",null,null,"(713×709)×350×150",9.732449999999998,39,null,"详加工图"]
["C13","第13级台阶C",null,null,"(710×706)×300×150",8.307,39,null,"详加工图"]
["C14","第14级台阶C",null,null,"(694×690)×350×150",2.429,10,null,"详加工图"]
["C15","第15级台阶C",null,null,"(691×687)×350×150",2.4184999999999994,10,null,"详加工图"]
["C16","第16级台阶C",null,null,"(687×683)×350×150",2.4045,10,null,"详加工图"]
["C17","第17级台阶C",null,null,"(684×680)×350×150",2.394,10,null,"详加工图"]
["C18","第18级台阶C",null,null,"(681×677)×350×150",2.3835,10,null,"详加工图"]
["C19","第19级台阶C",null,null,"(678×674)×350×150",2.373,10,null,"详加工图"]
["C20","第20级台阶C",null,null,"(674×671)×350×150",2.359,10,null,"详加工图"]
["C21","第21级台阶C",null,null,"(671×667)×350×150",2.3485,10,null,"详加工图"]
["C22","第22级台阶C",null,null,"(668×664)×350×150",2.338,10,null,"详加工图"]
["C23","第23级台阶C",null,null,"(665×661)×350×150",2.3274999999999997,10,null,"详加工图"]
["C24","第24级台阶C",null,null,"(661×658)×350×150",2.3135,10,null,"详加工图"]
["C25","第25级台阶C",null,null,"(658×655)×350×150",2.303,10,null,"详加工图"]
["C26","第26级台阶C",null,null,"(655×651)×300×150",8.646,44,null,"详加工图"]
["C27","第27级台阶C",null,null,"(639×635)×350×150",2.2365,10,null,"详加工图"]
["C28","第28级台阶C",null,null,"(636×632)×350×150",2.226,10,null,"详加工图"]
["C29","第29级台阶C",null,null,"(632×629)×350×150",2.2119999999999997,10,null,"详加工图"]
["C30","第30级台阶C",null,null,"(629×626)×350×150",2.2015,10,null,"详加工图"]
["C31","第31级台阶C",null,null,"(626×622)×350×150",2.191,10,null,"详加工图"]
["C32","第32级台阶C",null,null,"(623×619)×350×150",2.1805,10,null,"详加工图"]
["C33","第33级台阶C",null,null,"(620×616)×350×150",2.17,10,null,"详加工图"]
["C34","第34级台阶C",null,null,"(616×613)×350×150",2.1559999999999997,10,null,"详加工图"]
["C35","第35级台阶C",null,null,"(613×609)×350×150",2.1454999999999997,10,null,"详加工图"]
["C36","第36级台阶C",null,null,"(610×606)×350×150",2.135,10,null,"详加工图"]
["C37","第37级台阶C",null,null,"(607×603)×350×150",2.1245,10,null,"详加工图"]
["C38","第38级台阶C",null,null,"(604×600)×350×150",2.114,10,null,"详加工图"]
["C39","第39级台阶C",null,null,"(600×597)×300×150",9.24,44,null,"详加工图"]
["C40","下部平台C1","烧面芝麻灰","/","(706×700)×600×150",16.5204,39,null,"详加工图"]
["C41","下部平台C2","烧面芝麻灰","/","(700×693)×600×150",16.38,39,null,"详加工图"]
["C42","第1级坐凳C","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(693×687)×600×500",14.137199999999998,34,null,"详加工图"]
["C43","第1级脚面C","烧面芝麻灰","梯形","(687×682)×450×30",10.4346,34,null,"详加工图"]
["C44",null,"烧面芝麻灰","/","687×120×30",2.80296,34,null,"详加工图"]
["C45","第2级坐凳C","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(680×674)×600×500",13.872000000000002,34,null,"详加工图"]
["C46","第2级脚面C","烧面芝麻灰","梯形","(674×669)×450×30",10.3122,34,null,"详加工图"]
["C47",null,"烧面芝麻灰","/","674×120×30",2.7499200000000004,34,null,"详加工图"]
["C48","第3级坐凳C","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(668×661)×600×500",13.6272,34,null,"详加工图"]
["C49","第3级脚面C","烧面芝麻灰","梯形","(661×656)×450×30",10.113300000000002,34,null,"详加工图"]
["C50",null,"烧面芝麻灰","/","661×120×30",2.69688,34,null,"详加工图"]
["C51","上部平台C1","烧面芝麻灰","/","(652×645)×600×150",17.2128,44,null,"详加工图"]
["C52","上部平台C2","烧面芝麻灰","/","(645×639)×600×150",17.028,44,null,"详加工图"]
["C53","第4级坐凳C","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(639×632)×600×500",14.9526,39,null,"详加工图"]
["C54","第4级脚面C","烧面芝麻灰","梯形","(632×627)×450×30",11.0916,39,null,"详加工图"]
["C55",null,"烧面芝麻灰","/","632×120×30",2.9577600000000004,39,null,"详加工图"]
["C56","第5级坐凳C","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(626×619)×600×500",14.648399999999999,39,null,"详加工图"]
["C57","第5级脚面C","烧面芝麻灰","梯形","(619×615)×450×30",10.86345,39,null,"详加工图"]
["C58",null,"烧面芝麻灰","/","619×120×30",2.89692,39,null,"详加工图"]
["C59","第6级坐凳C","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(613×607)×600×500",14.344199999999999,39,null,"详加工图"]
["C60","第6级脚面C","烧面芝麻灰","梯形","(607×602)×450×30",10.65285,39,null,"详加工图"]
["C61",null,"烧面芝麻灰","/","607×120×30",2.84076,39,null,"详加工图"]
["(四)、圆D区域的梯形板:"]
["D6","第6级台阶D","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","(639×625)×350×150",0.8946,4,null,"详加工图"]
["D7","第7级台阶D",null,null,"(652×637)×350×150",1.3692,6,null,"详加工图"]
["D8","第8级台阶D",null,null,"(664×649)×350×150",2.324,10,null,"详加工图"]
["D9","第9级台阶D",null,null,"(677×662)×350×150",2.8434,12,null,"详加工图"]
["D10","第10级台阶D",null,null,"(689×674)×350×150",6.511049999999999,27,null,"详加工图"]
["D11","第11级台阶D",null,null,"(701×687)×350×150",8.096549999999999,33,null,"详加工图"]
["D12","第12级台阶D",null,null,"(714×699)×350×150",8.9964,36,null,"详加工图"]
["D13","第13级台阶D",null,null,"(724×712)×300×150",10.86,50,null,"详加工图"]
["D14","第14级台阶D",null,null,"(789×774)×350×150",13.807500000000001,50,null,"详加工图"]
["D15","第15级台阶D",null,null,"(801×787)×350×150",14.0175,50,null,"详加工图"]
["D16","第16级台阶D",null,null,"(814×799)×350×150",14.245,50,null,"详加工图"]
["D17","第17级台阶D",null,null,"(826×812)×350×150",14.454999999999998,50,null,"详加工图"]
["D18","第18级台阶D",null,null,"(838×824)×350×150",14.664999999999997,50,null,"详加工图"]
["D19","第19级台阶D",null,null,"(850×836)×350×150",14.875,50,null,"详加工图"]
["D20","第20级台阶D",null,null,"(864×849)×350×150",15.120000000000001,50,null,"详加工图"]
["D21","第21级台阶D",null,null,"(876×862)×350×150",15.329999999999998,50,null,"详加工图"]
["D22","第22级台阶D",null,null,"(889×874)×350×150",15.5575,50,null,"详加工图"]
["D23","第23级台阶D",null,null,"(901×887)×350×150",15.767499999999998,50,null,"详加工图"]
["D24","第24级台阶D",null,null,"(914×899)×350×150",15.995000000000001,50,null,"详加工图"]
["D25","第25级台阶D",null,null,"(926×912)×350×150",16.205,50,null,"详加工图"]
["D26","第26级台阶D",null,null,"(937×924)×300×150",16.3975,50,null,"详加工图"]
["D27","第27级台阶D",null,null,"(1001×986)×350×150",17.5175,50,null,"详加工图"]
["D28","第28级台阶D",null,null,"(1014×999)×350×150",17.745,50,null,"详加工图"]
["D29","第29级台阶D",null,null,"(1026×1011)×350×150",17.955,50,null,"详加工图"]
["D30","第30级台阶D",null,null,"(1039×1024)×350×150",18.182499999999997,50,null,"详加工图"]
["D31","第31级台阶D",null,null,"(1051×1036)×350×150",18.3925,50,null,"详加工图"]
["D32","第32级台阶D",null,null,"(1062×1048)×350×150",18.584999999999997,50,null,"详加工图"]
["D33","第33级台阶D",null,null,"(1076×1061)×350×150",18.83,50,null,"详加工图"]
["D34","第34级台阶D",null,null,"(1088×1074)×350×150",19.040000000000003,50,null,"详加工图"]
["D35","第35级台阶D",null,null,"(1101×1086)×350×150",19.2675,50,null,"详加工图"]
["D36","第36级台阶D",null,null,"(1113×1099)×350×150",19.4775,50,null,"详加工图"]
["D37","第37级台阶D",null,null,"(1126×1111)×350×150",19.705,50,null,"详加工图"]
["D38","第38级台阶D",null,null,"(1138×1124)×350×150",19.914999999999996,50,null,"详加工图"]
["D39","第39级台阶D",null,null,"(1149×1136)×300×150",17.235,50,null,"详加工图"]
["D40","下部平台D1","烧面芝麻灰","/","(749×724)×600×30",22.47,50,null,"详加工图"]
["D41","下部平台D2","烧面芝麻灰","/","(774×749)×600×30",23.22,50,null,"详加工图"]
["D42","第1级坐凳D","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(799×774)×600×500",11.5056,24,null,"详加工图"]
["D43","第1级脚面D","烧面芝麻灰","梯形","(818×799)×450×30",8.834399999999999,24,null,"详加工图"]
["D44",null,"烧面芝麻灰","/","799×120×30",2.30112,24,null,"详加工图"]
["D45","第2级坐凳D","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(849×824)×600×500",12.2256,24,null,"详加工图"]
["D46","第2级脚面D","烧面芝麻灰","梯形","(868×849)×450×30",9.3744,24,null,"详加工图"]
["D47",null,"烧面芝麻灰","/","849×120×30",2.44512,24,null,"详加工图"]
["D48","第3级坐凳D","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(899×874)×600×500",12.945599999999999,24,null,"详加工图"]
["D49","第3级脚面D","烧面芝麻灰","梯形","(918×899)×450×30",9.9144,24,null,"详加工图"]
["D50",null,"烧面芝麻灰","/","899×120×30",2.5891200000000003,24,null,"详加工图"]
["D51","上部平台D1","烧面芝麻灰","/","(962×937)×600×30",28.859999999999996,50,null,"详加工图"]
["D52","上部平台D2","烧面芝麻灰","/","(986×962)×600×30",29.580000000000002,50,null,"详加工图"]
["D53","第4级坐凳D","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1011×986)×600×500",18.197999999999997,30,null,"详加工图"]
["D54","第4级脚面D","烧面芝麻灰","梯形","(1030×1011)×450×30",13.905000000000001,30,null,"详加工图"]
["D55",null,"烧面芝麻灰","/","1011×120×30",3.6395999999999997,30,null,"详加工图"]
["D56","第5级坐凳D","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1061×1036)×600×500",19.098,30,null,"详加工图"]
["D57","第5级脚面D","烧面芝麻灰","梯形","(1080×1061)×450×30",14.580000000000002,30,null,"详加工图"]
["D58",null,"烧面芝麻灰","/","1061×120×30",3.8195999999999994,30,null,"详加工图"]
["D59","第6级坐凳D","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","(1111×1086)×600×500",14.9985,30,null,"详加工图"]
["(四)、其他区域规格版:"]
["2.1","台阶1","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","600×300×150",40.32,224,"3%"]
["2.2","台阶2","烧面芝麻灰","烧面梯形整石，立面自然面处理","600×350×150",408.78000000000003,1514,"3%"]
["2.3","坐凳","光面黄锈石","光面梯形整石，立面自然面处理","600×600×500",85.32,237,"3%"]
["2.4","脚面","烧面芝麻灰","/","600×450×30",49.95,185,"3%"]
["2.5",null,"烧面芝麻灰","/","600×120×30",13.319999999999999,185,"3%"]
["2.6","平台","烧面芝麻灰","/","600×600×30",75.96,211,"3%"]
["三","水舞台区"]
["3.1","汀步","自然面黄锈石","尺寸不规则","300至600*50厚",48]
["3.3","卵石滩","卵石","Φ100至Φ200","Φ100至Φ200*400厚",1309]
["3.4","台阶","荔枝面芝麻灰","整石","750*350*150","47级",94,null,"匀台绿廊"]
["3.5","碎拼园路收边","荔枝面芝麻灰",null,"300*100*30","33.8*0.1",113]
["3.6","碎拼园路","青石板",null,"（300—400）*30",31.54]
[]
["备注：1.付款方式：\nA）货物运至指定地点，经验收合格后次月支付已供货物价款的 20 %；\nB) 供货全部结束，支付至已供货物价款的 60 %；\nC）供货全部结束半年后，支付至已供货物价款的 85 %；\nD) 剩余货款的 15 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。\n2.报价方式：投标单价为含税到场价"]

{"sheet":"苇波秋苑","index":1,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,9,3,9],[3,0,3,8],[9,0,9,8],[10,3,13,3],[11,8,13,8],[14,0,14,8],[29,0,29,8],[44,0,44,8],[49,8,51,8],[55,0,55,8],[57,0,61,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["苇波秋苑区域石材采购清单（附CAD加工图）"]
["项目名称：贵州省都匀市第四届中国绿化博览会博览园建设项目"]
["序号","区域","品名  ","说明","规格：长*宽*厚（mm）","图纸工程量（ｍ２）","送货块数","损耗","加工图","单价"]
["一、诗苑入口广场，外径83米，建议扇形（外弧9000*内弧8675*3000）改为矩形以便于铺装对缝排版。以下为矩形9000*3000料单："]
["1.1","地面收边","水洗面中国黑",null,"100*100*50",2.3599999999999994,235.99999999999994,"无","无"]
["1.2","地面收边","烧面芝麻灰","雕刻图案，详CAD加工图苇波秋苑1.2","200*200*50",4.48,114.00000000000001,2,"详苇波秋苑加工图1.2"]
["1.3","地面","烧面芝麻灰",null,"600*200*30",15.36,129.28,"1%","无"]
["1.4","地面","烧面芝麻黑","雕刻诗词，详CAD加工图苇波秋苑1.4","600*400*30",0.48,2,"无","详苇波秋苑加工图1.4"]
["1.5","地面","烧面芝麻黑","雕刻诗词，详CAD加工图苇波秋苑1.5","600*600*30",4.32,12,"无","详苇波秋苑加工图1.5"]
["二、园路地面雕刻诗词及"]
["2.1","地面","烧面芝麻黑","雕刻诗词","600*600*30",5.11,16,"无","详苇波秋苑加工图2.1"]
["2.2",null,"烧面芝麻黑",null,"600*600*30",5.11,16,"无","另有3块无详图"]
["2.3",null,"烧面芝麻黑",null,"600*600*30",5.11,16,"无"]
["2.4",null,"烧面芝麻黑",null,"600*600*30",5.11,16,"无"]
["三、台阶与园路，园路收边半径30m以上无弧形"]
["3.1","台阶","荔枝面芝麻黑",null,"600*300*150",33.3,{"v":188.70000000000002,"d":"189"},"2%","详苇波秋苑加工图3.1"]
["3.2","台阶","荔枝面芝麻黑",null,"500*300*150",9.6,64,null,"详苇波秋苑加工图3.2"]
["3.3","园路收边","荔枝面芝麻黑","半径5500，异形加工","600*300*50，详加工图",2.04,12,null,"详苇波秋苑加工图3.3"]
["3.4","园路收边","荔枝面芝麻黑","半径8500，异形加工","600*300*50，详加工图",3.36,19,null,"详苇波秋苑加工图3.5"]
["3.5","园路收边","荔枝面芝麻黑","半径8000，异形加工","600*300*50，详加工图",5.57,31,null,"详苇波秋苑加工图3.5"]
["3.6","园路收边","荔枝面芝麻黑","半径11000，异形加工","600*300*50，详加工图",8,45,null,"详苇波秋苑加工图3.8"]
["3.7","园路收边","荔枝面芝麻黑","半径7000，异形加工","600*300*50，详加工图",1.7160000000000002,10,null,"详苇波秋苑加工图3.7"]
["3.8","园路收边","荔枝面芝麻黑","半径10000，异形加工","600*300*50，详加工图",2.286,13,null,"详苇波秋苑加工图3.8"]
["3.9","园路收边","荔枝面芝麻黑",null,"600*300*50",25.56,{"v":144.84,"d":"145"},"2%","无"]
["3.10","园路收边","荔枝面芝麻黑",null,"900*300*50",1.62,6,null,"无"]
["3.11","园路铺装1","自然面芝麻灰弹石",null,"100*100*50",109.96799999999998,11000,null,"无"]
["3.12","园路铺装1","自然面青石板碎拼","厂家已用网拼成大块","300*300*30",43.663,null,null,"无"]
["3.14","条石坐凳","光面芝麻灰","顶面光面，侧面自然面","500*450*500","4*0.5",8,null,"详苇波秋苑加工图3.14"]
["3.15","弧形条石坐凳","光面芝麻灰","顶面光面，侧面自然面，弧形半径4800","500*450*500","5.13*0.5",10,null,"详苇波秋苑加工图3.15"]
["四、诗词文化广场，亮点14个同心圆，工字铺装对缝："]
["4.4","收边1","水洗面中国黑","半径10500，异形加工","L*200*50，详加工图","65.97米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.4"]
["4.5","收边2","烧面芝麻黑","雕刻图案，专业厂家二次深化设计，半径10300，异形加工","L*300*50，详加工图","64.71米",218,null,"详苇波秋苑加工图4.5"]
["4.6","收边3","烧面芝麻黑","雕刻图案，专业厂家二次深化设计，半径7800，异形加工","L*300*50，详加工图","49米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.6"]
["4.7","铺装1","烧面芝麻灰","半径10000，异形加工","L*200*30，详加工图","62.8米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.7"]
["4.8","铺装2","烧面芝麻灰","半径9800，异形加工","L*200*30，详加工图","61.57米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.8"]
["4.9","铺装3","烧面芝麻灰","半径9600，异形加工","L*200*30，详加工图","60.31米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.9"]
["4.10","铺装4","烧面芝麻灰","半径9400，异形加工","L*200*30，详加工图","59.06米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.10"]
["4.11","铺装5","烧面芝麻灰","半径9200，异形加工","L*200*30，详加工图","57.8米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.11"]
["4.12","铺装6","烧面芝麻灰","半径9000，异形加工","L*200*30，详加工图","56.55米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.12"]
["4.13","铺装7","烧面芝麻灰","半径8800，异形加工","L*200*30，详加工图","55.3米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.13"]
["4.14","铺装8","烧面芝麻灰","半径8600，异形加工","L*200*30，详加工图","54.03米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.14"]
["4.15","铺装9","烧面芝麻灰","半径8400，异形加工","L*200*30，详加工图","52.78米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.15"]
["4.16","铺装10","烧面芝麻灰","半径8200，异形加工","L*200*30，详加工图","51.52米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.16"]
["4.17","铺装11","烧面芝麻灰","半径8000，异形加工","L*200*30，详加工图","50.26米",109,null,"详苇波秋苑加工图4.17"]
["五、镜面水池及草坪节点"]
["5.3","镜面水池弧形压顶","抛光面芝麻黑","详图半径3750，平面图半径3550","L*200*70，详加工图",4.71,39,null,"详苇波秋苑加工图5.3"]
["5.4","外侧面","抛光面芝麻黑","250尺寸的两条边的一条切碰角","300*250*20",5.8875,80]
["5.5","池底1","抛光面芝麻黑",null,"300*300*20",15.3,170,"5%"]
["5.6","池底2","抛光面芝麻黑",null,"300*600*20",21.6,120,"10%"]
["5.7","池底3","抛光面芝麻黑","雕刻诗词（桃园行，诗词不全），深化设计，详加工图","900*900*40",3.24,4,null,"详苇波秋苑加工图5.7"]
["5.8","池底4","抛光面芝麻黑","雕刻诗词（桃园行，诗词不全），深化设计，详加工图","450*450*40",0.81,4]
["5.9","池底5","抛光面芝麻黑","雕刻诗词（桃园行，诗词不全），深化设计，详加工图","300*300*20",4.32,48]
["5.13","弧形台阶整石1","荔枝面芝麻灰","半径7500，异形加工","600*400*150",4.56,19,null,"详苇波秋苑加工图5.13"]
["5.14","弧形台阶整石2","光面芝麻灰","半径6500，异形加工","600*450*150",5.94,22,null,"详苇波秋苑加工图5.14"]
["5.15","弧形台阶整石3","荔枝面芝麻灰","半径6200，异形加工","600*300*150",10.62,59,null,"详苇波秋苑加工图5.15"]
["六、钢结构及木平台"]
["6.4","木坐凳侧面","荔枝面黄锈石","侧面碎片","370*500",3.7,21]
["备注：1.付款方式：\nA）货物运至指定地点，经验收合格后次月支付已供货物价款的 20 %；\nB) 供货全部结束，支付至已供货物价款的 60 %；\nC）供货全部结束半年后，支付至已供货物价款的 85 %；\nD) 剩余货款的 15 %在需方验收合格之日起一年后一次性无息支付。\n2.报价方式：投标单价为含税到场价"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}