{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["表-04 单位工程投标报价汇总表","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-11 总价措施项目清单与计价表","表-12 其他项目清单与计价汇总表","表-13 规费、税金项目计价","承包人供应材料一览表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-04 单位工程投标报价汇总表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,1],[2,2,2,3],[2,4,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,5],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[6,1,6,2],[6,3,6,5],[7,1,7,2],[7,3,7,5],[8,1,8,2],[8,3,8,5],[9,1,9,2],[9,3,9,5],[10,1,10,2],[10,3,10,5],[11,1,11,2],[11,3,11,5],[12,1,12,2],[12,3,12,5],[13,1,13,2],[13,3,13,5],[14,1,14,2],[14,3,14,5],[15,1,15,2],[15,3,15,5],[16,1,16,2],[16,3,16,5],[17,1,17,2],[17,3,17,5],[18,1,18,2],[18,3,18,5],[19,1,19,2],[19,3,19,5],[20,1,20,2],[20,3,20,5],[21,1,21,2],[21,3,21,5],[22,1,22,2],[22,3,22,5],[23,1,23,2],[23,3,23,5],[24,1,24,2],[24,3,24,5],[25,1,25,2],[25,3,25,5],[26,1,26,2],[26,3,26,5],[27,1,27,2],[27,3,27,5],[28,1,28,2],[28,3,28,5],[29,1,29,2],[29,3,29,5],[30,1,30,2],[30,3,30,5],[31,1,31,2],[31,3,31,5],[32,1,32,2],[32,3,32,5],[33,1,33,2],[33,3,33,5],[34,1,34,2],[34,3,34,5],[35,1,35,2],[35,3,35,5],[36,1,36,2],[36,3,36,5],[37,1,37,2],[37,3,37,5],[38,1,38,2],[38,3,38,5],[39,1,39,2],[39,3,39,5],[40,0,40,2],[40,3,40,5],[41,0,41,4],[41,5,41,6],[42,0,42,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程投标报价汇总表"]
[]
["工程名称：景观工程",null,"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","汇 总 内 容",null,"金额(元)",null,null,"其中:暂估价(元)"]
["1","分部分项工程",null,"26875153.66",null,null,"0.00"]
["1.1","  人工费",null,"3785150.74"]
["1.2","  材料费",null,"21052532.98"]
["1.3","  施工机具使用费",null,"410103.71"]
["1.4","  企业管理费",null,"1097267.25"]
["1.5","  利润",null,"530098.94"]
["2","措施项目",null,"1867238.36",null,null,"0.00"]
["2.1","  单价措施项目费",null,"1300899.69",null,null,"0.00"]
["2.2","  总价措施项目费",null,"566338.67"]
["2.2.1","  其中：安全文明施工措施费",null,"340930.24"]
["3","其他项目",null,"0.00",null,null,"—"]
["3.1","  其中：暂列金额",null,"0.00",null,null,"—"]
["3.2","  其中：专业工程暂估价",null,"0.00",null,null,"—"]
["3.3","  其中：计日工",null,"0.00",null,null,"—"]
["3.4","  其中：总承包服务费",null,"0.00",null,null,"—"]
["4","规费",null,"1135324.49",null,null,"—"]
["5","税金",null,"2688994.49",null,null,"—"]
{"$rows_empty":19}
[" 投标报价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01",null,null,"32566711.00",null,null,"0.00"]
["未来软件编制",{"$nulls":4},"2019年6月12日"]
["表-04"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":1,"n_rows":927,"n_cols":10,"rows_kept":927,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,6],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,9],[4,6,5,7],[4,8,5,8],[6,2,6,3],[6,6,6,7],[7,2,7,3],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,6,11,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,0,15,5],[15,6,15,7],[16,0,16,5],[16,6,16,7],[18,0,18,6],[18,7,18,9],[19,0,19,9],[20,0,20,9],[22,0,22,6],[22,7,22,9],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,23,9],[24,6,25,7],[24,8,25,8],[26,6,26,7],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,2,31,3],[31,6,31,7],[32,6,32,7],[33,6,33,7],[34,6,34,7],[35,0,35,5],[35,6,35,7],[36,0,36,5],[36,6,36,7],[38,0,38,6],[38,7,38,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9],[42,0,42,6],[42,7,42,9],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[43,2,45,2],[43,3,45,3],[43,4,45,4],[43,5,45,5],[43,6,43,9],[44,6,45,7],[44,8,45,8],[46,6,46,7],[47,6,47,7],[48,2,48,3],[48,6,48,7],[49,6,49,7],[50,6,50,7],[51,6,51,7],[52,6,52,7],[53,6,53,7],[54,6,54,7],[55,2,55,3],[55,6,55,7],[56,6,56,7],[57,6,57,7],[58,6,58,7],[59,0,59,5],[59,6,59,7],[60,0,60,5],[60,6,60,7],[62,0,62,6],[62,7,62,9],[63,0,63,9],[64,0,64,9],[66,0,66,6],[66,7,66,9],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,6,67,9],[68,6,69,7],[68,8,69,8],[70,6,70,7],[71,6,71,7],[72,6,72,7],[73,6,73,7],[74,6,74,7],[75,6,75,7],[76,6,76,7],[77,6,77,7],[78,6,78,7],[79,6,79,7],[80,6,80,7],[81,0,81,5],[81,6,81,7],[82,0,82,5],[82,6,82,7],[84,0,84,6],[84,7,84,9],[85,0,85,9],[86,0,86,9],[88,0,88,6],[88,7,88,9],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[89,2,91,2],[89,3,91,3],[89,4,91,4],[89,5,91,5],[89,6,89,9],[90,6,91,7],[90,8,91,8],[92,6,92,7],[93,6,93,7],[94,2,94,3],[94,6,94,7],[95,6,95,7],[96,6,96,7],[97,6,97,7],[98,6,98,7],[99,6,99,7],[100,6,100,7],[101,2,101,3],[101,6,101,7],[102,6,102,7],[103,6,103,7],[104,6,104,7],[105,6,105,7],[106,6,106,7],[107,6,107,7],[108,0,108,5],[108,6,108,7],[109,0,109,5],[109,6,109,7],[111,0,111,6],[111,7,111,9],[112,0,112,9],[113,0,113,9],[115,0,115,6],[115,7,115,9],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[116,2,118,2],[116,3,118,3],[116,4,118,4],[116,5,118,5],[116,6,116,9],[117,6,118,7],[117,8,118,8],[119,6,119,7],[120,6,120,7],[121,6,121,7],[122,6,122,7],[123,6,123,7],[124,6,124,7],[125,2,125,3],[125,6,125,7],[126,6,126,7],[127,6,127,7],[128,6,128,7],[129,6,129,7],[130,6,130,7],[131,2,131,3],[131,6,131,7],[132,0,132,5],[132,6,132,7],[133,0,133,5],[133,6,133,7],[135,0,135,6],[135,7,135,9],[136,0,136,9],[137,0,137,9],[139,0,139,6],[139,7,139,9],[140,0,142,0],[140,1,142,1],[140,2,142,2],[140,3,142,3],[140,4,142,4],[140,5,142,5],[140,6,140,9],[141,6,142,7],[141,8,142,8],[143,6,143,7],[144,2,144,3],[144,6,144,7],[145,6,145,7],[146,6,146,7],[147,6,147,7],[148,6,148,7],[149,6,149,7],[150,6,150,7],[151,6,151,7],[152,0,152,5],[152,6,152,7],[153,0,153,5],[153,6,153,7],[155,0,155,6],[155,7,155,9],[156,0,156,9],[157,0,157,9],[159,0,159,6],[159,7,159,9],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[160,2,162,2],[160,3,162,3],[160,4,162,4],[160,5,162,5],[160,6,160,9],[161,6,162,7],[161,8,162,8],[163,6,163,7],[164,6,164,7],[165,6,165,7],[166,6,166,7],[167,6,167,7],[168,6,168,7],[169,6,169,7],[170,2,170,3],[170,6,170,7],[171,6,171,7],[172,6,172,7],[173,6,173,7],[174,6,174,7],[175,0,175,5],[175,6,175,7],[176,0,176,5],[176,6,176,7],[178,0,178,6],[178,7,178,9],[179,0,179,9],[180,0,180,9],[182,0,182,6],[182,7,182,9],[183,0,185,0],[183,1,185,1],[183,2,185,2],[183,3,185,3],[183,4,185,4],[183,5,185,5],[183,6,183,9],[184,6,185,7],[184,8,185,8],[186,6,186,7],[187,6,187,7],[188,6,188,7],[189,6,189,7],[190,6,190,7],[191,2,191,3],[191,6,191,7],[192,6,192,7],[193,6,193,7],[194,6,194,7],[195,6,195,7],[196,6,196,7],[197,0,197,5],[197,6,197,7],[198,0,198,5],[198,6,198,7],[199,0,199,6],[199,7,199,9],[200,0,200,9],[201,0,201,9],[203,0,203,6],[203,7,203,9],[204,0,206,0],[204,1,206,1],[204,2,206,2],[204,3,206,3],[204,4,206,4],[204,5,206,5],[204,6,204,9],[205,6,206,7],[205,8,206,8],[207,6,207,7],[208,6,208,7],[209,6,209,7],[210,6,210,7],[211,6,211,7],[212,6,212,7],[213,6,213,7],[214,6,214,7],[215,2,215,3],[215,6,215,7],[216,6,216,7],[217,6,217,7],[218,6,218,7],[219,6,219,7],[220,2,220,3],[220,6,220,7],[221,6,221,7],[222,6,222,7],[223,6,223,7],[224,0,224,5],[224,6,224,7],[225,0,225,5],[225,6,225,7],[227,0,227,6],[227,7,227,9],[228,0,228,9],[229,0,229,9],[231,0,231,6],[231,7,231,9],[232,0,234,0],[232,1,234,1],[232,2,234,2],[232,3,234,3],[232,4,234,4],[232,5,234,5],[232,6,232,9],[233,6,234,7],[233,8,234,8],[235,6,235,7],[236,6,236,7],[237,6,237,7],[238,6,238,7],[239,2,239,3],[239,6,239,7],[240,6,240,7],[241,6,241,7],[242,6,242,7],[243,6,243,7],[244,6,244,7],[245,6,245,7],[246,6,246,7],[247,6,247,7],[248,6,248,7],[249,6,249,7],[250,0,250,5],[250,6,250,7],[251,0,251,5],[251,6,251,7],[253,0,253,6],[253,7,253,9],[254,0,254,9],[255,0,255,9],[257,0,257,6],[257,7,257,9],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[258,2,260,2],[258,3,260,3],[258,4,260,4],[258,5,260,5],[258,6,258,9],[259,6,260,7],[259,8,260,8],[261,6,261,7],[262,6,262,7],[263,6,263,7],[264,6,264,7],[265,6,265,7],[266,6,266,7],[267,6,267,7],[268,2,268,3],[268,6,268,7],[269,6,269,7],[270,6,270,7],[271,6,271,7],[272,0,272,5],[272,6,272,7],[273,0,273,5],[273,6,273,7],[275,0,275,6],[275,7,275,9],[276,0,276,9],[277,0,277,9],[279,0,279,6],[279,7,279,9],[280,0,282,0],[280,1,282,1],[280,2,282,2],[280,3,282,3],[280,4,282,4],[280,5,282,5],[280,6,280,9],[281,6,282,7],[281,8,282,8],[283,6,283,7],[284,6,284,7],[285,6,285,7],[286,2,286,3],[286,6,286,7],[287,2,287,3],[287,6,287,7],[288,6,288,7],[289,6,289,7],[290,6,290,7],[291,6,291,7],[292,6,292,7],[293,6,293,7],[294,6,294,7],[295,6,295,7],[296,6,296,7],[297,6,297,7],[298,0,298,5],[298,6,298,7],[299,0,299,5],[299,6,299,7],[301,0,301,6],[301,7,301,9],[302,0,302,9],[303,0,303,9],[305,0,305,6],[305,7,305,9],[306,0,308,0],[306,1,308,1],[306,2,308,2],[306,3,308,3],[306,4,308,4],[306,5,308,5],[306,6,306,9],[307,6,308,7],[307,8,308,8],[309,6,309,7],[310,2,310,3],[310,6,310,7],[311,6,311,7],[312,6,312,7],[313,6,313,7],[314,6,314,7],[315,6,315,7],[316,6,316,7],[317,6,317,7],[318,6,318,7],[319,6,319,7],[320,6,320,7],[321,6,321,7],[322,0,322,5],[322,6,322,7],[323,0,323,5],[323,6,323,7],[325,0,325,6],[325,7,325,9],[326,0,326,9],[327,0,327,9],[329,0,329,6],[329,7,329,9],[330,0,332,0],[330,1,332,1],[330,2,332,2],[330,3,332,3],[330,4,332,4],[330,5,332,5],[330,6,330,9],[331,6,332,7],[331,8,332,8],[333,6,333,7],[334,6,334,7],[335,6,335,7],[336,2,336,3],[336,6,336,7],[337,6,337,7],[338,6,338,7],[339,6,339,7],[340,6,340,7],[341,6,341,7],[342,6,342,7],[343,0,343,5],[343,6,343,7],[344,0,344,5],[344,6,344,7],[346,0,346,6],[346,7,346,9],[347,0,347,9],[348,0,348,9],[350,0,350,6],[350,7,350,9],[351,0,353,0],[351,1,353,1],[351,2,353,2],[351,3,353,3],[351,4,353,4],[351,5,353,5],[351,6,351,9],[352,6,353,7],[352,8,353,8],[354,6,354,7],[355,6,355,7],[356,6,356,7],[357,6,357,7],[358,6,358,7],[359,6,359,7],[360,6,360,7],[361,0,361,5],[361,6,361,7],[362,0,362,5],[362,6,362,7],[364,0,364,6],[364,7,364,9],[365,0,365,9],[366,0,366,9],[368,0,368,6],[368,7,368,9],[369,0,371,0],[369,1,371,1],[369,2,371,2],[369,3,371,3],[369,4,371,4],[369,5,371,5],[369,6,369,9],[370,6,371,7],[370,8,371,8],[372,6,372,7],[373,6,373,7],[374,6,374,7],[375,2,375,3],[375,6,375,7],[376,6,376,7],[377,6,377,7],[378,6,378,7],[379,6,379,7],[380,6,380,7],[381,6,381,7],[382,2,382,3],[382,6,382,7],[383,6,383,7],[384,6,384,7],[385,0,385,5],[385,6,385,7],[386,0,386,5],[386,6,386,7],[388,0,388,6],[388,7,388,9],[389,0,389,9],[390,0,390,9],[392,0,392,6],[392,7,392,9],[393,0,395,0],[393,1,395,1],[393,2,395,2],[393,3,395,3],[393,4,395,4],[393,5,395,5],[393,6,393,9],[394,6,395,7],[394,8,395,8],[396,6,396,7],[397,6,397,7],[398,6,398,7],[399,6,399,7],[400,6,400,7],[401,6,401,7],[402,6,402,7],[403,6,403,7],[404,6,404,7],[405,0,405,5],[405,6,405,7],[406,0,406,5],[406,6,406,7],[408,0,408,6],[408,7,408,9],[409,0,409,9],[410,0,410,9],[412,0,412,6],[412,7,412,9],[413,0,415,0],[413,1,415,1],[413,2,415,2],[413,3,415,3],[413,4,415,4],[413,5,415,5],[413,6,413,9],[414,6,415,7],[414,8,415,8],[416,6,416,7],[417,6,417,7],[418,6,418,7],[419,6,419,7],[420,6,420,7],[421,6,421,7],[422,6,422,7],[423,2,423,3],[423,6,423,7],[424,6,424,7],[425,0,425,5],[425,6,425,7],[426,0,426,5],[426,6,426,7],[428,0,428,6],[428,7,428,9],[429,0,429,9],[430,0,430,9],[432,0,432,6],[432,7,432,9],[433,0,435,0],[433,1,435,1],[433,2,435,2],[433,3,435,3],[433,4,435,4],[433,5,435,5],[433,6,433,9],[434,6,435,7],[434,8,435,8],[436,6,436,7],[437,6,437,7],[438,6,438,7],[439,6,439,7],[440,6,440,7],[441,6,441,7],[442,2,442,3],[442,6,442,7],[443,6,443,7],[444,6,444,7],[445,6,445,7],[446,2,446,3],[446,6,446,7],[447,6,447,7],[448,6,448,7],[449,6,449,7],[450,6,450,7],[451,6,451,7],[452,0,452,5],[452,6,452,7],[453,0,453,5],[453,6,453,7],[455,0,455,6],[455,7,455,9],[456,0,456,9],[457,0,457,9],[459,0,459,6],[459,7,459,9],[460,0,462,0],[460,1,462,1],[460,2,462,2],[460,3,462,3],[460,4,462,4],[460,5,462,5],[460,6,460,9],[461,6,462,7],[461,8,462,8],[463,6,463,7],[464,6,464,7],[465,6,465,7],[466,6,466,7],[467,6,467,7],[468,6,468,7],[469,6,469,7],[470,6,470,7],[471,0,471,5],[471,6,471,7],[472,0,472,5],[472,6,472,7],[474,0,474,6],[474,7,474,9],[475,0,475,9],[476,0,476,9],[478,0,478,6],[478,7,478,9],[479,0,481,0],[479,1,481,1],[479,2,481,2],[479,3,481,3],[479,4,481,4],[479,5,481,5],[479,6,479,9],[480,6,481,7],[480,8,481,8],[482,6,482,7],[483,6,483,7],[484,6,484,7],[485,6,485,7],[486,2,486,3],[486,6,486,7],[487,6,487,7],[488,6,488,7],[489,6,489,7],[490,6,490,7],[491,0,491,5],[491,6,491,7],[492,0,492,5],[492,6,492,7],[494,0,494,6],[494,7,494,9],[495,0,495,9],[496,0,496,9],[498,0,498,6],[498,7,498,9],[499,0,501,0],[499,1,501,1],[499,2,501,2],[499,3,501,3],[499,4,501,4],[499,5,501,5],[499,6,499,9],[500,6,501,7],[500,8,501,8],[502,6,502,7],[503,6,503,7],[504,6,504,7],[505,6,505,7],[506,6,506,7],[507,6,507,7],[508,6,508,7],[509,6,509,7],[510,0,510,5],[510,6,510,7],[511,0,511,5],[511,6,511,7],[513,0,513,6],[513,7,513,9],[514,0,514,9],[515,0,515,9],[517,0,517,6],[517,7,517,9],[518,0,520,0],[518,1,520,1],[518,2,520,2],[518,3,520,3],[518,4,520,4],[518,5,520,5],[518,6,518,9],[519,6,520,7],[519,8,520,8],[521,6,521,7],[522,6,522,7],[523,6,523,7],[524,6,524,7],[525,6,525,7],[526,6,526,7],[527,6,527,7],[528,6,528,7],[529,0,529,5],[529,6,529,7],[530,0,530,5],[530,6,530,7],[532,0,532,6],[532,7,532,9],[533,0,533,9],[534,0,534,9],[536,0,536,6],[536,7,536,9],[537,0,539,0],[537,1,539,1],[537,2,539,2],[537,3,539,3],[537,4,539,4],[537,5,539,5],[537,6,537,9],[538,6,539,7],[538,8,539,8],[540,6,540,7],[541,6,541,7],[542,6,542,7],[543,6,543,7],[544,6,544,7],[545,6,545,7],[546,6,546,7],[547,2,547,3],[547,6,547,7],[548,6,548,7],[549,6,549,7],[550,0,550,5],[550,6,550,7],[551,0,551,5],[551,6,551,7],[553,0,553,6],[553,7,553,9],[554,0,554,9],[555,0,555,9],[557,0,557,6],[557,7,557,9],[558,0,560,0],[558,1,560,1],[558,2,560,2],[558,3,560,3],[558,4,560,4],[558,5,560,5],[558,6,558,9],[559,6,560,7],[559,8,560,8],[561,6,561,7],[562,6,562,7],[563,6,563,7],[564,6,564,7],[565,6,565,7],[566,6,566,7],[567,6,567,7],[568,6,568,7],[569,6,569,7],[570,0,570,5],[570,6,570,7],[571,0,571,5],[571,6,571,7],[573,0,573,6],[573,7,573,9],[574,0,574,9],[575,0,575,9],[577,0,577,6],[577,7,577,9],[578,0,580,0],[578,1,580,1],[578,2,580,2],[578,3,580,3],[578,4,580,4],[578,5,580,5],[578,6,578,9],[579,6,580,7],[579,8,580,8],[581,6,581,7],[582,6,582,7],[583,6,583,7],[584,6,584,7],[585,6,585,7],[586,6,586,7],[587,6,587,7],[588,2,588,3],[588,6,588,7],[589,0,589,5],[589,6,589,7],[590,0,590,5],[590,6,590,7],[592,0,592,6],[592,7,592,9],[593,0,593,9],[594,0,594,9],[596,0,596,6],[596,7,596,9],[597,0,599,0],[597,1,599,1],[597,2,599,2],[597,3,599,3],[597,4,599,4],[597,5,599,5],[597,6,597,9],[598,6,599,7],[598,8,599,8],[600,6,600,7],[601,6,601,7],[602,6,602,7],[603,6,603,7],[604,2,604,3],[604,6,604,7],[605,6,605,7],[606,6,606,7],[607,6,607,7],[608,6,608,7],[609,6,609,7],[610,6,610,7],[611,6,611,7],[612,6,612,7],[613,0,613,5],[613,6,613,7],[614,0,614,5],[614,6,614,7],[616,0,616,6],[616,7,616,9],[617,0,617,9],[618,0,618,9],[620,0,620,6],[620,7,620,9],[621,0,623,0],[621,1,623,1],[621,2,623,2],[621,3,623,3],[621,4,623,4],[621,5,623,5],[621,6,621,9],[622,6,623,7],[622,8,623,8],[624,6,624,7],[625,6,625,7],[626,6,626,7],[627,6,627,7],[628,6,628,7],[629,6,629,7],[630,6,630,7],[631,0,631,5],[631,6,631,7],[632,0,632,5],[632,6,632,7],[634,0,634,6],[634,7,634,9],[635,0,635,9],[636,0,636,9],[638,0,638,6],[638,7,638,9],[639,0,641,0],[639,1,641,1],[639,2,641,2],[639,3,641,3],[639,4,641,4],[639,5,641,5],[639,6,639,9],[640,6,641,7],[640,8,641,8],[642,6,642,7],[643,6,643,7],[644,6,644,7],[645,6,645,7],[646,6,646,7],[647,2,647,3],[647,6,647,7],[648,6,648,7],[649,6,649,7],[650,6,650,7],[651,6,651,7],[652,0,652,5],[652,6,652,7],[653,0,653,5],[653,6,653,7],[655,0,655,6],[655,7,655,9],[656,0,656,9],[657,0,657,9],[659,0,659,6],[659,7,659,9],[660,0,662,0],[660,1,662,1],[660,2,662,2],[660,3,662,3],[660,4,662,4],[660,5,662,5],[660,6,660,9],[661,6,662,7],[661,8,662,8],[663,6,663,7],[664,6,664,7],[665,2,665,3],[665,6,665,7],[666,6,666,7],[667,6,667,7],[668,6,668,7],[669,6,669,7],[670,6,670,7],[671,6,671,7],[672,0,672,5],[672,6,672,7],[673,0,673,5],[673,6,673,7],[675,0,675,6],[675,7,675,9],[676,0,676,9],[677,0,677,9],[679,0,679,6],[679,7,679,9],[680,0,682,0],[680,1,682,1],[680,2,682,2],[680,3,682,3],[680,4,682,4],[680,5,682,5],[680,6,680,9],[681,6,682,7],[681,8,682,8],[683,6,683,7],[684,6,684,7],[685,6,685,7],[686,6,686,7],[687,6,687,7],[688,6,688,7],[689,6,689,7],[690,6,690,7],[691,6,691,7],[692,6,692,7],[693,0,693,5],[693,6,693,7],[694,0,694,5],[694,6,694,7],[696,0,696,6],[696,7,696,9],[697,0,697,9],[698,0,698,9],[700,0,700,6],[700,7,700,9],[701,0,703,0],[701,1,703,1],[701,2,703,2],[701,3,703,3],[701,4,703,4],[701,5,703,5],[701,6,701,9],[702,6,703,7],[702,8,703,8],[704,6,704,7],[705,6,705,7]],"merged_total":1294,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第1页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
[null,null,"E. 景观工程",null,null,"1","26875153.66",null,"26875153.66","0.00"]
[null,null,"E.1 园路、平台、路牙、挡墙等",null,null,"1","23169347.13",null,"23169347.13","0.00"]
["1","040203006001","6米彩色沥青绿道红色沥青混凝土铺装","1.原有基础\n2.10厚稀浆封层+透层油\n3.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n4.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼（红色）\n1/园初T4","m2","14099.22","271.47",null,"3827515.25","0.00"]
["2","050201003001","6米彩色沥青绿道侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽预制砼块有凹槽 平侧石\n1/园初T4","m","1409.922","204.55",null,"288399.55","0.00"]
["3","050201001001","4米透水混凝土绿道彩色透水混凝土","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚级配砂石（压实）\n3.30厚砂滤层\n4.90厚10mm粒径C25透水混凝土\n5.30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土（红色）\n6.双丙聚氨酯密封处理\n1/园初T6","m2","5352.03","266.25",null,"1424977.99","0.00"]
["4","050201003002","4米透水混凝土绿道侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","2321.38","300.90",null,"698503.24","0.00"]
["5","050201001002","2米透水砖游步道  55厚300*150深灰色（灰白色）陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*150深灰色（灰白色）陶瓷透水砖密缝 人行\n1/园初T6","m2","1667.92","284.93",null,"475240.45","0.00"]
["6","050201003003","2米透水砖游步道侧石 人行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石\n1/园初T6","m","1667.92","249.52",null,"416179.40","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"7130815.88","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"7130815.88","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第2页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["7","050201001003","3米透水砼绿道","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚级配砂石（压实）\n3.30厚砂滤层\n4.50厚10mm粒径C25透水混凝土\n5.30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土（棕绿色）\n6.双丙聚氨酯密封处理\n2/园初T5","m2","4532.786","182.24",null,"826054.92","0.00"]
["8","050201003004","3米透水混凝土绿道侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","2970.7","300.90",null,"893883.63","0.00"]
["9","011605001010","平面块料拆除","平面块料拆除","m2","2743.74","50.97",null,"139848.43","0.00"]
["10","050201001004","中轴道路面层铺装替换","1.原有基层\n2.透水无纺布\n3.30厚干硬性水泥砂浆\n4.55厚300*600灰白色/浅灰色透水砖铺装 人行","m2","2743.74","180.76",null,"495958.44","0.00"]
["11","050201003047","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","457.29","247.99",null,"113403.35","0.00"]
[null,null,"E.1.1 分幅一",null,null,"1","610125.74",null,"610125.74","0.00"]
["12","050201001005","4米透水混凝土绿道彩色透水混凝土","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚级配砂石（压实）\n3.30厚砂滤层\n4.90厚10mm粒径C25透水混凝土\n5.30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土（红色）\n6.双丙聚氨酯密封处理\n1/园初T6","m2","397.45","266.25",null,"105821.06","0.00"]
["13","050201003005","4米透水混凝土绿道侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","198.725","300.90",null,"59796.35","0.00"]
["14","050201001006","竹木平台旁面层去除，替换花岗岩铺装","1.面层去除\n2.30厚干硬性水泥砂浆\n3.300*600*40芝麻白花岗岩荔枝面 人行","m2","613.38","239.91",null,"147156.00","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"2781922.18","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"9912738.06","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第3页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["15","050201003006","150宽侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","26.4","291.72",null,"7701.41","0.00"]
["16","050307019001","浅灰色仿鹅卵石玻璃钢坐凳成品采购","卵石坐凳，成品采购/浅灰色仿鹅卵石玻璃钢坐凳成品采购","个","5","1500.00",null,"7500.00","0.00"]
[null,null,"E.1.1.1 竹木平台二",null,null,"1","282150.92",null,"282150.92","0.00"]
["17","050201001110","竹木平台二","1.钢筋砼基础(另算)\n2.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n3.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n4.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n5.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","291.53","644.96",null,"188025.19","0.00"]
["18","010501003005","独立基础","C30 P6","m3","5.8306","639.39",null,"3728.03","0.00"]
["19","010502001001","矩形柱","C30 P6","m3","14.5765","711.70",null,"10374.10","0.00"]
["20","010503001004","基础梁","C30 P6","m3","11.6612","643.01",null,"7498.27","0.00"]
["21","010505001001","有梁板","C30 P6","m3","72.8825","651.87",null,"47509.92","0.00"]
["22","010515001008","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋","t","4.4079","5675.13",null,"25015.41","0.00"]
[null,null,"E.1.2 分幅二",null,null,"1","3246836.11",null,"3246836.11","0.00"]
["23","011606001001","原有破损木铺装去除","原有破损木铺装去除","m2","626.64","11.07",null,"6936.90","0.00"]
["24","050201001009","原有破损木铺装去除后 竹木铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土\n4.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n5.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n6.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n7.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","626.64","630.55",null,"395127.85","0.00"]
["25","050307019002","浅灰色仿鹅卵石玻璃钢坐凳成品采购","卵石坐凳，成品采购/浅灰色仿鹅卵石玻璃钢坐凳成品采购","个","6","1500.00",null,"9000.00","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"708417.08","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"10621155.14","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第4页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["26","011605001001","平面块料拆除","平面块料拆除","m2","1074.85","50.97",null,"54785.10","0.00"]
["27","040203006002","面层去除，破损修复，面层替换彩色沥青","1.原有基础\n2.10厚稀浆封层+透层油\n3.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n4.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼（红色），\n1/园初T4","m2","1074.85","356.49",null,"383173.28","0.00"]
["28","050201001010","300宽粒径40-60灰黑色卵石","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.300宽∅40-60灰黑色卵石散置","m2","196.098","302.09",null,"59239.24","0.00"]
["29","011605001002","平面块料拆除","平面块料拆除","m2","1112.8","50.97",null,"56719.42","0.00"]
["30","050201001011","替换花岗岩铺装芝麻白花岗岩荔枝面75%，芝麻黑花岗岩荔枝面25%芝麻黑主要聚集在树池边","1.原有基层\n2.30厚干硬性水泥砂浆\n3.替换花岗岩铺装芝麻白花岗岩荔枝面75%，芝麻黑花岗岩荔枝面25%芝麻黑主要聚集在树池边","m2","1112.8","232.82",null,"259082.10","0.00"]
["31","050201003007","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","273.94","247.99",null,"67934.38","0.00"]
["32","050201001012","300*600*40芝麻白花岗岩荔枝面 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.300*600*40芝麻白花岗岩荔枝面 人行","m2","83.016","354.24",null,"29407.59","0.00"]
["33","050201001013","55厚300*150深灰色/灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*150深灰色/灰白色3:1陶瓷透水砖密缝 人行","m2","36.83","284.95",null,"10494.71","0.00"]
["34","050201001014","机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚级配砂石\n3.30厚砂找平\n4.150厚C25混凝土植草地坪，配双向8@150钢筋网片（距底面50）","m2","707.04","281.45",null,"198996.41","0.00"]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"1119832.23","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"11740987.37","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第5页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["35","050201003008","150宽平侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻灰花岗岩剁斧面平侧石","m","220.72","291.72",null,"64388.44","0.00"]
["36","040203006003","原有沥青道路改道与迎春大道顺接","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚水泥稳定碎石下基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥96%）\n3.200厚水泥稳定碎石上基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥97%）\n4.10厚稀浆封层+透层油\n5.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n6.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼（红色）","m2","229.55","222.73",null,"51127.67","0.00"]
[null,null,"E.1.2.1 竹木平台一、三",null,null,"1","1203033.70",null,"1203033.70","0.00"]
["37","050201001008","竹木平台一、三","1.钢筋砼基础(另算)\n2.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n3.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n4.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n5.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","1269.44","624.82",null,"793171.50","0.00"]
["38","010501003006","独立基础","C30 P6","m3","25.3888","639.39",null,"16233.34","0.00"]
["39","010502001002","矩形柱","C30 P6","m3","63.472","711.70",null,"45173.02","0.00"]
["40","010503001005","基础梁","C30 P6","m3","50.7776","643.01",null,"32650.50","0.00"]
["41","010505001002","有梁板","C30 P6","m3","317.36","651.87",null,"206877.46","0.00"]
["42","010515001009","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋","t","19.1939","5675.13",null,"108927.88","0.00"]
[null,null,"E.1.2.2 节点一——罗曼园入口",null,null,"1","335444.11",null,"335444.11","0.00"]
["43","011601001001","原有树池拆除","原有树池拆除","m3","18.716","132.56",null,"2480.99","0.00"]
["44","011107001001","台阶保留,面层清理，破损替换","台阶保留,面层清理，破损替换","m2","56.4288","292.98",null,"16532.51","0.00"]
["45","011204001001","树池贴面破损替换","树池贴面破损替换","m2","56","251.50",null,"14084.00","0.00"]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"1351647.31","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"13092634.68","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第6页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["46","050201003009","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","151.134","450.75",null,"68123.65","0.00"]
["47","050201001015","300*600*40芝麻白花岗岩荔枝面 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.300*600*40芝麻白花岗岩荔枝面 人行","m2","59.6649","354.24",null,"21135.69","0.00"]
["48","050201001016","60厚100×100芝麻黑花岗岩自然面小弹石人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.60厚100×100芝麻黑花岗岩自然面小弹石 人行","m2","75.62","431.17",null,"32605.08","0.00"]
["49","050201001017","40厚300×300芝麻黑花岗岩荔枝面 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.40厚300×300芝麻黑花岗岩荔枝面 人行","m2","127.03","354.24",null,"44999.11","0.00"]
["50","050201001018","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","432.856","284.93",null,"123333.66","0.00"]
["51","050201001019","55厚300*150灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*150灰白色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","42.64","284.93",null,"12149.42","0.00"]
[null,null,"E.1.2.3 公园标志",null,null,"1","61945.21",null,"61945.21","0.00"]
["52","010101004001","挖基坑土方","挖土","m3","18.816","3.19",null,"60.02","0.00"]
["53","010404001001","垫层","碎石垫层30公分","m3","45.472","331.20",null,"15060.33","0.00"]
["54","010404001002","垫层","C20砼垫层20公分","m3","41.216","585.28",null,"24122.90","0.00"]
["55","010606013001","零星钢构件","口40无缝钢管支撑柱","t","0.8184","9797.41",null,"8018.20","0.00"]
["56","011508002001","有机玻璃字","6厚纯白磨砂钢化玻璃,10厚500宽镜面不锈钢包边,1.74m*2.8m","个","8","1835.47",null,"14683.76","0.00"]
[null,null,"E.1.3 分幅三",null,null,"1","3798.30",null,"3798.30","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"364291.82","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"13456926.50","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第7页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["57","011406001001","抹灰面油漆","景观桥，重新油漆原有绿道桥，重新刷白色油漆","m2","330","11.51",null,"3798.30","0.00"]
[null,null,"E.1.4 分幅四",null,null,"1","1207383.51",null,"1207383.51","0.00"]
["58","010507004003","400宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶","m2","12","845.66",null,"10147.92","0.00"]
["59","050201003025","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","28.2","247.99",null,"6993.32","0.00"]
["60","011606001002","原有破损木铺装去除","原有破损木铺装去除","m2","213.02","11.07",null,"2358.13","0.00"]
["61","050201001032","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","403.06","284.93",null,"114843.89","0.00"]
["62","050201001033","55厚300*150灰白色透水砖 车行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚天然级配砂石碾压\n3.100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润）\n4.透水无纺布\n5.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n6.55厚300*150灰白色透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 车行","m2","22.119","301.36",null,"6665.78","0.00"]
["63","050201001034","55厚300*150浅灰色透水砖 车行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚天然级配砂石碾压\n3.100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润）\n4.透水无纺布\n5.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n6.55厚300*150浅灰色透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 车行","m2","890.91","301.36",null,"268484.64","0.00"]
["64","050201001035","300*300*60芝麻白花岗岩荔枝面 车行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.300*300*60芝麻白花岗岩荔枝面 车行","m2","9.726","527.67",null,"5132.12","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"418424.10","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"13875350.60","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第8页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["65","050201001036","芝麻黑花岗岩荔枝面铺装25%,芝麻白花岗岩荔枝面75%,铺装更替为300*600*60厚花岗岩铺装","1.原有基础找平\n2.30厚干硬性水泥砂浆\n3.芝麻黑花岗岩荔枝面铺装25%,芝麻白花岗岩荔枝面75%,铺装更替为300*600*60厚花岗岩铺装","m2","450.5","333.78",null,"150367.89","0.00"]
["66","011406001002","现状建筑立面改造，破损修补","现状建筑立面改造，破损修补","m2","609.6","85.95",null,"52395.12","0.00"]
["67","011605001003","原有铺装拆除",null,"m2","993","50.97",null,"50613.21","0.00"]
["68","050201001037","55厚300*300灰白色透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300灰白色透水砖  人行","m2","18.045","284.93",null,"5141.56","0.00"]
["69","050201001038","木铺装保留，破损替换","1.原有基层\n2.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n3.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定","m2","200","618.33",null,"123666.00","0.00"]
["70","050201003026","150宽平侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","457.59","291.72",null,"133488.15","0.00"]
["71","050201001031","非机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","31.6265","284.94",null,"9011.65","0.00"]
[null,null,"E.1.4.1 节点二——隔离带入口",null,null,"1","165593.49",null,"165593.49","0.00"]
["72","050201001039","55厚300*300浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","235.76","284.93",null,"67175.10","0.00"]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"591858.68","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"14467209.28","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第9页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["73","050201003027","300宽平侧石 人行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","109.895","242.70",null,"26671.52","0.00"]
["74","050201001040","55厚300*600灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600灰白色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","17.004","284.93",null,"4844.95","0.00"]
["75","050201001041","60厚100×100芝麻黑花岗岩自然面小弹石人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.60厚100×100芝麻黑花岗岩自然面小弹石 人行","m2","109.71","431.17",null,"47303.66","0.00"]
["76","050201001042","150厚粒径10-20白色砾石散置","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.150厚粒径10-20白色砾石散置","m2","41.76","302.09",null,"12615.28","0.00"]
["77","020202006012","400宽毛石景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高每段长度700-900\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管","m","8.96","779.35",null,"6982.98","0.00"]
[null,null,"E.1.4.2 罗曼会所改造",null,null,"1","102480.64",null,"102480.64","0.00"]
["78","011606002001","罗曼会所立面墙柱面龙骨及饰面拆除",null,"m2","230","3.35",null,"770.50","0.00"]
["79","011207001001","墙面装饰板","采用70厚奶白色水泥纤维板，密缝与黑色线条勾缝结合，内设龙骨","m2","180","278.24",null,"50083.20","0.00"]
["80","011207001002","墙面装饰板","采用70厚灰黑色水泥纤维板，密缝与黑色线条勾缝结合，内设龙骨","m2","50","278.24",null,"13912.00","0.00"]
["81","011610002001","欧式装饰拆除","欧式装饰拆除","m2","25","37.07",null,"926.75","0.00"]
["82","100705005001","金属格栅窗","窗顶部采用灰黑色铝合金格栅","m2","25","366.01",null,"9150.25","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"173261.09","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"14640470.37","0.00"]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第10页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["83","011405001001","金属面油漆","窗格采用灰黑色氟碳漆","m2","35","100.41",null,"3514.35","0.00"]
["84","011606002003","墙柱面龙骨及饰面拆除","欧式装饰拆除","m2","6","3.35",null,"20.10","0.00"]
["85","011207001003","墙面装饰板","灰黑色铝合金板外包","m2","6","507.86",null,"3047.16","0.00"]
["86","100705005002","金属格栅窗","窗顶部采用灰黑色铝合金格栅","m2","5.4","366.01",null,"1976.45","0.00"]
["87","010603002001","空腹钢柱","罗马柱拆除，钢柱支撑","t","0.1467","11001.82",null,"1613.97","0.00"]
["88","011605001009","平面块料拆除","平面块料拆除","m2","5.7","50.97",null,"290.53","0.00"]
["89","050201001102","替换25厚灰黑色水磨石铺装","1.原有基层\n2.30厚干硬性水泥砂浆\n3.替换25厚灰黑色水磨石铺装","m2","5.7","205.68",null,"1172.38","0.00"]
["90","011404003002","檐口破损修补","欧式装饰拆除，设置300高GRC装饰纤维板檐口，灰黑色","m","100","160.03",null,"16003.00","0.00"]
[null,null,"E.1.5 分幅五",null,null,"1","192644.40",null,"192644.40","0.00"]
["91","050201001043","路上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.30厚粗砂层\n4.200-400厚粒径800-1200溪滩石，上表面平整，粗砂掺草籽扫缝","m2","37","416.36",null,"15405.32","0.00"]
["92","011406001003","中轴道路建筑立面粉刷，钢构刷白漆","中轴道路建筑立面粉刷，钢构刷白漆","m2","200","85.95",null,"17190.00","0.00"]
["93","050201001044","竹木铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土\n4.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n5.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n6.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n7.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","172.37","764.44",null,"131766.52","0.00"]
["94","050202004001","300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀，详见T3","t","5.25","635.04",null,"3333.96","0.00"]
[null,null,"E.1.5.1 教堂改造",null,null,"1","24948.60",null,"24948.60","0.00"]
["95","011605002001","立面块料拆除","教堂立面破损贴面拆除","m2","50","20.85",null,"1042.50","0.00"]
["96","011204003001","块料墙面","教堂立面破损贴面修补","m2","50","254.04",null,"12702.00","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"209078.24","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"14849548.61","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第11页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["97","011604002001","立面抹灰层拆除","立面涂料铲除","m2","30","9.78",null,"293.40","0.00"]
["98","011406001005","抹灰面油漆","立面涂料喷涂","m2","30","39.10",null,"1173.00","0.00"]
["99","010901001001","棕红色沥青瓦","顶部增加棕红色沥青瓦","m2","120","80.68",null,"9681.60","0.00"]
["100","011404003001","檐口破损修补","檐口破损修补","m","10","5.61",null,"56.10","0.00"]
[null,null,"E.1.6 分幅六",null,null,"1","2299440.23",null,"2299440.23","0.00"]
["101","050201001045","沙滩梳理，面层增加200厚海滩沙补沙","1.沙滩梳理，面层增加200厚海滩沙补沙","m2","2890","60.95",null,"176145.50","0.00"]
["102","050201001108","300宽粒径40-60灰黑色卵石","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.300宽∅40-60灰黑色卵石散置","m2","350.229","302.09",null,"105800.68","0.00"]
["103","050201001046","路上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.30厚粗砂层\n4.200-400厚粒径800-1200溪滩石，上表面平整，粗砂掺草籽扫缝","m2","30","416.36",null,"12490.80","0.00"]
["104","011605001004","平面块料拆除","平面块料拆除","m2","2953.66","50.97",null,"150548.05","0.00"]
["105","040203006009","面层去除，破损修复，面层替换彩色沥青","1.原有基础\n2.10厚稀浆封层+透层油\n3.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n4.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼（红色），\n1/园初T4","m2","2953.66","356.47",null,"1052891.18","0.00"]
["106","050201003048","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","442.07","247.99",null,"109628.94","0.00"]
["107","011605001011","平面块料拆除","平面块料拆除","m2","1982.59","50.97",null,"101052.61","0.00"]
["108","050201001104","替换花岗岩铺装芝麻白花岗岩荔枝面75%，芝麻黑花岗岩荔枝面25%芝麻黑主要聚集在树池边","1.原有基层\n2.30厚干硬性水泥砂浆\n3.替换花岗岩铺装芝麻白花岗岩荔枝面75%，芝麻黑花岗岩荔枝面25%芝麻黑主要聚集在树池边","m2","1982.59","232.82",null,"461586.60","0.00"]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"2181348.46","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"17030897.07","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第12页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["109","050202004002","300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀，详见T3","t","8.75","635.04",null,"5556.60","0.00"]
["110","011605001006","原有铺装拆除","平面块料拆除","m2","388.68","50.97",null,"19811.02","0.00"]
["111","011406001004","灯塔保留粉刷","灯塔保留粉刷","m2","121.6","85.95",null,"10451.52","0.00"]
["112","050201001047","竹木平台四","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土\n4.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n5.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n6.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n7.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","20","780.65",null,"15613.00","0.00"]
["113","010507004004","400宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶","m2","20.9268","845.66",null,"17696.96","0.00"]
["114","050201001048","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","18.58","284.93",null,"5294.00","0.00"]
["115","011602002001","构筑物拆除","构筑物拆除","m3","191.94","183.55",null,"35230.59","0.00"]
[null,null,"E.1.6.1 竹木平台五",null,null,"1","19642.18",null,"19642.18","0.00"]
["116","050201001109","竹木平台五","1.钢筋砼基础（另算）\n2.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n3.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n4.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n5.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","20","659.24",null,"13184.80","0.00"]
["117","010501003007","独立基础","C30 P6","m3","0.4","639.39",null,"255.76","0.00"]
["118","010502001003","矩形柱","C30 P6","m3","1","711.70",null,"711.70","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"123805.95","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"17154703.02","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第13页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["119","010503001006","基础梁","C30 P6","m3","0.8","643.01",null,"514.41","0.00"]
["120","010505001003","有梁板","C30 P6","m3","5","651.87",null,"3259.35","0.00"]
["121","010515001010","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋","t","0.3024","5675.13",null,"1716.16","0.00"]
[null,null,"E.1.7 分幅七",null,null,"1","885923.98",null,"885923.98","0.00"]
[null,null,"E.1.7.1 节点三——休闲场地改造",null,null,"1","478057.93",null,"478057.93","0.00"]
["122","050201001053","55厚300*150浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*150浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","113.01","284.93",null,"32199.94","0.00"]
["123","050201001054","55厚300*600灰白色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600灰白色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","765.41","284.93",null,"218088.27","0.00"]
["124","050201003029","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","186.386","247.99",null,"46221.86","0.00"]
["125","050201001055","40厚300*600芝麻白花岗岩荔枝面 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.300*600*40芝麻白花岗岩荔枝面 人行","m2","150.68","354.24",null,"53376.88","0.00"]
["126","040201022001","成品不锈钢排水篦子 500宽，深灰色排水沟","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.100厚C20素砼基层\n4.20厚1：:25水泥砂浆找平\n5.复合型防水卷材\n6.40厚C20细石混凝土保护层\n7.200厚钢筋砼\n8.10厚1:2水泥砂浆抹平\n9.成品不锈钢排水篦子 500宽","m","67.86","1357.94",null,"92149.81","0.00"]
[]
[]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"447526.68","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"17602229.70","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第14页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["127","040201022002","60厚600长600宽芝麻黑花岗岩荔枝面 盖板排水沟","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.100厚C20素砼基层\n4.20厚1：:25水泥砂浆找平\n5.复合型防水卷材\n6.40厚C20细石混凝土保护层\n7.200厚钢筋砼\n8.10厚1:2水泥砂浆抹平\n9.60厚600长600宽芝麻黑花岗岩荔枝面 盖板","m","27.98","1287.39",null,"36021.17","0.00"]
[null,null,"E.1.7.2 廊架改造",null,null,"1","407866.05",null,"407866.05","0.00"]
["128","011404012001","梁柱饰面油漆","柱子区域刷灰黑色漆","m2","68","18.70",null,"1271.60","0.00"]
["129","011404012002","梁柱饰面油漆","木架区域刷浅栗壳色木色漆","m2","120","40.39",null,"4846.80","0.00"]
["130","011404013001","零星木装修油漆","坐凳刷灰黑色漆","m2","60","21.19",null,"1271.40","0.00"]
["131","011605001008","平面块料拆除","平面块料拆除","m2","100","50.97",null,"5097.00","0.00"]
["132","050201001056","替换40厚300*600芝麻白花岗岩荔枝面","1.原有基层\n2.30厚干硬性水泥砂浆\n3.替换40厚300*600芝麻白花岗岩荔枝面","m2","100","232.83",null,"23283.00","0.00"]
["133","011605001007","原有铺装拆除","平面块料拆除","m2","612","50.97",null,"31193.64","0.00"]
["134","050201001049","非机动车停车位原有停车位铺装更换","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","612","283.43",null,"173459.16","0.00"]
["135","050201001050","路上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.30厚粗砂层\n4.200-400厚粒径800-1200溪滩石，上表面平整，粗砂掺草籽扫缝","m2","8","416.36",null,"3330.88","0.00"]
["136","010507004005","400宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶","m2","18.3816","845.67",null,"15544.77","0.00"]
["137","050201001051","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","79.676","284.93",null,"22702.08","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"318021.50","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"17920251.20","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第15页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["138","050201003028","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","5.2","247.99",null,"1289.55","0.00"]
["139","010507004006","1000宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶/40厚300*600芝麻白花岗岩火烧面","m2","197.8704","584.83",null,"115720.55","0.00"]
["140","050201001052","非机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","31.08","284.93",null,"8855.62","0.00"]
[null,null,"E.1.8 分幅八",null,null,"1","840377.49",null,"840377.49","0.00"]
["141","011601001002","蓝色屋顶建筑拆除复绿","蓝色屋顶建筑拆除复绿","m3","900","132.56",null,"119304.00","0.00"]
["142","041001001001","拆除原有道路","拆除原有道路","m2","40","20.96",null,"838.40","0.00"]
["143","040203006011","沥青车行道（新建）","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚水泥稳定碎石下基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥96%）\n3.200厚水泥稳定碎石上基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥97%）\n4.10厚稀浆封层+透层油\n5.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n6.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼（红色）","m2","374.12","395.45",null,"147945.75","0.00"]
["144","050201003030","150宽侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","249.57","291.72",null,"72804.56","0.00"]
["145","050201001021","300*300*60芝麻白花岗岩荔枝面 车行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素砼基层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.300*300*60芝麻白花岗岩荔枝面  车行","m2","12.276","527.67",null,"6477.68","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"473236.11","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"18393487.31","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第16页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["146","020202006014","雨水花园","1.100厚粒径20-40卵石\n2.土工布包裹300厚 粒径10-20卵石 中设穿孔管DN200（给排水）\n3.100厚粒径20-40卵石\n4.100厚粗砂助渗层\n5.500厚掺杂树皮和木屑的种植土\n6.种植耐淹耐旱植物(另计)","m2","314.66","793.66",null,"249733.06","0.00"]
["147","020202006015","400宽毛石景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高每段长度700-900\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管","m","23.74","775.73",null,"18415.83","0.00"]
["148","050201001058","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","214.51","284.93",null,"61120.33","0.00"]
["149","050201001057","55厚300×300深灰色陶瓷透水砖与55厚300×300灰白色陶瓷透水砖间隔 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300×300深灰色陶瓷透水砖与55厚300×300灰白色陶瓷透水砖间隔  人行","m2","6.576","284.93",null,"1873.70","0.00"]
["150","050201001059","55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","m2","19.347","284.93",null,"5512.54","0.00"]
["151","050201003031","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","38.95","247.99",null,"9659.21","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"346314.67","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"18739801.98","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第17页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["152","020202006016","500宽石笼景墙","1.基础\n2.预埋件150*100*8厚预埋铁件@1480，10锚筋，30*30*3钢板\n3.500*490*1480大小的钢框为一个景墙模块，深灰色方钢管3*40*40，网面钢丝直径2，边端直径2.7，网格100*100\n4.直径120-160棕黑色溪滩石","m","10.08","1272.99",null,"12831.74","0.00"]
["153","010507004007","400宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶","m2","11.5","845.66",null,"9725.09","0.00"]
["154","050201001061","竹木栈道（无砼结构基础）","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土\n4.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n5.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n6.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n7.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","142.04","802.65",null,"114008.41","0.00"]
[null,null,"E.1.8.1 竹木平台六",null,null,"1","10127.19",null,"10127.19","0.00"]
["155","050201001060","竹木平台六","1.钢筋砼基础\n2.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n3.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n4.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n5.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","10.35","655.60",null,"6785.46","0.00"]
["156","010501003008","独立基础","C30 P6","m3","0.207","639.39",null,"132.35","0.00"]
["157","010502001004","矩形柱","C30 P6","m3","0.5175","711.70",null,"368.30","0.00"]
["158","010503001007","基础梁","C30 P6","m3","0.414","643.01",null,"266.21","0.00"]
["159","010505001004","有梁板","C30 P6","m3","2.5875","651.87",null,"1686.71","0.00"]
["160","010515001011","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋","t","0.1565","5675.13",null,"888.16","0.00"]
[null,null,"E.1.9 分幅九",null,null,"1","500425.41",null,"500425.41","0.00"]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"146692.43","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"18886494.41","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第18页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["161","050201001062","路上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.30厚粗砂层\n4.200-400厚粒径800-1200溪滩石，上表面平整，粗砂掺草籽扫缝","m2","6","416.36",null,"2498.16","0.00"]
["162","020202006017","400宽毛石景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高每段长度700-900\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管","m","9.18","778.42",null,"7145.90","0.00"]
["163","050201003032","300宽平侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","26.37","300.90",null,"7934.73","0.00"]
["164","050201001064","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","229.19","284.93",null,"65303.11","0.00"]
["165","050201001065","55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","m2","32.904","284.93",null,"9375.34","0.00"]
["166","050201003033","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","195.28","247.99",null,"48427.49","0.00"]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"140684.73","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"19027179.14","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第19页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["167","050201001066","非机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","126","284.93",null,"35901.18","0.00"]
["168","020202006018","500宽毛石挡墙（无压顶）","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管","m","29","1256.78",null,"36446.62","0.00"]
["169","020202006019","500宽石笼景墙","1.基础\n2.预埋件150*100*8厚预埋铁件@1480，10锚筋，30*30*3钢板\n3.500*490*1480大小的钢框为一个景墙模块，深灰色方钢管3*40*40，网面钢丝直径2，边端直径2.7，网格100*100\n4.直径120-160棕黑色溪滩石","m","9.09","1272.72",null,"11569.02","0.00"]
["170","050201001067","150厚粒径10-20白色砾石散置","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.150厚粒径10-20白色砾石散置","m2","58.11","302.09",null,"17554.45","0.00"]
["171","050202004003","300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀，详见T3","t","2.45","635.04",null,"1555.85","0.00"]
["172","050201003014","侧石三3厚耐候钢板高度500mm","1.素土夯实，93%密实度\n2.150厚碎石\n3.150厚C20砼垫层加45度护脚\n4.200*100*8厚预埋铁件@600，10锚筋，40*40*3钢板，加劲板200宽厚度5厚灰色钢板@600\n5.3厚耐候钢板高度500mm，详见T3","m","15.15","412.54",null,"6249.98","0.00"]
["173","011614002001","公交站台拆除","公交站台拆除","个","2","2429.82",null,"4859.64","0.00"]
[null,null,"E.1.9.1 竹木平台七",null,null,"1","28338.80",null,"28338.80","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"114136.74","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"19141315.88","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第20页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["174","050201001063","竹木平台七","1.钢筋砼基础（另算）\n2.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n3.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n4.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n5.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","28.17","683.13",null,"19243.77","0.00"]
["175","010501003009","独立基础","C30 P6","m3","0.5634","639.39",null,"360.23","0.00"]
["176","010502001005","矩形柱","C30 P6","m3","1.4085","711.70",null,"1002.43","0.00"]
["177","010503001008","基础梁","C30 P6","m3","1.1268","643.01",null,"724.54","0.00"]
["178","010505001005","有梁板","C30 P6","m3","7.0425","651.87",null,"4590.79","0.00"]
["179","010515001012","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋","t","0.4259","5675.13",null,"2417.04","0.00"]
[null,null,"E.1.9.2 蓝波湾大桥改造",null,null,"1","217265.14",null,"217265.14","0.00"]
["180","040203006014","沥青车行道（新建）","1.原有基层清理\n2.二涂HKM1500型防水剂\n3.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n4.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼","m2","1000","156.52",null,"156520.00","0.00"]
["181","040308003001","镶贴面层","石材表面装饰","m2","228","249.98",null,"56995.44","0.00"]
["182","040308003002","人行道石材","人行道石材","m2","15","249.98",null,"3749.70","0.00"]
[null,null,"E.1.10 分幅十",null,null,"1","433224.35",null,"433224.35","0.00"]
["183","050307019003","渔船小品成品采购","渔船小品成品采购","个","2","3000.00",null,"6000.00","0.00"]
["184","040204007006","景石驳岸","素土夯实，93%密实度，200厚级配碎石垫层，块径300-800景石，三分之一入土，请专业人士摆放","m","127.46","826.55",null,"105352.06","0.00"]
["185","050201003034","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","273.12","247.99",null,"67731.03","0.00"]
["186","050201003015","溪滩石平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.（120-150）*（150-200）棕黑色滩溪石，详见T3","m","29.18","183.41",null,"5351.90","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"430038.93","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"19571354.81","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第21页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["187","050201001068","55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","m2","10.254","284.93",null,"2921.67","0.00"]
["188","050201001069","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","421.05","284.93",null,"119969.78","0.00"]
["189","020202006020","石笼坐凳","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.10%锌铝合金网箱，网格型号60*80 网面钢丝直径2，边端直径2.7\n6.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n7.120厚芝麻黑花岗岩磨光面坐凳板","m","27.27","700.65",null,"19106.73","0.00"]
["190","050307019004","序列性蝴蝶雕塑小品（亚克力）","序列性蝴蝶雕塑小品（亚克力）","个","7","3000.00",null,"21000.00","0.00"]
["191","050201001070","非机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","50.4","284.93",null,"14360.47","0.00"]
["192","010507004008","400宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶","m2","28.58","845.66",null,"24168.96","0.00"]
["193","050201001071","40厚300×300白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.40厚300×300白色陶瓷透水砖  人行","m2","0.9","284.93",null,"256.44","0.00"]
["194","050202004004","300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀，详见T3","t","1.75","635.04",null,"1111.32","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"202895.37","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"19774250.18","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第22页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["195","050201001072","150厚粒径10-20白色砾石散置","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.150厚粒径10-20白色砾石散置","m2","38.5","302.09",null,"11630.47","0.00"]
["196","050201003035","侧石三3厚耐候钢板高度500mm","1.素土夯实，93%密实度\n2.150厚碎石\n3.150厚C20砼垫层加45度护脚\n4.200*100*8厚预埋铁件@600，10锚筋，40*40*3钢板，加劲板200宽厚度5厚灰色钢板@600\n5.3厚耐候钢板高度500mm，详见T3","m","31.54","406.43",null,"12818.80","0.00"]
["197","050201001073","路上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.30厚粗砂层\n4.200-400厚粒径800-1200溪滩石，上表面平整，粗砂掺草籽扫缝","m2","36","415.86",null,"14970.96","0.00"]
["198","050201001074","水上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.350高C20素混凝土墩子\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.200-300厚粒径600-800溪滩石，上表面平整","m2","12","539.48",null,"6473.76","0.00"]
[null,null,"E.1.11 分幅十一",null,null,"1","1131539.76",null,"1131539.76","0.00"]
["199","050201003036","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","201.62","247.99",null,"49999.74","0.00"]
["200","050201001075","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","75.449","284.93",null,"21497.68","0.00"]
["201","050201001076","非机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","82.8","284.93",null,"23592.20","0.00"]
["202","050202004005","300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀，详见T3","t","4.2","635.04",null,"2667.17","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"143650.78","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"19917900.96","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第23页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["203","050201001077","55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 人行","m2","115.74","168.71",null,"19526.50","0.00"]
["204","050201003037","300宽平侧石 人行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","72.58","242.70",null,"17615.17","0.00"]
["205","020202006021","毛石坐凳","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整，表面不漏浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n6.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n7.120厚芝麻黑花岗岩磨光面坐凳板","m","43.98","530.73",null,"23341.51","0.00"]
["206","050307019005","序列性蝴蝶雕塑小品（亚克力）","序列性蝴蝶雕塑小品（亚克力）","个","3","3000.00",null,"9000.00","0.00"]
["207","020202006022","500宽毛石挡墙（无压顶）","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管","m","73.8","1254.25",null,"92563.65","0.00"]
["208","010507004009","400宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶","m2","62.142","845.66",null,"52551.00","0.00"]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"214597.83","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"20132498.79","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第24页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["209","020202006023","500宽毛石挡墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管\n10.30厚1:3干硬性水泥砂浆，150厚450*900长芝麻白花岗岩火烧面压顶","m","37.6","1563.46",null,"58786.10","0.00"]
["210","050201001078","深灰色透水砖铺装25%,灰白色透水砖75% 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.深灰色透水砖铺装25%,灰白色透水砖75% 人行基础","m2","843.88","284.94",null,"240455.17","0.00"]
["211","050201001079","55厚300×300白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300×300白色陶瓷透水砖 人行","m2","62.29","284.93",null,"17748.29","0.00"]
["212","050201003038","300宽平侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","20.81","300.90",null,"6261.73","0.00"]
["213","050201001020","55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 车行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚天然级配砂石碾压\n3.100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润）\n4.透水无纺布\n5.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n6.55厚300×300灰白色陶瓷透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 车行","m2","250.95","308.25",null,"77355.34","0.00"]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"400606.63","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"20533105.42","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第25页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["214","020202006044","雨水花园","1.100厚粒径20-40卵石\n2.土工布包裹300厚 粒径10-20卵石 中设穿孔管DN200（给排水）\n3.100厚粒径20-40卵石\n4.100厚粗砂助渗层\n5.500厚掺杂树皮和木屑的种植土\n6.种植耐淹耐旱植物(另计)","m2","272.03","793.65",null,"215896.61","0.00"]
["215","050201001080","路上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.30厚粗砂层\n4.200-400厚粒径800-1200溪滩石，上表面平整，粗砂掺草籽扫缝","m2","16.8","415.86",null,"6986.45","0.00"]
["216","050201001081","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖无障碍坡道 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖无障碍坡道 人行","m2","52.66","284.93",null,"15004.41","0.00"]
["217","050201001082","55厚300*300灰白色透水砖 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300灰白色透水砖铺贴 人行基础","m2","177.282","284.93",null,"50512.96","0.00"]
["218","050201001083","55厚300*300深灰色透水砖 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300深灰色透水砖铺贴 人行基础","m2","87.318","284.93",null,"24879.52","0.00"]
["219","040204007008","草台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整，表面不漏浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n6.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n7.120厚芝麻黑花岗岩磨光面坐凳板","m","20.33","532.97",null,"10835.28","0.00"]
["220","011605001012","原有道路拆除","原有道路拆除","m2","1090.8","86.60",null,"94463.28","0.00"]
[null,null,"E.1.12 分幅十二",null,null,"1","805436.47",null,"805436.47","0.00"]
["221","050201001084","路上汀步","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石垫层\n3.30厚粗砂层\n4.200-400厚粒径800-1200溪滩石，上表面平整，粗砂掺草籽扫缝","m2","64.8","415.86",null,"26947.73","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"445526.24","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"20978631.66","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第26页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["222","050202004006","300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀，详见T3","t","5.25","635.04",null,"3333.96","0.00"]
["223","050201001103","池底粒径40-60灰黑色卵石","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.粒径40-60灰黑色卵石散置","m2","81.65","302.09",null,"24665.65","0.00"]
["224","050201001085","150厚粒径10-20白色砾石散置","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.150厚粒径10-20白色砾石散置","m2","84.16","302.09",null,"25423.89","0.00"]
["225","020202006025","500宽毛石挡墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管\n10.30厚1:3干硬性水泥砂浆，150厚450*900长芝麻白花岗岩火烧面压顶","m","53.42","1562.92",null,"83491.19","0.00"]
["226","050201003039","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","408.75","247.99",null,"101365.91","0.00"]
["227","050201001086","55厚300*600灰白色陶瓷透水砖 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600灰白色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","25.521","284.93",null,"7271.70","0.00"]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"245552.30","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"21224183.96","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第27页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["228","050201001088","55厚300*300浅灰色透水砖 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300浅灰色透水砖铺贴 人行基础","m2","461.55","284.93",null,"131509.44","0.00"]
["229","050201001087","55厚300*300白色透水砖 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300白色透水砖铺贴 人行基础","m2","100.89","284.93",null,"28746.59","0.00"]
["230","020202006026","石笼坐凳","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.10%锌铝合金网箱，网格型号60*80 网面钢丝直径2，边端直径2.7\n6.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n7.120厚芝麻黑花岗岩磨光面坐凳板","m","48.61","700.64",null,"34058.11","0.00"]
["231","050307019006","序列性蝴蝶雕塑小品（亚克力）","序列性蝴蝶雕塑小品（亚克力）","个","2","3000.00",null,"6000.00","0.00"]
["232","020202006027","400宽亲水毛石条","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M5水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝","m","35.686","485.08",null,"17310.56","0.00"]
["233","050201001089","非机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","84","284.93",null,"23934.12","0.00"]
["234","050201003040","溪滩石平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.（120-150）*（150-200）棕黑色滩溪石，详见T3","m","26.54","183.41",null,"4867.70","0.00"]
[null,null,"E.1.12.1 8号桥改造",null,null,"1","286509.92",null,"286509.92","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"246426.52","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"21470610.48","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第28页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["235","040203006015","沥青车行道（新建）","1.原有基层清理\n2.二涂HKM1500型防水剂\n3.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n4.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼","m2","400","156.52",null,"62608.00","0.00"]
["236","040308003003","镶贴面层","石材表面装饰","m2","18","249.98",null,"4499.64","0.00"]
["237","040308003004","人行道石材","人行道石材","m2","6","249.98",null,"1499.88","0.00"]
["238","040309002001","石质栏杆","花岗岩栏杆","m","80","2723.78",null,"217902.40","0.00"]
[null,null,"E.1.13 分幅十三",null,null,"1","955201.37",null,"955201.37","0.00"]
["239","050201001091","55厚300*300灰白色透水砖 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300灰白色透水砖铺贴 人行基础","m2","3.96","4709.29",null,"18648.79","0.00"]
["240","020202006028","500宽毛石挡墙（无压顶）","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管","m","14.88","1260.44",null,"18755.35","0.00"]
["241","050201001092","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","151.93","284.93",null,"43289.41","0.00"]
["242","010507004010","400宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶","m2","17.0672","845.65",null,"14432.88","0.00"]
[]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"381636.35","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"21852246.83","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第29页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["243","050201003041","300宽平侧石 人行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.150厚800长300宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","28.27","242.70",null,"6861.13","0.00"]
["244","050201003042","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","27.53","247.99",null,"6827.16","0.00"]
["245","020202006029","500宽毛石挡墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管\n10.30厚1:3干硬性水泥砂浆，150厚450*900长芝麻白花岗岩火烧面压顶","m","18.13","1568.64",null,"28439.44","0.00"]
["246","050201001093","150厚粒径10-20白色砾石散置","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.50厚粗砂\n4.150厚粒径10-20白色砾石散置","m2","119.28","302.09",null,"36033.30","0.00"]
["247","020202006030","400宽亲水毛石条","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M5水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝","m","21.18","485.08",null,"10273.99","0.00"]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"88435.02","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"21940681.85","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第30页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["248","050202004007","300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层\n5.300-500高棕黑色自然石溪滩石点缀，详见T3","t","4.2","635.04",null,"2667.17","0.00"]
["249","010507004011","1000宽台阶","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层\n5.150厚900长450宽芝麻黑花岗岩烧面台阶/40厚300*600芝麻白花岗岩火烧面","m2","55.614","584.82",null,"32524.18","0.00"]
["250","050201001094","机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚级配砂石\n3.30厚砂找平\n4.150厚C25混凝土植草地坪，配双向8@150钢筋网片（距底面50）","m2","895.05","281.45",null,"251911.82","0.00"]
["251","050201003043","150宽平侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻灰花岗岩剁斧面平侧石","m","535.64","291.72",null,"156256.90","0.00"]
["252","040203006012","沥青道路","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚水泥稳定碎石下基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥96%）\n3.200厚水泥稳定碎石上基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥97%）\n4.10厚稀浆封层+透层油\n5.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n6.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼（红色）","m2","804.91","395.45",null,"318301.66","0.00"]
[null,null,"E.1.13.1 竹木平台八",null,null,"1","9978.19",null,"9978.19","0.00"]
["253","050201001095","竹木平台八","1.钢筋砼基础（另算）\n2.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝40\n3.140*20深褐色高耐竹板材，80长L40*40*3@500，M8膨胀螺栓固定\n4.侧面龙骨口100*40*5@930镀锌钢龙骨\n5.侧面面层1860*140*20深褐色高耐竹板材封边，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m2","10","674.95",null,"6749.50","0.00"]
["254","010501003010","独立基础","C30 P6","m3","0.2","639.39",null,"127.88","0.00"]
["255","010502001006","矩形柱","C30 P6","m3","0.5","711.70",null,"355.85","0.00"]
["256","010503001009","基础梁","C30 P6","m3","0.4","643.01",null,"257.20","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"769152.16","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"22709834.01","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第31页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["257","010505001006","有梁板","C30 P6","m3","2.5","651.87",null,"1629.68","0.00"]
["258","010515001013","现浇构件钢筋","现浇构件钢筋","t","0.1512","5675.13",null,"858.08","0.00"]
[null,null,"E.1.14 分幅十四",null,null,"1","457025.36",null,"457025.36","0.00"]
["259","020202006032","400宽毛石景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高每段长度700-900\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整,表面不露浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n9.两侧高差超过700mm设排水孔，∅100pvc管设置滤水层@2.0米设置一个，PVC管不要伸到端头，距离端头50改为石砌排水管","m","6","786.85",null,"4721.10","0.00"]
["260","020202006033","毛石坐凳","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙，最外一匹要求平整，表面不漏浆，1:1水泥砂浆勾20宽凹缝\n6.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n7.120厚芝麻黑花岗岩磨光面坐凳板","m","43.98","530.73",null,"23341.51","0.00"]
["261","050201001096","55厚300×300灰白色陶瓷透水砖 车行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚天然级配砂石碾压\n3.100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润）\n4.透水无纺布\n5.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n6.55厚300×300灰白色陶瓷透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 车行","m2","1.71","308.25",null,"527.11","0.00"]
["262","050201001097","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖 车行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚天然级配砂石碾压\n3.100厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑前先将级配砂石垫层用水湿润）\n4.透水无纺布\n5.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n6.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 车行","m2","306.37","308.25",null,"94438.55","0.00"]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"125516.03","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"22835350.04","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第32页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["263","050201003044","150宽侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","98.38","291.72",null,"28699.41","0.00"]
["264","050201001098","55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*600浅灰色陶瓷透水砖密缝 人行","m2","62.53","284.93",null,"17816.67","0.00"]
["265","050201003045","150宽平侧石 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.120厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻白花岗岩剁斧面平侧石","m","234.03","247.99",null,"58037.10","0.00"]
["266","050201001099","非机动车停车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚1:6干硬性水泥砂浆\n5.55厚100*200深灰色/灰白色陶瓷透水砖","m2","48","284.93",null,"13676.64","0.00"]
["267","050201001100","55厚300*300灰白色陶瓷透水砖 人行基础","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚天然级配砂石碾压\n3.透水无纺布\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.55厚300*300灰白色陶瓷透水砖铺贴 人行基础","m2","2.22","284.93",null,"632.54","0.00"]
["268","020202006004","耐候钢景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.300厚C20素砼基层\n4.3厚30x30方钢管焊接支撑@600，最大高度1.2m，3厚30x30方钢管\n5.5厚耐候钢板\n6.预埋件150*100*8厚预埋铁件@600，10锚筋，30*30*3钢板","m","18.04","841.21",null,"15175.43","0.00"]
["269","050201001101","电瓶车车位","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚级配砂石\n3.30厚砂找平\n4.150厚C25混凝土植草地坪，配双向8@150钢筋网片（距底面50）","m2","97.5","281.45",null,"27441.38","0.00"]
[]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"161479.17","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"22996829.21","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第33页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["270","050201003046","150宽平侧石 车行铺装","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.300厚碎石\n3.200厚C20素混凝土，两侧护角100宽\n4.30厚1:3干硬性水泥砂浆\n5.350厚800长150宽芝麻灰花岗岩剁斧面平侧石","m","28","291.72",null,"8168.16","0.00"]
["271","040203006013","坡道与沥青道路顺接","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚水泥稳定碎石下基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥96%）\n3.200厚水泥稳定碎石上基层（水泥含量4-4.5%，压实度≥97%）\n4.10厚稀浆封层+透层油\n5.80厚AC25C型粗粒式沥青砼\n6.40厚AC16C型中粒式SBS改性沥青砼（红色）","m2","408.15","402.67",null,"164349.76","0.00"]
[null,null,"E.2 栈道",null,null,"1","544403.16",null,"544403.16","0.00"]
["272","050201015002","栈道","1.150厚碎石垫层\n2.100厚C15素砼垫层\n3.C30地梁\n4.C30梁\n5.C30独立基础\n6.C30有梁板\n7.80长L40*40*3@500\n8.口40*40*5镀锌钢龙骨，每隔2米离缝50\n9.W140*D20深褐色高耐竹材板","m2","422.77","741.76",null,"313593.88","0.00"]
["273","040204007001","平台与栈道连接处","素土夯实，93%密实度，100厚C15素混凝土，300厚C20带形基础，钢筋10@200单层双向，干砌毛石挡墙中间灌M15水泥砂浆，钢筋混凝土梁表面斩假石，见结构，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层，30厚450宽900长芝麻白花岗岩火烧面，详见2/T7-2","m","18","769.01",null,"13842.18","0.00"]
["274","040204007002","栈道坐凳","钢筋混凝土结构，W320*D30浅褐色高耐竹板材，口40*40*5镀锌钢龙骨，40长L40*40*3 M8膨胀螺栓固定，侧面100*40木龙骨，W140*D20浅褐色高耐竹板材板封边，强攻螺丝固定，80长L40*40*3@930，M8膨胀螺栓固定","m","211.384","410.88",null,"86853.46","0.00"]
["275","040309001006","木平台栏杆","1.197*76杉木防腐木椭圆扶手，本色，刷清漆，用5厚弧形钢板和自攻螺丝\n2.10厚钢板立柱，-70*10钢板、6厚钢板连接二块钢板立柱\n3.40*2钢管栏杆，栏杆刷深色氟碳漆\n4.160*160*12预埋铁件，12锚筋","m","329.46","394.93",null,"130113.64","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"716921.08","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"23713750.29","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第34页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
[null,null,"E.3 小品、指示牌等",null,null,"1","351076.09",null,"351076.09","0.00"]
["276","020202006003","钢坐凳","1.素土夯实，93%密实度，150厚碎石垫层，120厚C20砼垫层，角钢3*40*40@1000,5厚深灰色钢板，40*40南方松龙骨@500,30厚120宽南方松木材，125*70南方松木块，侧板120*30南方松木板，3厚40长40*40角钢螺栓固定。50厚粒径10-20白色砾石散置，2米一个","个","109","1374.01",null,"149767.09","0.00"]
["277","020202006036","垃圾桶","垃圾桶","个","200","800.00",null,"160000.00","0.00"]
["278","020202006037","饮水点","饮水点","个","2","2200.00",null,"4400.00","0.00"]
["279","050307009001","方向指示牌","方向指示牌，1800*460*180，预制混凝土+耐候钢板，字体磨砂亚克力，透灯光，景点名镂空，湖区特色纹样镂空","个","10","1193.40",null,"11934.00","0.00"]
["280","050307009002","区域指示牌","区域指示牌，1500*800*250，预制混凝土+耐候钢板，字体磨砂亚克力，透灯光，景点名镂空，湖区特色纹样镂空","个","5","1675.00",null,"8375.00","0.00"]
["281","050307009003","科普牌","科普牌，100*400固定在栏杆上，自然科普（二维码解说）","个","11","600.00",null,"6600.00","0.00"]
["282","050307009004","警示牌","警示牌，预制混凝土结构，220*450*H，800*320水岸LOGO耐候钢板","个","10","1000.00",null,"10000.00","0.00"]
[null,null,"E.4 停车场附属设施及标线",null,null,"1","89017.24",null,"89017.24","0.00"]
["283","040205006001","标线","白色标线，划分车位","m","546","4.25",null,"2320.50","0.00"]
["284","050307019007","芝麻灰粗凿面花岗岩车档成品","芝麻灰粗凿面花岗岩车档成品","个","182","80.00",null,"14560.00","0.00"]
["285","050307019008","充电桩","充电桩","个","5","3200.00",null,"16000.00","0.00"]
["286","040205006002","标线（夜光涂料）","标线（夜光涂料）","m","3510.56","14.53",null,"51008.44","0.00"]
["287","040205008001","自行车和行人标志，夜光涂料","自行车和行人标志，夜光涂料","m2","45.08","113.76",null,"5128.30","0.00"]
[null,null,"E.5 驳岸",null,null,"1","1565373.43",null,"1565373.43","0.00"]
["288","050202002001","松木桩驳岸","末梢直径120松木桩错密排，L=5米，入土部分刷沥青，入土深度最少为出土面的2.5倍。","根","2897","364.49",null,"1055927.53","0.00"]
[]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"1496020.86","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"25209771.15","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第35页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["289","020202006034","毛石驳岸","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.200厚碎石\n3.150厚C20素砼基层\n4.底部500-800宽300-400高毛石\n5.少量穿插100高小块毛石丁石\n6.中段150-200高毛石\n7.顶部小块扁形毛石砌筑1-2层 80-150高\n8.M10水泥砂浆砌筑毛石挡墙\n9.30厚1:3水泥砂浆，150厚450*900长芝麻白花岗岩火烧面压顶","m","48.88","1504.50",null,"73539.96","0.00"]
["290","040204007011","景石驳岸","素土夯实，93%密实度，200厚级配碎石垫层，块径300-800景石，三分之一入土，请专业人士摆放","m","527.38","826.55",null,"435905.94","0.00"]
[null,null,"E.6 景观亭、廊架、休闲构架等",null,null,"1","348396.80",null,"348396.80","0.00"]
["291","050305006001","景观亭G1","1.见图构筑物G1-G5\n2.铝镁锰合金屋面板，L*120*20菠萝格防腐木，180*80*4C型钢，方管150*6支撑，HM150*100（深灰色氟碳漆喷涂）\n3.M7.5水泥砂浆砌筑370MU10普通烧结砖，40*40@465防腐木龙骨，凳面150*20深褐色高耐竹板材（离缝5，专用配件），凳侧面137*18深褐色高耐竹板材（离缝5，专用配件）,40*40*5镀锌钢龙骨","个","1","18457.67",null,"18457.67","0.00"]
["292","050305006002","休闲构架一G2","1.见图构筑物G1-G5\n2.亭屋面W150*D50菠萝格木板不留空隙，160圆钢无缝钢管（深灰色氟碳漆），4厚350*80C型钢（深灰色氟碳漆），300宽排水沟，10厚钢板屋面，防锈漆两道，土工布保护层，20厚高强度蓄排水板，坡式种植容器","个","1","50675.31",null,"50675.31","0.00"]
["293","050305006004","休闲构架二G3","1.见图构筑物G1-G5\n2.亭屋面W150*D50菠萝格木板不留空隙，160圆钢无缝钢管（深灰色氟碳漆），4厚350*80C型钢（深灰色氟碳漆），300宽排水沟，10厚钢板屋面，防锈漆两道，土工布保护层，20厚高强度蓄排水板，坡式种植容器","个","1","50675.31",null,"50675.31","0.00"]
[null,null,"E.6.1 廊架G4",null,null,"1","152658.96",null,"152658.96","0.00"]
["294","010404001007","碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚的碎石垫层\n2.素土夯实，93%密实度","m3","6.13","326.94",null,"2004.14","0.00"]
["295","010501001005","混凝土垫层","1.混凝土强度等级 120厚C20素混凝土","m3","4.9","575.42",null,"2819.56","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"634077.89","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"25843849.04","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第36页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["296","050201001106","芝麻黑花岗岩荔枝面","40厚200宽芝麻黑花岗岩荔枝面","m2","40.89","227.09",null,"9285.71","0.00"]
["297","050201003050","芝麻白花岗岩火烧面台明收边","1.素土夯实，93%密实度\n2.150厚的碎石垫层\n3.120厚C20素混凝土\n4.150厚300*600芝麻白花岗岩细凿台明\n5.150厚300宽芝麻白花岗岩火烧面台明","m","40.355","147.73",null,"5961.64","0.00"]
["298","020202006042","坐凳","1.素土夯实，93%密实度\n2.150厚的碎石垫层\n3.120厚C20素混凝土\n4.C20混凝土现浇\n5.30厚C25细石混凝土找平层\n6.10厚浅灰色水泥石子面层磨光打蜡","m","19.185","310.01",null,"5947.54","0.00"]
["299","010603003002","钢管柱","φ150无缝钢管","t","0.34","13330.99",null,"4532.54","0.00"]
["300","010604001011","钢梁","200*120*10矩形钢","t","1.67","8108.08",null,"13540.49","0.00"]
["301","010604001012","钢梁","200*100*10矩形钢","t","1.08","8106.43",null,"8754.94","0.00"]
["302","010604001013","钢梁","200*100*5矩形钢","t","0.97","9385.52",null,"9103.95","0.00"]
["303","010604001014","钢龙骨","80*50*5钢龙骨","t","1.23","8861.87",null,"10900.10","0.00"]
["304","011506003002","玻璃雨篷","6+1.14pvb+6钢化夹胶c彩色玻璃","m2","62.23","851.31",null,"52977.02","0.00"]
["305","011209001002","3mm厚仿木纹铝板","3mm厚仿木纹铝板","m2","45.18","545.92",null,"24664.67","0.00"]
["306","050201001107","150厚粒径50-100黑色砾石散置","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚粒径50-100黑色卵石散置","m2","9.8925","219.02",null,"2166.66","0.00"]
[null,null,"E.6.2 构架G5",null,null,"1","75929.55",null,"75929.55","0.00"]
["307","050305006005","构架","1.素土夯实\n2.150厚碎石垫层\n3.150厚C15混凝土\n4.150*150*10厚钢板，φ10钢筋L：120\n5.6厚钢板\n6.口120*100*8镀锌钢钢柱\n7.口40*40*5镀锌钢龙骨\n8.18厚深褐色高耐竹材板","个","1","36017.65",null,"36017.65","0.00"]
["308","020202006043","坐凳","1.素土夯实\n2.150厚的碎石垫层\n3.150厚C15混凝土\n4.C20素混墩\n5.40长L40*40*3\n6.口40*40*5镀锌钢龙骨\n7.18厚深褐色高耐竹材板","m","19.185","2080.37",null,"39911.90","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"223764.81","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"26067613.85","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第37页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
[null,null,"E.7 桥",null,null,"1","807539.81",null,"807539.81","0.00"]
[null,null,"E.7.1 栈道桥一",null,null,"4","80628.79",null,"322515.16","0.00"]
["309","010404001003","碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层","m3","2.187","316.99",null,"693.26","0.00"]
["310","010501001001","混凝土垫层","1.混凝土强度等级 C15素混凝土垫层","m3","1.458","575.42",null,"838.96","0.00"]
["311","010503001001","地梁","1.混凝土强度等级 C25","m3","10.6","592.86",null,"6284.32","0.00"]
["312","010501003002","独立基础","1.混凝土强度等级 C25","m3","4.87","589.24",null,"2869.60","0.00"]
["313","010505003001","平板","1.混凝土强度等级 C25","m3","6","639.08",null,"3834.48","0.00"]
["314","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ12以内","t","3.41","5675.13",null,"19352.19","0.00"]
["315","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ12以外","t","0.127","4905.00",null,"622.94","0.00"]
["316","010606013002","钢龙骨","口100*40*5热镀锌钢龙骨","t","0.245","7151.35",null,"1752.08","0.00"]
["317","010606007001","钢走道","10厚镀锌花纹钢板侧边+面层","t","2.19","7581.60",null,"16603.70","0.00"]
["318","010604001001","钢龙骨","HW125*125*6.5*9热镀锌H型钢","t","1.11","7015.32",null,"7787.01","0.00"]
["319","010604001002","钢龙骨","HW100*100*6*8热镀锌H型钢","t","0.396","7015.32",null,"2778.07","0.00"]
["320","011210001001","热镀锌格栅","2000*800热镀锌钢格栅","m2","9.6","360.89",null,"3464.54","0.00"]
["321","040309001001","金属栏杆","1.40*40*5镀锌钢龙骨框架\n2.5厚40宽铝条\n3.80长L40*40*3@500\n4.格栅栏杆：140*20*1100浅褐色高耐竹材板","m","12","302.31",null,"3627.72","0.00"]
["322","020202006038","450毛石景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.150厚C15素混凝土\n4.C25钢筋混凝土，φ10@200钢筋单层双向\n5.毛石挡墙M10水泥砂浆\n6.100PVC排水管","m","4","2529.98",null,"10119.92","0.00"]
[null,null,"E.7.2 栈道桥二",null,null,"1","105966.27",null,"105966.27","0.00"]
["323","010404001004","碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层","m3","4.374","316.99",null,"1386.51","0.00"]
["324","010501001002","混凝土垫层","1.混凝土强度等级 C15素混凝土垫层","m3","2.916","575.42",null,"1677.92","0.00"]
["325","010503001002","地梁","1.混凝土强度等级 C25","m3","14.7","592.86",null,"8715.04","0.00"]
["326","010501003003","独立基础","1.混凝土强度等级 C25","m3","9.74","589.24",null,"5739.20","0.00"]
["327","010505003002","平板","1.混凝土强度等级 C25","m3","8.5","639.08",null,"5432.18","0.00"]
["328","010515001003","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ12以内","t","3.678","5675.13",null,"20873.13","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"366339.14","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"26433952.99","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第38页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["329","010515001004","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ12以外","t","0.209","4905.00",null,"1025.15","0.00"]
["330","010606013003","钢龙骨","口100*40*5热镀锌钢龙骨","t","0.347","7151.35",null,"2481.52","0.00"]
["331","010606007002","钢走道","10厚镀锌花纹钢板侧边+面层","t","3.103","7581.60",null,"23525.70","0.00"]
["332","010604001003","钢龙骨","HW125*125*6.5*9热镀锌H型钢","t","1.57","7015.32",null,"11014.05","0.00"]
["333","010604001004","钢龙骨","HW100*100*6*8热镀锌H型钢","t","0.56","7015.32",null,"3928.58","0.00"]
["334","011210001002","热镀锌格栅","2000*800热镀锌钢格栅","m2","13.6","360.89",null,"4908.10","0.00"]
["335","040309001002","金属栏杆","1.40*40*5镀锌钢龙骨框架\n2.5厚40宽铝条\n3.80长L40*40*3@500\n4.格栅栏杆：140*20*1100浅褐色高耐竹材板","m","17","302.31",null,"5139.27","0.00"]
["336","020202006039","450毛石景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.150厚C15素混凝土\n4.C25钢筋混凝土，φ10@200钢筋单层双向\n5.毛石挡墙M10水泥砂浆\n6.100PVC排水管","m","4","2529.98",null,"10119.92","0.00"]
[null,null,"E.7.3 栈道桥三",null,null,"2","69593.61",null,"139187.22","0.00"]
["337","010404001005","碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石垫层","m3","2.19","316.99",null,"694.21","0.00"]
["338","010501001003","混凝土垫层","1.混凝土强度等级 C15素混凝土垫层","m3","1.46","575.42",null,"840.11","0.00"]
["339","010503001003","地梁","1.混凝土强度等级 C25","m3","6.6","592.86",null,"3912.88","0.00"]
["340","010501003004","独立基础","1.混凝土强度等级 C25","m3","4.87","589.24",null,"2869.60","0.00"]
["341","010505003003","平板","1.混凝土强度等级 C25","m3","4","639.08",null,"2556.32","0.00"]
["342","010515001005","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ12以内","t","3.395","5675.13",null,"19267.07","0.00"]
["343","010515001006","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ12以外","t","0.103","4905.00",null,"505.22","0.00"]
["344","010606013004","钢龙骨","口100*40*5热镀锌钢龙骨","t","0.16","7151.35",null,"1144.22","0.00"]
["345","010606007003","钢走道","10厚镀锌花纹钢板侧边+面层","t","2.01","7581.60",null,"15239.02","0.00"]
["346","010604001005","钢龙骨","HW125*125*6.5*9热镀锌H型钢","t","0.74","7015.32",null,"5191.34","0.00"]
["347","010604001006","钢龙骨","HW100*100*6*8热镀锌H型钢","t","0.36","7015.32",null,"2525.52","0.00"]
["348","011210001003","热镀锌格栅","2000*800热镀锌钢格栅","m2","6.4","360.89",null,"2309.70","0.00"]
["349","040309001003","金属栏杆","1.40*40*5镀锌钢龙骨框架\n2.5厚40宽铝条\n3.80长L40*40*3@500\n4.格栅栏杆：140*20*1100浅褐色高耐竹材板","m","8","302.31",null,"2418.48","0.00"]
["            本页小计",{"$nulls":7},"181089.67","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"26615042.66","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第39页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["350","020202006040","450毛石景墙","1.素土夯实，密实度＞93%\n2.150厚碎石\n3.150厚C15素混凝土\n4.C25钢筋混凝土，φ10@200钢筋单层双向\n5.毛石挡墙M10水泥砂浆\n6.100PVC排水管","m","4","2529.98",null,"10119.92","0.00"]
[null,null,"E.7.4 绿道桥",null,null,"3","70961.32",null,"212883.96","0.00"]
["351","010404001008","碎石垫层","1.垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石垫层","m3","3.08","316.99",null,"976.33","0.00"]
["352","010501001006","混凝土垫层","1.混凝土强度等级 150厚C15素混凝土垫层","m3","1.908","575.42",null,"1097.90","0.00"]
["353","010505003004","平板","1.混凝土强度等级 C25","m3","55.1075","639.08",null,"35218.10","0.00"]
["354","010515001007","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ12以内","t","1.9839","5675.13",null,"11258.89","0.00"]
["355","040309001004","金属栏杆","1.197*76杉木防腐木椭圆扶手，本色，刷清漆，用5厚弧形钢板和自攻螺丝\n2.10厚钢板立柱，-70*10钢板、6厚钢板连接二块钢板立柱\n3.40*2钢管栏杆，栏杆刷深色氟碳漆\n4.160*160*12预埋铁件，12锚筋","m","24","395.46",null,"9491.04","0.00"]
["356","011406001006","真石漆喷涂","钢筋混凝土表面喷真石漆","m2","93.95","137.51",null,"12919.06","0.00"]
[null,null,"E.7.5 改造绿道桥",null,null,"4","6746.80",null,"26987.20","0.00"]
["357","040309001005","金属栏杆","1.197*76杉木防腐木椭圆扶手，本色，刷清漆，用5厚弧形钢板和自攻螺丝\n2.10厚钢板立柱，-70*10钢板、6厚钢板连接二块钢板立柱\n3.40*2钢管栏杆，栏杆刷深色氟碳漆\n4.160*160*12预埋铁件，12锚筋","m","20","337.34",null,"6746.80","0.00"]
["            分部分项合计",{"$nulls":7},"26875153.66","0.00"]
["358","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","大型机械设备进出场及安拆","项","1","19568.59",null,"19568.59","0.00"]
["359","011701002001","外脚手架","脚手架","m2","1272","8.28",null,"10532.16","0.00"]
["360","041103001001","围堰","围堰","m3","3086.208","129.71",null,"400312.04","0.00"]
["361","041104003001","施工围栏","施工护栏","m","1500","265.00",null,"397500.00","0.00"]
["362","041107002001","排水、降水","排水、降水","昼夜","100","500.00",null,"50000.00","0.00"]
["363","021002008001","现浇混凝土矩形梁","现浇混凝土矩形梁模板","m2","226.176","69.88",null,"15805.18","0.00"]
[]
["            本页小计",{"$nulls":7},"1153828.97","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"27768871.63","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":6},"第40页 共40页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价",null,"合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["364","050402001001","现浇混凝土垫层","现浇混凝土垫层模板","m2","0.272","76.76",null,"20.88","0.00"]
["365","021002001001","现浇混凝土矩形柱","现浇混凝土矩形柱模板","m2","931.253","64.79",null,"60335.88","0.00"]
["366","011702001001","独立基础模板","独立基础模板","m2","218.673","50.75",null,"11097.65","0.00"]
["367","011702005001","基础梁","基础梁模板","m2","1497.216","44.17",null,"66132.03","0.00"]
["368","011702014001","有梁板","有梁板模板","m2","4479.964","59.72",null,"267543.45","0.00"]
["369","011702026001","电缆沟、地沟","电缆沟、地沟模板","m2","5.596","52.73",null,"295.08","0.00"]
["370","011702001002","基础","无梁式钢筋砼满堂基础复合木模板","m2","3.12","43.83",null,"136.75","0.00"]
["371","011702025001","其他现浇构件","压顶模板","m2","26.973","60.06",null,"1620.00","0.00"]
["            单价措施合计",{"$nulls":7},"1300899.69","0.00"]
{"$rows_empty":21}
["            本页小计",{"$nulls":7},"407181.72","0.00"]
["            合    计",{"$nulls":7},"28176053.35","0.00"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":6},"2019年6月12日"]
["表-08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价表","index":2,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,10],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[17,0,17,3],[17,4,17,10],[18,0,18,3],[18,4,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[22,0,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,10],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,3,41,4],[41,6,41,7],[42,3,42,4],[42,6,42,7],[43,3,43,4],[43,6,43,7],[44,3,44,4],[44,6,44,7],[45,3,45,4],[45,6,45,7],[46,3,46,4],[46,6,46,7],[47,3,47,4],[47,6,47,7],[48,3,48,4],[48,6,48,7],[49,3,49,4],[49,6,49,7],[50,3,50,4],[50,6,50,7],[51,3,51,4],[51,6,51,7],[52,0,52,5],[52,6,52,7],[54,0,54,3],[54,4,54,10],[55,0,55,3],[55,4,55,10],[56,0,56,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":4},"标段：",null,"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计算基础",null,"费率\n(%)","金额(元)",null,"调整\n费率(%)","调整后\n金额(元)","备注"]
[null,"050405001001","安全文明施工",null,null,"100","340930.24"]
[null,"1.1","基本费","分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费",null,"1","281760.53",{"$nulls":3},"不取费时将“费率”置0；"]
[null,"1.2","增加费","分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费",null,"0","0.00",{"$nulls":3},"不取费时将“费率”置0；"]
[null,"1.3","扬尘污染防治增加费","分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费",null,"0.21","59169.71"]
[null,"050405002001","夜间施工",null,null,"0","0.00",{"$nulls":3},"0～0.1%"]
[null,"050405003001","非夜间施工照明",null,null,"0","0.00",{"$nulls":3},"0.3%"]
[null,"050405005001","冬雨季施工",null,null,"0","0.00",{"$nulls":3},"0.05～0.2%"]
[null,"050405006001","反季节栽植影响措施",null,null,"0","0.00"]
[null,"050405007001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,null,"0","0.00"]
[null,"050405008001","已完成工程及设备保护",null,null,"0","0.00",{"$nulls":3},"0～0.1%"]
[null,"050405009001","临时设施","分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费",null,"0.8","225408.43",{"$nulls":3},"0.3～0.8%"]
[null,"050405010001","赶工措施",null,null,"0","0.00",{"$nulls":3},"0.5～2.1%"]
[]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":3},"复核人（造价工程师）："]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]
["表-11"]
["总价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":4},"标段：",null,"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项 目 名 称","计算基础",null,"费率\n(%)","金额(元)",null,"调整\n费率(%)","调整后\n金额(元)","备注"]
[null,"050405011001","工程按质论价","分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费",null,"0","0.00",{"$nulls":3},"市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%"]
{"$rows_empty":27}
["合  计",{"$nulls":5},"566338.67"]
[]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":3},"复核人（造价工程师）："]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]
["表-11"]

{"sheet":"表-12 其他项目清单与计价汇总表","index":3,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,1],[2,3,2,5],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,0,40,1],[40,3,40,4],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[42,0,42,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
[]
["工程名称：景观工程",null,"标段：","第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","金额(元)","结算金额(元)",null,"备注"]
[null,"暂列金额","0.00",null,null,"明细详见表-12-1"]
[null,"暂估价","0.00"]
[null,"材料(工程设备)暂估价","—",null,null,"明细详见表-12-2"]
[null,"专业工程暂估价","0.00",null,null,"明细详见表-12-3"]
[null,"计日工","0.00",null,null,"明细详见表-12-4"]
[null,"总承包服务费","0.00",null,null,"明细详见表-12-5"]
{"$rows_empty":30}
["合  计",null,"0.00",null,null,"—"]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]
["表-12"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目计价","index":4,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,8],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[4,2,7,4],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[8,2,8,4],[8,5,8,6],[9,2,9,4],[9,5,9,6],[10,2,10,4],[10,5,10,6],[11,2,11,4],[11,5,11,6],[12,2,12,4],[12,5,12,6],[13,2,13,4],[13,5,13,6],[14,2,14,4],[14,5,14,6],[15,2,15,4],[15,5,15,6],[16,2,16,4],[16,5,16,6],[17,2,17,4],[17,5,17,6],[18,2,18,4],[18,5,18,6],[19,2,19,4],[19,5,19,6],[20,2,20,4],[20,5,20,6],[21,2,21,4],[21,5,21,6],[22,2,22,4],[22,5,22,6],[23,2,23,4],[23,5,23,6],[24,2,24,4],[24,5,24,6],[25,2,25,4],[25,5,25,6],[26,2,26,4],[26,5,26,6],[27,2,27,4],[27,5,27,6],[28,2,28,4],[28,5,28,6],[29,2,29,4],[29,5,29,6],[30,2,30,4],[30,5,30,6],[31,2,31,4],[31,5,31,6],[32,2,32,4],[32,5,32,6],[33,2,33,4],[33,5,33,6],[34,0,34,6],[36,0,36,2],[36,3,36,8],[37,0,37,2],[37,3,37,8],[38,0,38,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、税金项目计价表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础",null,null,"计算基数(元)",null,"计算费率(%)","金额(元)"]
["1","规费","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费",null,null,"1135324.49",null,"100","1135324.49"]
["1.1","社会保险费",{"$nulls":3},"28742392.02",null,"3.3","948498.94"]
["1.2","住房公积金",{"$nulls":3},"28742392.02",null,"0.55","158083.16"]
["1.3","环境保护税",{"$nulls":3},"28742392.02",null,"0.1","28742.39"]
["2","税金","分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01",null,null,"29877716.51",null,"9","2688994.49"]
{"$rows_empty":25}
["合  计",{"$nulls":7},"3824318.98"]
[]
["编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
["未来软件编制",null,null,"2019年6月12日"]
["表-13"]

{"sheet":"承包人供应材料一览表","index":5,"n_rows":196,"n_cols":12,"rows_kept":196,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,4],[2,5,2,7],[2,8,2,11],[3,3,3,5],[3,7,3,8],[4,3,4,5],[4,7,4,8],[5,3,5,5],[5,7,5,8],[6,3,6,5],[6,7,6,8],[7,3,7,5],[7,7,7,8],[8,3,8,5],[8,7,8,8],[9,3,9,5],[9,7,9,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[13,3,13,5],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,3,15,5],[15,7,15,8],[16,3,16,5],[16,7,16,8],[17,3,17,5],[17,7,17,8],[18,3,18,5],[18,7,18,8],[19,3,19,5],[19,7,19,8],[20,3,20,5],[20,7,20,8],[21,3,21,5],[21,7,21,8],[22,3,22,5],[22,7,22,8],[23,3,23,5],[23,7,23,8],[24,3,24,5],[24,7,24,8],[25,3,25,5],[25,7,25,8],[26,3,26,5],[26,7,26,8],[27,3,27,5],[27,7,27,8],[28,3,28,5],[28,7,28,8],[29,3,29,5],[29,7,29,8],[30,3,30,5],[30,7,30,8],[31,3,31,5],[31,7,31,8],[32,3,32,5],[32,7,32,8],[33,3,33,5],[33,7,33,8],[34,3,34,5],[34,7,34,8],[35,3,35,5],[35,7,35,8],[37,0,37,3],[37,4,37,11],[38,0,38,11],[40,0,40,4],[40,5,40,7],[40,8,40,11],[41,3,41,5],[41,7,41,8],[42,3,42,5],[42,7,42,8],[43,3,43,5],[43,7,43,8],[44,3,44,5],[44,7,44,8],[45,3,45,5],[45,7,45,8],[46,3,46,5],[46,7,46,8],[47,3,47,5],[47,7,47,8],[48,3,48,5],[48,7,48,8],[49,3,49,5],[49,7,49,8],[50,3,50,5],[50,7,50,8],[51,3,51,5],[51,7,51,8],[52,3,52,5],[52,7,52,8],[53,3,53,5],[53,7,53,8],[54,3,54,5],[54,7,54,8],[55,3,55,5],[55,7,55,8],[56,3,56,5],[56,7,56,8],[57,3,57,5],[57,7,57,8],[58,3,58,5],[58,7,58,8],[59,3,59,5],[59,7,59,8],[60,3,60,5],[60,7,60,8],[61,3,61,5],[61,7,61,8],[62,3,62,5],[62,7,62,8],[63,3,63,5],[63,7,63,8],[64,3,64,5],[64,7,64,8],[65,3,65,5],[65,7,65,8],[66,3,66,5],[66,7,66,8],[67,3,67,5],[67,7,67,8],[68,3,68,5],[68,7,68,8],[69,3,69,5],[69,7,69,8],[70,3,70,5],[70,7,70,8],[71,3,71,5],[71,7,71,8],[72,3,72,5],[72,7,72,8],[73,3,73,5],[73,7,73,8],[74,3,74,5],[74,7,74,8],[75,3,75,5],[75,7,75,8],[76,3,76,5],[76,7,76,8],[78,0,78,3],[78,4,78,11],[79,0,79,11],[81,0,81,4],[81,5,81,7],[81,8,81,11],[82,3,82,5],[82,7,82,8],[83,3,83,5],[83,7,83,8],[84,3,84,5],[84,7,84,8],[85,3,85,5],[85,7,85,8],[86,3,86,5],[86,7,86,8],[87,3,87,5],[87,7,87,8],[88,3,88,5],[88,7,88,8],[89,3,89,5],[89,7,89,8],[90,3,90,5],[90,7,90,8],[91,3,91,5],[91,7,91,8],[92,3,92,5],[92,7,92,8],[93,3,93,5],[93,7,93,8],[94,3,94,5],[94,7,94,8],[95,3,95,5],[95,7,95,8],[96,3,96,5],[96,7,96,8],[97,3,97,5],[97,7,97,8],[98,3,98,5],[98,7,98,8],[99,3,99,5],[99,7,99,8],[100,3,100,5],[100,7,100,8],[101,3,101,5],[101,7,101,8],[102,3,102,5],[102,7,102,8],[103,3,103,5],[103,7,103,8],[104,3,104,5],[104,7,104,8],[105,3,105,5],[105,7,105,8],[106,3,106,5],[106,7,106,8],[107,3,107,5],[107,7,107,8],[108,3,108,5],[108,7,108,8],[109,3,109,5],[109,7,109,8],[110,3,110,5],[110,7,110,8],[111,3,111,5],[111,7,111,8],[112,3,112,5],[112,7,112,8],[113,3,113,5],[113,7,113,8],[114,3,114,5],[114,7,114,8],[115,3,115,5],[115,7,115,8],[117,0,117,3],[117,4,117,11],[118,0,118,11],[120,0,120,4],[120,5,120,7],[120,8,120,11],[121,3,121,5],[121,7,121,8],[122,3,122,5],[122,7,122,8],[123,3,123,5],[123,7,123,8],[124,3,124,5],[124,7,124,8],[125,3,125,5],[125,7,125,8],[126,3,126,5],[126,7,126,8],[127,3,127,5],[127,7,127,8],[128,3,128,5],[128,7,128,8],[129,3,129,5],[129,7,129,8],[130,3,130,5],[130,7,130,8],[131,3,131,5],[131,7,131,8],[132,3,132,5],[132,7,132,8],[133,3,133,5],[133,7,133,8],[134,3,134,5],[134,7,134,8],[135,3,135,5],[135,7,135,8],[136,3,136,5],[136,7,136,8],[137,3,137,5],[137,7,137,8],[138,3,138,5],[138,7,138,8],[139,3,139,5],[139,7,139,8],[140,3,140,5],[140,7,140,8],[141,3,141,5],[141,7,141,8],[142,3,142,5],[142,7,142,8],[143,3,143,5],[143,7,143,8],[144,3,144,5],[144,7,144,8],[145,3,145,5],[145,7,145,8],[146,3,146,5],[146,7,146,8],[147,3,147,5],[147,7,147,8],[148,3,148,5],[148,7,148,8],[149,3,149,5],[149,7,149,8],[150,3,150,5],[150,7,150,8],[151,3,151,5],[151,7,151,8],[152,3,152,5],[152,7,152,8],[154,0,154,3],[154,4,154,11],[155,0,155,11],[157,0,157,4],[157,5,157,7],[157,8,157,11],[158,3,158,5],[158,7,158,8],[159,3,159,5],[159,7,159,8],[160,3,160,5],[160,7,160,8],[161,3,161,5],[161,7,161,8],[162,3,162,5],[162,7,162,8],[163,3,163,5],[163,7,163,8],[164,3,164,5],[164,7,164,8],[165,3,165,5],[165,7,165,8],[166,3,166,5],[166,7,166,8],[167,3,167,5],[167,7,167,8],[168,3,168,5],[168,7,168,8],[169,3,169,5],[169,7,169,8],[170,3,170,5],[170,7,170,8],[171,3,171,5],[171,7,171,8],[172,3,172,5],[172,7,172,8],[173,3,173,5],[173,7,173,8],[174,3,174,5],[174,7,174,8],[175,3,175,5],[175,7,175,8],[176,3,176,5],[176,7,176,8],[177,3,177,5],[177,7,177,8],[178,3,178,5],[178,7,178,8],[179,3,179,5],[179,7,179,8],[180,3,180,5],[180,7,180,8],[181,3,181,5],[181,7,181,8],[182,3,182,5],[182,7,182,8],[183,3,183,5],[183,7,183,8],[184,3,184,5],[184,7,184,8],[185,3,185,5],[185,7,185,8],[186,3,186,5],[186,7,186,8],[187,3,187,5],[187,7,187,8],[188,3,188,5],[188,7,188,8],[189,3,189,5],[189,7,189,8],[190,3,190,5],[190,7,190,8],[191,3,191,5],[191,7,191,8],[192,3,192,5],[192,7,192,8],[193,0,193,9],[195,0,195,3],[195,4,195,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["承包人供应材料一览表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第1页 共5页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格型号\n等特殊要求",null,null,"单位","数量",null,"单价(元)","合价(元)","备注"]
["1","99","垃圾桶",{"$nulls":3},"个","200",null,"800","160000.00"]
["2","99","饮水点",{"$nulls":3},"个","2",null,"2200","4400.00"]
["3","99","方向指示牌(1800*460*180)",{"$nulls":3},"m2","23.868",null,"500","11934.00"]
["4","99","罗马柱拆除",{"$nulls":3},"根","2",null,"300","600.00"]
["5","99","排水、降水",{"$nulls":3},"昼夜","100",null,"500","50000.00"]
["6","99","60厚600长600宽芝麻黑花岗岩荔枝面 盖板排水沟",{"$nulls":3},"m2","16.788",null,"200","3357.60"]
["7","99","芝麻灰粗凿面花岗岩车档成品",{"$nulls":3},"个","182",null,"80","14560.00"]
["8","99","充电桩",{"$nulls":3},"个","5",null,"3200","16000.00"]
["9","99","施工围栏",{"$nulls":3},"m","1500",null,"265","397500.00"]
["10","99","方向指示牌(1500*800*250)",{"$nulls":3},"m2","16.75",null,"500","8375.00"]
["11","99","科普牌",{"$nulls":3},"个","11",null,"600","6600.00"]
["12","99","警示牌",{"$nulls":3},"个","10",null,"1000","10000.00"]
["13","99","成品不锈钢排水篦子 500宽，深灰色排水沟",{"$nulls":3},"m2","33.93",null,"360","12214.80"]
["14","99","发光涂料",{"$nulls":3},"m2","4028.51",null,"85","342423.35"]
["15","01090174","圆钢","Φ15～24",null,null,"kg","875.679",null,"3.6","3152.44"]
["16","01130143","扁钢","-30×4～50×5",null,null,"kg","769.58",null,"3.64","2801.27"]
["17","01150211","六角空心钢",{"$nulls":3},"kg","0.288",null,"4.72","1.36"]
["18","01270100","镀锌钢龙骨","口40*40*5",null,null,"t","0.21315",null,"3610.38","769.55"]
["19","01270100","镀锌钢钢柱","口120*100*8",null,null,"t","1.98534",null,"3610.38","7167.83"]
["20","01270100","钢板","6mm",null,null,"t","1.27743",null,"3610.38","4612.01"]
["21","01270100","型钢",{"$nulls":3},"t","3.532819",null,"3610.38","12754.82"]
["22","01270100","无缝钢管","40",null,null,"t","0.85932",null,"4759.42","4089.86"]
["23","01270101","型钢",{"$nulls":3},"kg","74.52",null,"3.61","269.02"]
["24","01290137","钢板","δ10",null,null,"kg","7435.12008",null,"4.16","30930.10"]
["25","01290137","钢板","δ6",null,null,"kg","150.70428",null,"3.62","545.55"]
["26","02070261","橡皮垫圈",{"$nulls":3},"百个","5.75",null,"25.73","147.95"]
["27","02270105","白布",{"$nulls":3},"m2","1.23",null,"3.43","4.22"]
["28","02290301","麻绳",{"$nulls":3},"kg","0.210308",null,"5.75","1.21"]
["29","02290401","麻袋",{"$nulls":3},"条","1.16314",null,"4.29","4.99"]
["30","03010322","铝拉铆钉","LD-1",null,null,"十个","41.4",null,"0.26","10.76"]
["31","03030115","木螺钉","M4×30",null,null,"十个","584.9584",null,"0.26","152.09"]
["32","03031222","自攻螺钉","M5×25～30",null,null,"十个","910.215",null,"0.48","436.90"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]
["承包人供应材料一览表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第2页 共5页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格型号\n等特殊要求",null,null,"单位","数量",null,"单价(元)","合价(元)","备注"]
["33","03070109","膨胀螺栓","M6×75",null,null,"套","95.780672",null,"1.29","123.56"]
["34","03070114","膨胀螺栓","M8×80",null,null,"套","575",null,"0.51","293.25"]
["35","03270202","砂纸",{"$nulls":3},"张","64.26",null,"0.94","60.40"]
["36","03410915","低碳钢焊条","J422Φ4.0",null,null,"kg","2.94576",null,"5.77","17.00"]
["37","03430421","碳钢埋弧焊丝",{"$nulls":3},"kg","300.510189",null,"7.72","2319.94"]
["38","03450200","焊剂",{"$nulls":3},"kg","115.706256",null,"3.43","396.87"]
["39","03510201","钢钉",{"$nulls":3},"kg","0.724551",null,"6","4.35"]
["40","03512000","射钉",{"$nulls":3},"百个","3.45",null,"18.01","62.13"]
["41","03570216","镀锌铁丝","8#",null,null,"kg","237.738542",null,"4.2","998.50"]
["42","03570231","镀锌铁丝","18#～22#",null,null,"kg","210.93",null,"5.15","1086.29"]
["43","03590100","垫铁",{"$nulls":3},"kg","221.245516",null,"4.29","949.14"]
["44","03590700","铁件",{"$nulls":3},"kg","90.78",null,"5.15","467.52"]
["45","03590700","铁件","（综合）",null,null,"kg","20.67808",null,"4.1","84.78"]
["46","03633315","合金钢钻头","一字型",null,null,"根","0.18",null,"6.86","1.23"]
["47","04090302","黄土",{"$nulls":3},"m3","3734.3141",null,"14.57","54408.96"]
["48","04090602","滑石粉",{"$nulls":3},"kg","3.672",null,"0.53","1.95"]
["49","04090801","石膏粉","325目",null,null,"kg","3",null,"0.36","1.08"]
["50","04110508","桥栏杆花岗岩",{"$nulls":3},"t","39.2",null,"5342.95","209443.64"]
["51","04270400","奶白色水泥纤维板","70厚",null,null,"m2","189",null,"177.46","33539.94"]
["52","04270400","灰黑色水泥纤维板","70厚",null,null,"m2","52.5",null,"177.46","9316.65"]
["53","05011200","圆木",{"$nulls":3},"m3","0.0186",null,"1286.32","23.93"]
["54","05030600","普通木成材",{"$nulls":3},"m3","3.531398",null,"1815.57","6411.50"]
["55","07010500","蓝波湾大桥改造花岗岩","50mm",null,null,"m2","248.46",null,"177.46","44091.71"]
["56","07010500","人行道花岗岩","50mm",null,null,"m2","21.21",null,"177.46","3763.93"]
["57","07090100","文化石","50mm",null,null,"m2","51.25",null,"133.09","6820.86"]
["58","07410302","深褐色高耐竹材板","18mm",null,null,"m2","63.1113",null,"191.65","12095.28"]
["59","08050106","灰黑色铝合金板",{"$nulls":3},"m2","6.3",null,"443.64","2794.93"]
["60","08310142","U型轻钢龙骨","50×20",null,null,"m","868.48",null,"9.43","8189.77"]
["61","08310151","卡式轻钢龙骨","25×20",null,null,"m","411.24",null,"7.72","3174.77"]
["62","08310155","边龙骨","30×20",null,null,"m","58.65",null,"7.72","452.78"]
["63","09270521","灰黑色铝合金格栅",{"$nulls":3},"m2","30.4",null,"319.42","9710.37"]
["64","10031503","钢压条",{"$nulls":3},"kg","12.558884",null,"4.29","53.88"]
["65","10031509","GRC装饰纤维板檐口，灰黑色","300高",null,null,"m","105",null,"135","14175.00"]
["66","10230303","197*76杉木防腐木椭圆扶手刷清漆",{"$nulls":3},"m","510.3476",null,"54.35","27737.39"]
["67","11010304","内墙乳胶漆",{"$nulls":3},"kg","0.163",null,"10.29","1.68"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]
["承包人供应材料一览表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第3页 共5页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格型号\n等特殊要求",null,null,"单位","数量",null,"单价(元)","合价(元)","备注"]
["68","11010307","苯丙乳胶漆",{"$nulls":3},"kg","372.48",null,"10.72","3992.99"]
["69","11010319","仿石型外墙涂料",{"$nulls":3},"kg","1268.325",null,"23.07","29260.26"]
["70","11010323","水性封底漆",{"$nulls":3},"kg","98.6475",null,"21.44","2115.00"]
["71","11010362","外墙弹性乳胶涂料(中涂)",{"$nulls":3},"kg","18",null,"21.44","385.92"]
["72","11010363","外墙弹性乳胶涂料(面涂)",{"$nulls":3},"kg","6",null,"25.73","154.38"]
["73","11030309","环氧铁红防锈底漆",{"$nulls":3},"kg","221.2047",null,"21.44","4742.63"]
["74","11030310","环氧云铁防锈漆",{"$nulls":3},"kg","184.33725",null,"24.01","4425.94"]
["75","11030739","聚合物水泥防水涂料",{"$nulls":3},"kg","3500",null,"6","21000.00"]
["76","11060306","聚氨酯氟碳面漆",{"$nulls":3},"kg","368.6745",null,"68.6","25291.07"]
["77","11070305","热熔标线涂料","夜光涂料",null,null,"kg","2566.224026",null,"17.75","45550.48"]
["78","11070305","热熔标线涂料",{"$nulls":3},"kg","596.843058",null,"3.69","2202.35"]
["79","11070306","底漆",{"$nulls":3},"kg","111.1069",null,"3.09","343.32"]
["80","11110705","苯丙清漆",{"$nulls":3},"kg","93.12",null,"24.01","2235.81"]
["81","11111503","醇酸磁漆",{"$nulls":3},"kg","12.72",null,"15.44","196.40"]
["82","11111715","酚醛清漆",{"$nulls":3},"kg","7.88",null,"11.15","87.86"]
["83","11111718","酚醛无光调和漆(底漆)",{"$nulls":3},"kg","30.24",null,"11.15","337.18"]
["84","11112503","调和漆",{"$nulls":3},"kg","64.68",null,"11.15","721.18"]
["85","11112505","高渗透性表面底漆",{"$nulls":3},"kg","3.6",null,"30.01","108.04"]
["86","11112512","透明罩光漆",{"$nulls":3},"kg","112.74",null,"21.44","2417.15"]
["87","11112546","黑板漆",{"$nulls":3},"kg","16.456",null,"17.15","282.22"]
["88","11430327","大白粉",{"$nulls":3},"kg","19.584",null,"0.73","14.30"]
["89","11450503","稀释剂",{"$nulls":3},"kg","235.95168",null,"12.01","2833.78"]
["90","11450513","醇酸漆稀释剂","X6",null,null,"kg","0.6",null,"12.86","7.72"]
["91","11570552","SBS聚脂胎乙烯膜卷材","δ3mm",null,null,"m2","301.89625",null,"21.44","6472.66"]
["92","11592505","SBS封口油膏",{"$nulls":3},"kg","14.974054",null,"6","89.84"]
["93","12010903","煤油",{"$nulls":3},"kg","2.67",null,"4.29","11.45"]
["94","12070315","石腊",{"$nulls":3},"kg","6.675",null,"10.29","68.69"]
["95","12310309","草酸",{"$nulls":3},"kg","3.204",null,"3.86","12.37"]
["96","12330505","APP及SBS基层处理剂",{"$nulls":3},"kg","85.738535",null,"6.86","588.17"]
["97","12410142","改性沥青粘结剂",{"$nulls":3},"kg","323.63278",null,"6.77","2190.99"]
["98","12413535","万能胶",{"$nulls":3},"kg","0.16",null,"17.15","2.74"]
["99","13070313","玻璃纤维布",{"$nulls":3},"m2","3948",null,"2.23","8804.04"]
["100","14010303","焊接钢管","40*2",null,null,"t","4.158016",null,"3773.22","15689.11"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]
["承包人供应材料一览表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第4页 共5页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格型号\n等特殊要求",null,null,"单位","数量",null,"单价(元)","合价(元)","备注"]
["101","14310102","塑料管","dn100",null,null,"m","114.84522",null,"16.18","1858.20"]
["102","19450306","高压风管","Φ25-6P-20m",null,null,"m","0.02",null,"16.29","0.33"]
["103","28115501","棕红色沥青瓦","400×240",null,null,"百块","18.24",null,"485.72","8859.53"]
["104","32020132","钢管支撑",{"$nulls":3},"kg","0.883402",null,"3.75","3.31"]
["105","32270103","金属校正器",{"$nulls":3},"kg","1.494988",null,"4.72","7.06"]
["106","33212503","反光材料(玻璃珠)",{"$nulls":3},"kg","216.680995",null,"3.26","706.38"]
["107","80212115","(C20非泵送预拌砼)",{"$nulls":3},"m3","0.04681",null,"461.44","21.60"]
["108","80250511","中粒式SBS改性沥青砼","AC16C型",null,null,"t","132.86",null,"433.88","57645.30"]
["109","80350303","稳定土混合料",{"$nulls":3},"m3","648.57261",null,"310.55","201414.22"]
["110","102010304","白色砾石","粒径10-20",null,null,"t","90.750555",null,"777.16","70527.70"]
["111","102010304","黑色卵石","粒径50-100",null,null,"t","2.626503",null,"777.16","2041.21"]
["112","104010501","棕黑色自然石溪滩石点缀","300-500",null,null,"t","31.85",null,"340.01","10829.32"]
["113","106000000","芝麻白花岗岩荔枝面","300*300*60",null,null,"m2","22.44204",null,"217.39","4878.68"]
["114","106000000","灰黑色水磨石铺装","25厚",null,null,"m2","5.814",null,"115.35","670.64"]
["115","106000000","芝麻黑花岗岩荔枝面","300*600*60",null,null,"m2","114.8775",null,"217.39","24973.22"]
["116","201010101","标准砖","240×115×53mm",null,null,"百块","112.801203",null,"58.68","6619.17"]
["117","302050504","浅灰色陶瓷透水砖密缝","55厚300*300",null,null,"m2","241.654",null,"119.78","28945.32"]
["118","302050504","浅灰色陶瓷透水砖","55厚300*150",null,null,"m2","224.986475",null,"119.78","26948.88"]
["119","302050504","灰白色陶瓷透水砖","55厚300*600",null,null,"m2","43.588125",null,"119.78","5220.99"]
["120","302050504","浅灰色透水砖","55厚300*150",null,null,"m2","913.18275",null,"119.78","109381.03"]
["121","302050504","灰白色透水砖","55厚300*150",null,null,"m2","22.671975",null,"119.78","2715.65"]
["122","302050504","白色陶瓷透水砖","55厚300*300",null,null,"m2","167.2595",null,"119.78","20034.34"]
["123","302050504","浅灰色陶瓷透水砖","55厚300*600",null,null,"m2","314.02925",null,"119.78","37614.42"]
["124","302050504","浅灰色陶瓷透水砖","55厚300*300",null,null,"m2","473.08875",null,"119.78","56666.57"]
["125","302050504","灰白色陶瓷透水砖","55厚300*300",null,null,"m2","1332.535875",null,"119.78","159611.15"]
["126","302050504","深灰色陶瓷透水砖密缝","55厚300*300",null,null,"m2","3.3702",null,"119.78","403.68"]
["127","302050504","白色陶瓷透水砖","40厚300×300",null,null,"m2","0.9225",null,"119.78","110.50"]
["128","302050504","浅灰色陶瓷透水砖密缝","55厚300*150",null,null,"m2","115.83525",null,"119.78","13874.75"]
["129","302050504","灰白色陶瓷透水砖密缝","55厚300*600",null,null,"m2","784.54525",null,"119.78","93972.83"]
["130","302050504","深灰色陶瓷透水砖","55厚300*300",null,null,"m2","305.7452",null,"119.78","36622.16"]
["131","303010104","(C25泵送防水S6或S8商品砼)",{"$nulls":3},"m3","168.62895",null,"512.92","86493.16"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]
["承包人供应材料一览表"]
[]
["工程名称：景观工程",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第5页 共5页"]
["序号","材料编码","材料名称","规格型号\n等特殊要求",null,null,"单位","数量",null,"单价(元)","合价(元)","备注"]
["132","402010801","普通成材",{"$nulls":3},"m3","0.757606",null,"1815.57","1375.49"]
["133","402010901","周转成材",{"$nulls":3},"m3","2.917064",null,"1815.57","5296.13"]
["134","402030101","浅褐色高耐竹材板","140*20*1100",null,null,"m3","0.2187",null,"212.95","46.57"]
["135","404011901","深褐色高耐竹板材","150*20",null,null,"m2","14.112",null,"212.95","3005.15"]
["136","501010001","钢板","10mm",null,null,"t","0.015435",null,"3610.38","55.73"]
["137","501010001","钢板",{"$nulls":3},"t","0.382",null,"3610.38","1379.17"]
{"$rows_empty":28}
["合  计",{"$nulls":9},"2822357.18"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":3},"2019年6月12日"]